| Signaux de stock et de demande, |  |
| Les signaux de stock et de demande sont des signaux d'article faisant référence à une quantité de demande ou à un niveau de stock prévu. Ils indiquent que le niveau (ou la quantité) concerné(e) est inférieur(e) ou supérieur(e) à un certain niveau de norme. Ces signaux sont particulièrement utiles pour le contrôle des niveaux de stock et l'amélioration du service fourni au client. Vous pouvez utiliser les sessions suivantes pour analyser ces signaux : Plan directeur article (cprmp2101m000) Plan d'utilisation des articles de l'ordre (cprrp0520m000) Ordres planifiés (cprrp1100m000) Transactions de stock planifiées (whinp1500m000) Niveau de stock négatif Le niveau de stock prévu est inférieur à zéro. Une partie de la demande (y compris les prévisions) sera donc livrée en retard. Stock < Sécurité/Plan Le niveau de stock prévu est inférieur au plan de stock ou au stock de sécurité (s'il n'existe pas de plan directeur article). Le stock de sécurité est défini dans la session Article - Commande (tcibd2100s000); il est ajusté en fonction des variations saisonnières au moyen d'un code Saisonnalité choisi dans la même session. Stock > Maximum Le stock prévu est supérieur au niveau de stock maximum indiqué dans la session Article - Commande (tcibd2100s000). Demande réelle en retard Une partie de la demande réelle de l'article ou du canal de distribution sera livrée en retard. Ceci est indiqué à l'aide d'une valeur négative dans l'un des champs suivants : le champ DAV cumulé de la session Plan directeur article (cprmp2101m000), le champ DAV de la session Plan d'utilisation des articles de l'ordre (cprrp0520m000). Prévision <> Demande réelle Durant une période donnée, la demande réelle du plan directeur d'un article ou d'un canal de distribution s'écarte de la demande prévue dans une proportion dépassant le pourcentage de tolérance spécifié pour ce type de signal dans la session Types de signaux - par planificateur (cprao1110m000). La prévision de la demande d'un article est indiquée dans les champs suivants de la session Plan directeur article (cprmp2101m000): Prévision de la demande Demande supplémentaire Demande spéciale La demande réelle est définie dans les champs suivants : Commandes clients Livraisons clients Demande de distribution dépendante (*) Demande de matières dépendante (*) Demande dépendante programmée (*) Livraisons internes (*) Livraisons distribution (*) (*) Ces champs ne sont pris en compte que lorsque la case Prévision de la demande dépendante de la session Articles - Planification (cprpd1100m000) est cochée. Stock > Plan de stock Le stock prévu dans la session Plan directeur article (cprmp2101m000) est supérieur au plan de stock indiqué dans cette même session. Ce type de signal n'est généré qu'en dehors de l'horizon d'ordre. Stock atelier < 0 Si ce type de signal est créé dans le cadre d'un plan directeur, il indique que le stock physique est négatif. Dans la planification des ordres, ce type de signal donner les indications suivantes : le stock physique est négatif ; Le stock planifié de l'atelier passe au-dessous de zéro à une certaine date. En d'autres termes, le jeu d'ordres existant au niveau atelier ou achat est suffisant pour maintenir un stock positif jusqu'à la date de référence associée au signal. (En règle générale, la détermination du stock de l'atelier prend en compte tous les besoins et réceptions planifiés à l'exception de ceux qui ont pour origine Enterprise Planning, tels que les prévisions de la demande et les ordres planifiés. L'atelier n'inclut cependant pas la demande de distribution dépendante ayant issue des ordres de distribution.) Vous pouvez résoudre le problème lié à ce signal en transférant les ordres planifiés au niveau d'exécution dans la session Transfert des ordres planifiés (cppat1210m000). Aucune demande (plan directeur) Le plan directeur article ou le plan directeur canaux de distribution ne contient aucune demande pour l'article concerné. Ce type de signal n'est généré que dans le cas d'articles pour lesquels un plan directeur article est géré (contrairement au type de signal suivant). Aucune demande (planification des ordres) Il n'existe aucune demande pour l'article concerné. Ce type de signal n'est généré que dans le cas d'articles pour lesquels aucun plan directeur article n'est géré (contrairement au type de signal précédent). Rubriques liées Signaux de planification dans Enterprise Planning Types de signaux de planification |