| Valeurs possibles |  |
| Bloquer à la fin de l'opération La fabrication est bloquée une fois l'opération achevée. Les quantités peuvent être déclarées achevées mais la fabrication ne peut pas se poursuivre. Cette méthode peut être utilisée quand l'origine est Gamme (TI). Bloquer lors de l'opération La fabrication est bloquée durant l'opération, ce qui veut dire qu'aucune quantité ne peut être déclarée achevée avant qu'un ordre de contrôle qualité n'ait été exécuté. Le statut de l'ordre de contrôle qualité doit ensuite être changé en Traité. Cette méthode peut être utilisée quand l'origine est Gamme (TI). Bloquer Vous ne pouvez poursuivre la fabrication qu'une fois les résultats du contrôle qualité connus. Continuer Vous pouvez poursuivre la procédure d'ordre avant que les résultats du contrôle qualité soient connus. Si cette méthode est indiquée, un ordre de contrôle qualité doit être clôturé au moyen de la session Vérification et clôture des ordres de contrôle standard (qmptc1205m000). |