| Décalage de la planification de la production (tisfc1202m000) |  |
| Cette session permet de décaler la planification de la production. Si vous créez un délai en décalant la planification de la production vers l'aval, vous pouvez mettre ce délai à profit, notamment, pour gérer les ordres de fabrication en retard. Vous pouvez utiliser cette session uniquement pour des ordres de fabrication dont le statut est : Planifié Documents imprimés Lancé Vous ne pouvez décaler que les opérations d'un ordre de fabrication qui ne sont pas encore déclarées achevées. Il se peut que lorsque vous décidez de décaler la planification d'un ordre de fabrication, une ou plusieurs opérations aient déjà le statut Achevé. Dans ce cas, les opérations achevées sont ignorées et le décalage commence à la première opération qui n'a pas encore le statut Achevé. En d'autres termes, vous ne pouvez décaler que les opérations sur lesquelles il reste du travail à effectuer. Si une partie d'une quantité liée à une opération est déclarée achevée alors qu'une autre partie ne l'est pas encore, l'opération est décalée à compter de la Date de début/reprise. La Date de début/reprise changera donc en conséquence. La date de début de l'opération et le temps d'attente demeurent inchangés car ils se situent déjà dans le passé. Si vous décalez la planification de la production, les dates de l'ordre de fabrication et des opérations sont modifiées comme suit : La date de début de l'ordre de fabrication change. Toutefois, si la première opération ou d'autres opérations sont déjà achevées, cette date ne change pas. Dans ce cas, la date de début de la première opération qui n'est pas encore achevée est reculée La date de livraison planifiée pour l'ordre de fabrication change. La date de livraison demandée pour l'ordre de fabrication demeure changée. Les dates des opérations achevées restent inchangées. Seule la date de fin au plus tard d'une opération achevée peut changer. Les dates des opérations décalées changent. En conséquence, la date de livraison planifiée pour l'ordre de fabrication change également. Les méthodes de déplacement des opérations définies dans la session de détails Ordres de fabrication (tisfc0501m000) ne sont pas prises en compte lors du décalage au niveau de l'ordre de fabrication. Dans la zone de groupe Méthode de déplacement des opérations, les valeurs des champs Opération(s) précédente(s) et Opérations suivantes ne sont utilisées que pour le décalage d'opérations individuelles. Rubriques liées Ordres de fabrication : présentation fonctionnelle Planification des ordres de fabrication dans SFC Utilisation d'une session de détails
Champs | Description
Ordre | Saisissez la plage d'ordres de fabrication dont vous voulez retarder les opérations.
Planificateur | Code d'accès de l'employé chargé de planifier les articles plan.
Pilotage de l'atelier | Personne en charge de l'impression, de la (re)planification et du lancement des ordres de fabrication, ainsi que de la gestion de la charge.
Groupe de gammes | Groupe d'articles ayant des attributs de gamme similaires, par exemple le même centre de charge, la même opération de gamme, la même nomenclature, etc. Un groupe de gammes est défini par l'utilisateur comme critère de sélection des ordres de fabrication.
Ligne de produits | Groupe de produits conçus par le même fabricant qui sont semblables mais diffèrent dans des détails tels que la taille, la forme, la couleur, etc. Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui est surtout employée comme critère de sélection pour le reporting.
Classe de produits | Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui permet de faire la distinction entre les différents groupes d'articles d'une ligne de produits. La classe de produits est surtout employée comme critère de sélection pour le reporting.
Code Sélection | Donnée de regroupement d'articles définie par l'utilisateur. Utilisez les codes Sélection pour sélectionner les articles par couleur, diamètre, date d'expiration de produit, etc. Remarque Les codes Sélection sont uniquement informatifs.
Sélection du regroupement | Si cette case est cochée, la planification de la production de tous les ordres de fabrication du groupe d'ordres SFC que vous sélectionnez est décalée. Si certains ordres ne peuvent pas être décalés, un rapport d'erreur est généré. Rubriques liées Regroupement d'ordres
Groupe d'ordres SFC | Saisissez le groupe d'ordres SFC dont vous voulez décaler les ordres de fabrication.
Date courante | Date système (généralement la date du jour).
Direction | La méthode de planification détermine le sens dans lequel s'effectue le décalage des dates de planification de la production.
Décaler la planification jusqu'au | Date jusqu'à laquelle vous voulez décaler la planification de la production. La manière exacte dont la planification est décalée varie selon que vous ayez ou non travaillé sur l'ordre de fabrication. Si aucune quantité n'est déclarée achevée pour les opérations de l'ordre de fabrication, la date indiquée dans le champ Décaler la planification jusqu'au est considérée comme la date de début de la première opération de cet ordre. Selon le contenu du champ Direction, la planification amont ou aval de l'ordre de fabrication est employée avec pour point de départ la date indiquée dans le champ Décaler la planification jusqu'au. Si vous avez déjà travaillé sur l'ordre de fabrication, autrement dit, si des quantités ont été déclarées achevées pour une ou plusieurs de ses opérations, et que des heures ont été consommées pour cet ordre, le champ Décaler la planification jusqu'au est considéré comme la Date de début/reprise de la première opération sur laquelle aucun travail n'a encore été effectué. Selon le contenu du champ Direction, la planification amont ou aval de l'ordre de fabrication est employée avec pour point de départ la date indiquée dans le champ Décaler la planification jusqu'au. Si vous sélectionnez En amont dans le champ Direction, seuls les ordres de fabrication pour lesquels la première opération commence après la Décaler la planification jusqu'au sont décalés. Si vous sélectionnez En aval dans le champ Direction, seuls les ordres de fabrication pour lesquels la première opération commence avant la Décaler la planification jusqu'au sont décalés.
Commandes | Description
Décaler | Cliquez ici pour exécuter le processus que vous avez défini dans cette session.