| CTP/famille de produits |  |
| Vous pouvez effectuer un contrôle CTP pour un article individuel mais aussi au niveau d'une famille de produits. En fait, vous pouvez transférer le contrôle CTP d'un article vers un autre article. Les contrôles CTP portant sur une famille de produits sont utiles dans les trois situations suivantes : Les articles d'une famille de produits sont très similaires : la plupart des besoins en matières et en capacité sont identiques. Dans ce cas, les plans de production de ces articles sont facilement interchangeables et le contrôle CTP peut être effectué sur les totaux des plans de production, les prévisions de demande et les commandes clients. Les prévisions de demande à long terme sont effectuées au niveau d'une famille de produits et non au niveau de l'article. Les prévisions de demande à court terme pour les articles plan sont effectuées au niveau de plan le plus bas. Si une commande client doit être livrée à une période ultérieure, le contrôle CTP est effectué au niveau de la famille de produits. Le contrôle CTP doit être effectué dans une société logistique centrale. Ceci est particulièrement utile dans le cas où plusieurs sites logistiques sont interchangeables vis-à-vis du CTP. La famille de produits au niveau de laquelle le contrôle CTP est effectué peut être définie dans une autre société logistique (centrale). Les données logistiques d'une famille de produits correspondent à la somme des données logistiques des articles fils. Utilisation du CTP/famille de produits L'exécution du CTP/famille de produits dépend des paramètres suivants de la session Articles - Planification (cprpd1100m000): la case CTP/famille produits, le champ Début de l'horizon CTP/famille produits, le champ Site famille de produits, le champ Article famille. Le champ Début de l'horizon CTP/famille produits détermine au bout de combien de jours ouvrables commence l'horizon CTP/famille de produits: Une date de début préliminaire est calculée à l'aide de la valeur du champ Début de l'horizon CTP/famille produits. Cette date de début est arrondie à la fin d'une période. En pratique, cela veut dire que la période suivante est la première période de l'horizon CTP/famille de produits. Exemple : horizon CTP/famille de produits
Date courante (A) : | 12 mai
Début de l'horizon CTP/famille de produits après : | 25 jours
Date courante + 25 jours (B) : | 6 juin
Début de l'horizon CTP/famille de produits (C) : | 14 juin
Dans les périodes 2, 3, 4 et 5, le contrôle CTP se situe au niveau de l'article. A partir de la période 6, le contrôle CTP se situe au niveau de la famille de produits. La fin de l'horizon CTP/famille produits coïncide avec l'horizon CTP figé. Si les contrôles CTP/famille de produits sont activés pour un article plan, tout contrôle CTP effectué pour cet article dans l'horizon CTP figé est redirigé vers l'article du champ Article famille. Remarque Vous pouvez saisir n'importe quel article plan dans le champ Article famille; son type n'a pas besoin d'être Famille. Le contrôle CTP peut à nouveau être transféré d'une famille de produits vers une autre. Ceci dépend des paramètres CTP/famille de produits. En d'autres termes : Plusieurs étapes peuvent être nécessaires avant que l'article qui fera l'objet du contrôle ne soit trouvé. Si le CTP/famille de produits est applicable, les contrôles suivants sont redirigés au niveau de la famille : Contrôle DAV standard Contrôle CTP composant Contrôle capacité CTP Remarque Les contrôles DAV/canaux de distribution ne sont pas redirigés au niveau de famille de produits supérieur mais toujours effectués au niveau de l'article lui-même. Désélectionnez la case Famille de la session Traitement du disponible à la vente (tdsls4899m000) pour désactiver le contrôle CTP/famille de produits pour cette session. Rubriques liées Engagement sur livraison, vue générale Types de contrôles DAV et CTP Procédure de contrôle CTP Horizons et horizons figés |