| Ordres d'assemblage de poste clustérisés (tiasc7530m000) |  |
| Cette session permet d'afficher les ordres d'assemblage de poste clustérisés. Les ordres d'assemblage de poste clustérisés sont employés dans la réservation et la post-consommation de pièces d'assemblage en vue de combiner les matières pour un ordre d'assemblage de poste (pour une journée). Paramètres Le paramètre Traitement de la transaction détermine l'emploi des ordres d'assemblage de poste clustérisés. Il est défini dans la session Paramètres de contrôle d'assemblage (tiasc0100m000) et peut prendre les valeurs suivantes : Selon le poste Un seul ordre d'assemblage de poste clustérisé est créé chaque jour pour chaque poste d'assemblage. Selon lordre Un ordre d'assemblage de poste clustérisé est créé pour chaque poste d'assemblage. Les ordres d'assemblage de poste clustérisés sont employés dans la réservation et la post-consommation de pièces d'assemblage en vue de combiner les matières pour un ordre d'assemblage de poste. Un ordre d'assemblage de poste clustérisé couvre soit un jour entier (traitement de transaction basé sur le poste) soit un ordre d'assemblage (traitement de transaction basé sur l'ordre). Les données de chaque période sont stockées séparément. Dans le traitement de transaction basé sur le poste, chaque période donne lieu à une ligne d'ordre magasin distincte pour la réservation des pièces d'assemblage. Dans le traitement de transaction basé sur l'ordre, un ordre magasin distinct est généré pour chaque ordre d'assemblage de poste clustérisé. Le menu Spécifique vous permet d'effectuer les opérations suivantes : changer le statut d'un ordre d'assemblage de poste clustérisé de Fermé en Ouvert; lancer la session Ordre d'assemblage de poste clustérisé - Besoins en pièces assemblage (tiasc7140m000) afin d'afficher les besoins en pièces d'assemblage de chaque ordre d'assemblage de poste clustérisé. Rubriques liées Variantes de postes d'assemblage Ordres d'assemblage
Champs | Description
Ordre d'assemblage de poste clustérisé | Représente tous les besoins en matières journaliers d'un poste d'assemblage. Un ordre d'assemblage de poste clustérisé comprend des périodes définies par l'utilisateur. Les besoins en matières sont combinés pour chaque période. Dans Contrôle d'assemblage, il est possible d'exécuter les transactions par poste d'assemblage et par période, plutôt que par ordre. ERP LN peut regrouper les mêmes matières pour une période donnée dans une ligne de matières. La quantité cumulée est ensuite stockée dans l'ordre d'assemblage de poste clustérisé. Le nombre de transactions nécessaires est ainsi réduit, car celles-ci sont exécutées pour une période spécifique. Vous définissez le groupe de séries qui crée le numéro d'ordre dans la session Paramètres de contrôle d'assemblage (tiasc0100m000).
Poste d'assemblage | Centre de charge faisant partie d'une ligne d'assemblage. Un poste est utilisé dans la fabrication des articles d'un programme de montage final (PMF). Il peut comprendre plusieurs positions, ce qui lui permet d'accepter plusieurs articles.
Date d'application | Date de validité de l'ordre d'assemblage de poste.
Statut de l'ordre d'assemblage de poste clustérisé | Statut de l'ordre d'assemblage de poste clustérisé. L'ordre peut prendre l'un des statuts suivants : Ouvert. Fermé. Vous pouvez changer le statut d'un ordre d'assemblage de poste clustérisé de Ouvert en Fermé à partir du menu Spécifique. Rubriques liées Post-consommation
Ordre magasin | L'ordre magasin est employé pour la réservation des pièces d'assemblage dans la session Ordre d'assemblage de poste clustérisé - Besoins en pièces assemblage (tiasc7140m000) de ASC et les transactions de stock planifiées dans la session Ordre - Transactions de stocks planifiées (whinp1501m000) dans Warehouse Management. Dans le cas des scénarios basés sur le poste, le numéro d'ordre magasin est égal au numéro d'ordre d'assemblage de poste clustérisé de cette session.