| Paramètres du configurateur (tipcf0100m000) |  |
| Cette session permet de définir les paramètres qui contrôlent le fonctionnement du module Configuration du produit (PCF). Vous pouvez modifier les descriptions des variables prédéfinies. Dans le module Configuration du produit, vous pouvez également définir des contraintes par article générique. Un certain nombre de variables prédéfinies dans la session Paramètres du configurateur (tipcf0100m000) sont utilisées dans ces contraintes. Une fois que vous avez enregistré les paramètres, il n'est plus possible de les modifier. Rubriques liées Sessions de paramétrage Comment tester le modèle de produit Procédures PCF
Champs | Description
Général
Date de création | Date et heure de modification des paramètres. Les paramètres sont valables jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent. Le groupe de paramètres actuel n'a pas de date d'application.
Description | Description du groupe de paramètres. Vous pouvez, par exemple, indiquer le motif de modification des paramètres.
Structure de choix PCF multiniveau | Si cette case est cochée, la configuration du produit s'applique à plusieurs niveaux de la structure de produit générique. Vous pouvez utiliser une structure d'interrogation multiniveau pour la configuration des variantes du produit. Ceci garantit que les caractéristiques produit sont associées aux articles génériques appropriés, procurant une structure de configuration plus modulaire. Cette structure permet également à ERP LN d'inclure ou d'exclure certains groupes de questions lors du processus de configuration du produit.
PCF dans la langue du client | Si cette case est cochée, le configurateur de produit affiche la description des caractéristiques, des options et des contraintes dans la langue du client. Cette fonctionnalité est importante car elle améliore considérablement la communication avec le client, notamment dans le cadres des ventes par téléphone. Si cette case n'est pas cochée, la description des caractéristiques produit et des options, ainsi que les messages de validation des contraintes, seront libellés dans la langue du client. Remarque Le module Configuration du produit n'est pas tributaire de la langue, ce qui signifie par exemple que vous pouvez enregistrer les descriptions des caractéristiques et des options produit dans n'importe quelle langue. Cela est particulièrement utile pour la communication avec les clients et les autres relations externes.
Afficher les options implicites | Si cette case est cochée, les valeurs des caractéristiques implicites doivent de préférence être indiquées par le configurateur de produits. Cela signifie que vous utilisez des contraintes pour déterminer si certaines caractéristiques produit ou certaines questions doivent être spécifiées et si la valeur d'une option par défaut est applicable. Outre la valeur d'option implicite, vous pouvez aussi utiliser des contraintes pour indiquer si la caractéristique produit concernée doit ou non être affichée lors de la configuration du produit. Remarque Vous pouvez toujours annuler l'effet de ce paramétrage si vous le définissez explicitement au niveau de la contrainte pour la caractéristique produit concernée. Si cette case n'est pas cochée, le configurateur de produits n'affiche pas les options implicites.
Générer textes devis | Si cette case est cochée, ERP LN génère les textes des devis après la configuration du produit.
Identification du code Article | Ce paramètre affecte la façon dont ERP LN génère le code Article pour la variante de produit quand vous lancez la session Génération de la structure (projet) pour les commandes clients (tdsls4244m000) dans le module Gestion des projets. Si cette case est cochée, le code de l'article spécifique que ERP LN génère dans le module Gestion des projets est le même que celui de l'article générique ou que le code généré à l'aide de la session Article générique - Paramètres pour la génération des données (tipcf3101m000). Différentes variantes de produit associées au même projet se rapportent au même article spécifique. Si cette case n'est pas cochée, ERP LN ajoute un numéro de séquence au code Article générique afin de générer de nouveaux codes Article pour chaque variante de produit dans le module Gestion des projets. Vous pouvez préciser la position exacte du numéro de séquence dans les champs Numéro de séquence du code Article de la position et Numéro de séquence du code Article à la position de la session courante. Notez que si vous configurez un article standard (c'est à dire un article générique dont la politique de commande est Anonyme ), cet article nouvellement configuré ne possède pas de code Projet PCS en tant que caractéristique distinctive. Si cette case est cochée, le code Article n'est pas non plus une caractéristique distinctive. Cependant, si vous ne cochez pas cette case, un nouveau code Article est créé grâce à l'adjonction d'un numéro de séquence à l'article générique. Si, vous générez de nouveaux codes Article pour les articles standard configurés dans la session Article générique - Paramètres pour la génération des données (tipcf3101m000), vous pouvez éventuellement désactiver cette case. Si deux articles sont créés avec la même configuration, leurs codes Article seront identiques. Si vous ne cochez pas cette case, un numéro de séquence permet de distinguer les articles.
Utilisation nomencl. article std à la cde | Dans Configuration du produit (PCF), vous vendez des variantes d'un produit donné. Vous concevez un produit conformément aux souhaites du client en sélectionnant des composants ou des sous-ensembles dans une liste de caractéristiques et d'options prédéfinie. Plus techniquement, si vous configurez un article générique dans PCF, la nomenclature générique est convertie en structure de produit spécifique. Si vos clients sélectionnent souvent la même configuration, soit au niveau produit fini soit au niveau sous-ensemble, vous pouvez créer des articles standard pour ces produits particulièrement demandés dans le module Données de base Article (IBD). La politique de commande de l'article standard peut être A la commande ou Anonyme. Le paramètre Utilisation nomencl. article std à la cde détermine si les composants des articles standard à la commande sont utilisés dans la structure de produit spécifique. La session Génération de la structure (projet) pour les commandes clients (tdsls4244m000) perme de créer une structure de produit spécifique. Si cette case est cochée, et que, pendant la configuration du produit, vous choisissez un sous-ensemble pour lequel un article standard à la commande est défini dans le module IBD, cet article standard à la commande est utilisé dans la nomenclature spécifique. Par ailleurs, les composants de nomenclature de l'article standard sont sélectionnés dans la nomenclature spécifique durant la génération du projet PCS. Si cette case n'est pas cochée, et que, pendant la configuration du produit, vous choisissez un sous-ensemble pour lequel un article standard à la commande existe dans le stock, cet article standard à la commande est utilisé dans la nomenclature mais ses composants sont dérivés de l'article générique (source). Remarque Les cases à cocher ci-dessus concernent les articles standard dont la politique de commande est A la commande. Si, pendant la configuration du produit, vous sélectionnez un article standard dont la politique de commande est Anonyme, cet article ne sera jamais rendu spécifique et le problème de copie des composants ne se posera donc jamais. Utilisations multiples d'un article standard à la commande dans un projet PCS L'utilisation du paramètre Utilisation nomencl. article std à la cde est double. Non seulement ce paramètre intervient dans la sélection des composants des articles standard à la commande durant la génération du projet mais il détermine si un sous-ensemble standard à la commande spécifique peut être employé plusieurs fois dans un projet PCS pour différents articles composés. Si cette case n'est pas cochée, deux articles composés d'un projet PCS donné ne peuvent pas avoir le même sous-ensemble standard à la commande spécifique comme composant. Une fois que le sous-ensemble spécifique a été employé dans le premier article composé, vous ne pouvez pas utiliser le même sous-ensemble dans un second article composé. En effet, lorsqu'un sous-ensemble est employé dans un article composé, le numéro de variante produit qu'il reçoit entrera en conflit avec le numéro de variante produit de tout autre article composé qui aura besoin de ce sous-ensemble. Si cette case est cochée, un sous-ensemble standard à la commande spécifique semblable peut être utilisé dans plusieurs articles composés du même project. Le premier article composé dans lequel le sous-ensemble est employé transmet son numéro de variante produit au sous-ensemble. Malgré ce numéro de variante produit, le sous-ensemble peut être utilisé dans d'autres structures de produit spécifiques avec d'autres numéros de variantes produit Remarque Si cette case est cochée, et que vous modifiez un sous-ensemble standard à la commande spécifique dans l'un des articles composés, ce sous-ensemble est également modifié dans les autres articles composés qui l'utilisent.
Numéro de séquence du code Article de la position | Ce champ indique la position du code Article à partir de laquelle le numéro de séquence est généré. Si le code article généré par ERP LN n'identifie pas de façon unique la variante produit, le configurateur crée automatiquement un code article unique en concaténant un numéro de séquence au code article initialement généré. Si, lors de la configuration des produits, le nombre de positions pour le numéro séquentiel s'avère trop petit afin de rendre unique le code article, le configurateur étend automatiquement ce nombre dans l'une ou l'autre direction.
Numéro de séquence du code Article à la position | Ce champ indique la position du code Article à partir de laquelle le numéro de séquence est généré. Si le code article généré par ERP LN n'identifie pas de façon unique la variante produit, le configurateur crée automatiquement un code article unique en concaténant un numéro de séquence au code article initialement généré. Si, lors de la configuration des produits, le nombre de positions pour le numéro séquentiel s'avère trop petit afin de rendre unique le code article, le configurateur étend automatiquement ce nombre dans l'une ou l'autre direction.
Version de configurateur de produits | Version du configurateur de produits. L'utilisation du configurateur de produits comprend deux étapes : Définition du modèle de produit. Utilisation du modèle de produit en situation. Lors du développement, les contraintes doivent être testées pour garantir qu'aucune erreur ne se produit. Le modèle est ainsi opérationnel. Remarque vous pouvez toujours basculer d'une version à une autre. Version interpréteur Les contraintes doivent être testées pour garantir qu'aucune erreur ne se produit. Durant l'exécution, les contraintes sont donc continuellement lues, puis interprétées ou compilées. L'avantage du mode Version interprétateur est le suivant : si vous modifiez certaines contraintes, vous pouvez tester immédiatement le modèle de produit générique sans avoir à recompiler toutes les contraintes. L'ennui est que les performances du configurateur produit sont réduites. Version objet Cette version est opérationnelle. Lors du runtime, les contraintes sont directement exécutées par le configurateur produit en tant qu'objets, sans qu'il soit nécessaire de les enregistrer, puis de les interpréter ou de les recompiler à chaque fois. Comparée à la version interpréteur, la version objet permet souvent une amélioration considérable des performances, surtout lorsqu'il s'agit de contraintes plus complexes. L'emploi de la version objet n'est possible qu'une fois que toutes les contraintes ont été compilées dans la session Compilation des contraintes par article générique (tipcf2201m000). Pour ce faire, vous avez besoin des outils de compilation "bic6.2" d'Enterprise Server. Evaluation de la performance La valeur de ce champ peut avoir un impact sur la performance du système et la taille de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Version de configurateur de produits. Rubriques liées Comment définir un modèle de produit
Groupe de séries pour variantes de produits | Groupe de séries pour variantes de produits. Rubriques liées Utilisation des groupes de séries et des séries
Expression de contrainte
Entrer la valeur d'option | Le module Configuration du produit permet d'enregistrer des contraintes par article générique. Pour ces contraintes, vous pouvez utiliser un certain nombre de variables prédéterminées dans la session Paramètres du configurateur (tipcf0100m000). Vous ne pouvez attribuer à ces variables une description ou un nom qu'une seule fois. Ceci veut dire qu'une fois les contraintes produit définies, la description des variables ne peut plus être modifiée. La variable Entrer la valeur d'option vous permet d'indiquer, pour chaque caractéristique produit, si le configurateur doit ou non afficher une invite vous demandant de saisir une valeur d'option. Cette variable possède les caractéristiques suivantes :
Classe de contrainte | Avant entrée
Application | Saisie de la valeur d'option oui/non
Domaine | Vrai/faux
Initialisation | Vrai
Afficher la valeur d'option | Indique si le configurateur doit afficher chaque caractéristique produit correspondant à une valeur d'option implicite lors du processus de configuration. Cette variable possède les caractéristiques suivantes :
Classe de contrainte | Avant entrée
Application | affichage des valeurs d'option - O/N
Domaine | Vrai/faux
Initialisation | Vrai si le paramètre Afficher les options implicites est sélectionné
Faux si le paramètre Afficher les options implicites n'est pas sélectionné
Remarque La valeur correspond à "vrai" si le champ Entrer la valeur d'option contient "Vrai".
Validation | Le module Configuration du produit permet d'enregistrer des contraintes par article générique. Pour ces contraintes, vous pouvez utiliser un certain nombre de variables prédéterminées dans la session Paramètres du configurateur (tipcf0100m000). Vous ne pouvez attribuer à ces variables une description ou un nom qu'une seule fois. Ceci veut dire qu'une fois les contraintes produit définies, la description des variables ne peut plus être modifiée. Le contenu de ce champ indique si le configurateur produits doit ou non valider une configuration donnée. Cela vous permet de contrôler le processus de configuration et d'empêcher la création de variantes produit incorrectes. Notez que la notion de configuration de produit recouvre ici toutes les informations produit génériques, telles que les caractéristiques et options de produit, les données articles, les nomenclatures, les gammes et les tarifs génériques. Cette variable possède les caractéristiques suivantes :
Classe de contrainte | Validation
Application | Validation d'une configuration produit
Domaine | Vrai/faux
Initialisation | Vrai
Message | Le module Configuration du produit permet d'enregistrer des contraintes par article générique. Pour ces contraintes, vous pouvez utiliser un certain nombre de variables prédéterminées dans la session Paramètres du configurateur (tipcf0100m000). Vous ne pouvez attribuer à ces variables une description ou un nom qu'une seule fois. Ceci veut dire qu'une fois les contraintes produit définies, la description des variables ne peut plus être modifiée. Le champ Message vous permet de générer des messages durant le processus de configuration du produit. Ces messages contiennent des avertissements, des remarques ou des explications. Ils peuvent être définis comme des textes ou blocs de texte au niveau des contraintes. Si vous avez opté pour la configuration dans la langue du client, vous pouvez créer pour les contraintes des messages dans n'importe quelle langue. Le configurateur de produits va alors générer le message en l'affichant dans la langue du client. Cette variable possède les caractéristiques suivantes :
Classe de contrainte | Validation
Application | Génération de messages
Domaine | Alphanumérique : jusqu'à 80x25 lignes de texte
Initialisation | Message standard
Remarque Lorsqu' un message est enregistré dans une autre langue, le code de la langue (système) doit être ajouté à la variable Message. Exemple : message = "ceci est un message" message.3 = "dies ist eine Meldung"
Données articles | Le module Configuration du produit (PCF) permet d'enregistrer des contraintes par article générique. Pour ces contraintes, vous pouvez utiliser un certain nombre de variables prédéterminées dans la session Paramètres du configurateur (tipcf0100m000). Vous ne pouvez attribuer à ces variables une description ou un nom qu'une seule fois. Ceci veut dire qu'une fois les contraintes produit définies, la description des variables ne peut plus être modifiée. Le champ Données articles vous permet de laisser le configurateur de produit déterminer les données articles d'un composant de variante produit, telles que le code Article, la description de l'article, la matière, la taille, la norme et le texte associé à l'article. La variable Données articles peut être utilisée dans la partie "substitution de paramètre" d'une contrainte données Article générique. Cette variable possède les caractéristiques suivantes :
Classe de contrainte | Remplacement des paramètres
Application | Détermination des données articles de variante produit
Domaine | Caractères alphabétiques
Initialisation | Valeur courante des données article
Remarque Les blocs de texte destinés à la génération des textes d'article sont prioritaires sur tous les autres.
Longueur | Le module Configuration du produit permet d'enregistrer des contraintes par article générique. Pour ces contraintes, vous pouvez utiliser un certain nombre de variables prédéterminées dans la session Paramètres du configurateur (tipcf0100m000). Vous ne pouvez attribuer à ces variables une description ou un nom qu'une seule fois. Ceci veut dire qu'une fois les contraintes produit définies, la description des variables ne peut plus être modifiée. Le champ Longueur vous permet, par exemple, de laisser le configurateur calculer la longueur d'un composant de nomenclature à partir d'une formule. Cette variable possède les caractéristiques suivantes :
Classe de contrainte | Remplacement des paramètres
Application | Calcul de la longueur d'un composant de la nomenclature
Domaine | Fractions
Initialisation | Valeur actuelle de la longueur du composant de nomenclature
Remarque L'unité du composant de nomenclature doit correspondre à une quantité physique Longueur ou Zone.
Largeur | Le module Configuration du produit permet d'enregistrer des contraintes par article générique. Pour ces contraintes, vous pouvez utiliser un certain nombre de variables prédéterminées dans la session Paramètres du configurateur (tipcf0100m000). Vous ne pouvez attribuer à ces variables une description ou un nom qu'une seule fois. Ceci veut dire qu'une fois les contraintes produit définies, la description des variables ne peut plus être modifiée. Grâce au champ Largeur, vous pouvez, par exemple, laisser ERP LN calculer la largeur d'un composant de nomenclature. Cette variable possède les caractéristiques suivantes :
Classe de contrainte | Remplacement des paramètres
Application | Calcul de la largeur d'un composant de la nomenclature
Domaine | Fractions
Initialisation | Valeur actuelle de la largeur du composant
Remarque La quantité physique de l'unité du composant de nomenclature doit correspondre à Zone.
Nombre d'unités | Le module Configuration du produit permet d'enregistrer des contraintes par article générique. Pour ces contraintes, vous pouvez utiliser un certain nombre de variables prédéterminées dans la session Paramètres du configurateur (tipcf0100m000). Vous ne pouvez attribuer à ces variables une description ou un nom qu'une seule fois. Ceci veut dire qu'une fois les contraintes produit définies, la description des variables ne peut plus être modifiée. Grâce au champ Nombre d'unités, vous pouvez laisser ERP LN calculer, par exemple, le nombre d'unités d'un composant de nomenclature à partir d'une formule. Cette variable possède les caractéristiques suivantes :
Classe de contrainte | Remplacement des paramètres
Application | Calcul du nombre d'unités d'un composant de la nomenclature
Domaine | Entiers
Initialisation | Valeur courante des unités du composant de nomenclature
Remarque L'unité du composant de nomenclature doit correspondre à une quantité physique Longueur ou Zone.
Quantité nette | Le module Configuration du produit permet d'enregistrer des contraintes par article générique. Pour ces contraintes, vous pouvez utiliser un certain nombre de variables prédéterminées dans la session Paramètres du configurateur (tipcf0100m000). Vous ne pouvez attribuer à ces variables une description ou un nom qu'une seule fois. Ceci veut dire qu'une fois les contraintes produit définies, la description des variables ne peut plus être modifiée. Le champ Quantité nette vous permet, par exemple, de laisser ERP LN calculer la quantité nette d'un composant de nomenclature à partir d'une formule. Cette variable possède les caractéristiques suivantes :
Classe de contrainte | Remplacement des paramètres
Application | Calcul de la quantité nette d'un composant de la nomenclature
Domaine | Fractions
Initialisation | Valeur courante de la quantité nette du composant de nomenclature
Remarque Si les valeurs représentant la longueur, la largeur (le cas échéant) et le nombre d'unités sont connues, la quantité nette est automatiquement calculée à partir de ces valeurs, en supposant que cette variable n'est pas spécifiée.
Temps de préparation | Le module Configuration du produit (PCF) permet d'enregistrer des contraintes par article générique. Pour ces contraintes, vous pouvez utiliser un certain nombre de variables prédéterminées dans la session Paramètres du configurateur (tipcf0100m000). Vous ne pouvez saisir ces valeurs qu'une seule fois. Autrement dit, une fois que vous avez défini les contraintes du produit, vous ne pouvez plus changer la description des variables. Grâce au champ Temps de préparation, vous pouvez laisser ERP LN calculer automatiquement, par exemple, le temps de cycle d'une opération. Cette variable possède les caractéristiques suivantes :
Classe de contrainte | Remplacement des paramètres
Application | Calcul du temps de préparation d'une opération
Domaine | Fractions
Initialisation | Valeur courante du temps de préparation pour l'opération
Cadence de production | Le module Configuration du produit permet d'enregistrer des contraintes par article générique. Pour ces contraintes, vous pouvez utiliser un certain nombre de variables prédéterminées dans la session Paramètres du configurateur (tipcf0100m000). Vous ne pouvez attribuer à ces variables une description ou un nom qu'une seule fois. Ceci veut dire qu'une fois les contraintes produit définies, la description des variables ne peut plus être modifiée. Ce champ affiche le nombre de produits fabriqués par unité de temps. Selon le paramètre de temps de préparation défini, l'unité de temps est l'heure ou la minute. La cadence de fabrication fournit une alternative pour l'enregistrement des temps d'opération. L'opération présentant la cadence de fabrication la plus faible est considérée comme le "goulot" pour des articles RPT.
Temps de cycle | Le module Configuration du produit (PCF) permet d'enregistrer des contraintes par article générique. Pour ces contraintes, vous pouvez utiliser un certain nombre de variables prédéterminées dans la session Paramètres du configurateur (tipcf0100m000). Vous ne pouvez attribuer à ces variables une description ou un nom qu'une seule fois. Autrement dit, une fois que vous avez défini les contraintes du produit, vous ne pouvez plus changer la description des variables. Le champ Temps de cycle de la variable vous permet, par exemple, de laisser le configurateur de produit calculer le temps de cycle d'une opération à l'aide d'une formule. Cette variable possède les caractéristiques suivantes :
Classe de contrainte | Remplacement des paramètres
Application | Calcul du temps de préparation d'une opération
Domaine | Fractions
Initialisation | Valeur courante du temps de préparation pour l'opération
Prix | Le module Configuration du produit permet d'enregistrer des contraintes par article générique. Pour ces contraintes, vous pouvez utiliser un certain nombre de variables prédéterminées dans la session Paramètres du configurateur (tipcf0100m000). Vous ne pouvez attribuer à ces variables une description ou un nom qu'une seule fois. Ceci veut dire qu'une fois les contraintes produit définies, la description des variables ne peut plus être modifiée. Grâce à ce champ, vous pouvez laisser le configurateur de produit calculer le prix d'achat ou de vente d'une variante produit, en utilisant par exemple une formule. Le prix définitif de la variante peut comprendre différents éléments de prix et/ou de majoration. Vous pouvez définir ces données, par article générique, dans la liste générique des prix d'achat ou de vente. Cette variable possède les caractéristiques suivantes :
Classe de contrainte | Remplacement des paramètres
Application | Calcul du prix d'achat ou de vente d'une variante de produit
Domaine | Fractions
Initialisation | Valeur courante du prix d'achat ou 0,0 pour le prix de vente