| Impression de la planification des ordres de fabrication (tisfc1401m000) |  |
| Cette session permet d'imprimer l'avancement du plan de production. Vous pouvez imprimer le plan de production des ordres de fabrication dont le statut est l'un des suivants : Planifié Documents imprimés Lancé Actif Achevé Etat Vous avez le choix entre cinq types d'états : Ordre de fabrication Projet Centre de charge Machine Tâche Si vous sélectionnez Ordre de fabrication, chaque Ordre de fabrication apparaît sur une page différente, avec les détails le concernant. L'ordre de tri des détails dépend de la valeur du champ Ordre de sélection. Il est d'ordinaire plus rapide, pour obtenir un état, de le trier dans le même ordre que le type d'état. Vous pouvez définir cette méthode de tri comme méthode par défaut en cochant la case Ordre de sélection de référence sur état. Parfois, il est cependant préférable de choisir un autre Ordre de fabrication. Par exemple, vous souhaitez créer un état dans l'Ordre de fabrication regroupant tous les ordres de fabrication appartenant à un même projet. Dans ce cas, il est préférable de sélectionner Projet, de sorte que ERP LN imprime les ordres de fabrication projet par projet. Option Vous pouvez présenter les données sous forme d'un diagramme à barres ou sous forme de pourcentage. Vous pouvez également choisir d'imprimer ou non les opérations achevées. Remarque Assurez-vous que la date de début du graphique à barres soit antérieure ou égale à la première date d'avancement que vous souhaitez imprimer. Vous devez aussi sélectionner le bon jour ou les bonnes semaines (en tenant compte de l'échelle) afin que toutes vos données tiennent sur l'état. Rubriques liées Impression d'un document ou d'un état Utilisation des champs De et A
Champs | Description
Chiffres | Si cette case est cochée, les données numériques sont imprimées. Si cette case n'est pas cochée, les données sont présentées sous la forme d'un diagramme à barres.
Diagramme à barres | Si cette case est cochée, les données sont présentées sous la forme d'un diagramme à barres.
Opérations achevées incluses | Si cette case est cochée, les opérations que vous avez déjà déclarées achevées sont aussi incluses dans l'état.
Date de début pour diagramme à barres | Assurez-vous que la date de début du diagramme à barres soit antérieure ou égale à la première date d'avancement que vous souhaitez imprimer.
Echelle jour ou semaine | Veillez à sélectionner une échelle qui permette de faire apparaître toute la progression de l'ordre dans la page.
Echelle | Nombre de jours ou de semaines qui sont imprimés sur l'état. Remarque La valeur indiquée dans le champ Echelle jour ou semaine détermine si les jours ou les semaines sont ou non imprimés sur l'état.
Etat | Ordre de tri de l'état. Par exemple, si vous sélectionnez Ordre de fabrication, chaque ordre de fabrication apparaît sur une page séparée qui détaille les données concernant cet ordre.
Ordre de sélection de référence sur état | Si cette case est cochée, vous pouvez faire appel à l'Ordre de sélection pour accélérer la création de l'état. La valeur du champ Ordre de sélection détermine l'ordre dans lequel ERP LN évalue les plages de sélection. Votre choix peut avoir des répercussions importantes sur les performances du système, mais aucunes sur l'état imprimé. Exemple Supposons que vous utilisiez la session comme suit : Vous effectuez la sélection de centres de charge suivante : (du centre de charge K-1234 au centre de charge K-1234) Vous effectuez la sélection de tâches suivante : (de la tâche 50 à la tâche 236) Vous indiquez les valeurs maximales pour toutes les autres plages de sélection. Si vous saisissez Machine dans le champ Ordre de sélection, ERP LN contrôle toutes les données dans l'ordre des machines afin de vérifier si elles correspondent aux plages de sélection. Avec cette méthode, tous les enregistrements doivent donc être vérifiés, ce qui prend beaucoup de temps. Si vous saisissez Centre de charge dans le champ Ordre de sélection, ERP LN vérifie si le centre de charge est K-1234 avant de poursuivre l'opération. Cette méthode permet de gagner du temps.
Ordre de sélection | La valeur de ce champ détermine l'ordre dans lequel ERP LN évalue les plages de sélection. Votre choix peut avoir des répercussions importantes sur les performances du système, mais aucunes sur l'état imprimé. Exemple Supposons que vous utilisiez la session comme suit : Vous effectuez la sélection de centres de charge suivante : (du centre de charge K-1234 au centre de charge K-1234) Vous effectuez la sélection de tâches suivante : (De la tâche 50 à la tâche 236) Vous indiquez les valeurs maximales pour toutes les autres plages de sélection. Si vous saisissez Machine dans le champ Ordre de sélection, ERP LN contrôle toutes les données dans l'ordre des machines afin de vérifier si elles correspondent aux plages de sélection. Avec cette méthode, tous les enregistrements doivent donc être vérifiés, ce qui prend beaucoup de temps. Si vous saisissez Centre de charge dans le champ Ordre de sélection, ERP LN vérifie si le centre de charge est K-1234 avant de poursuivre l'opération. Cette méthode permet de gagner du temps.
Commandes | Description
Imprimer | Cette commande permet d'imprimer la sélection entrée.