| Calcul des numéros de phase pour un plan directeur |  |
| ERP LN base le numéro de phase relatif à la planification selon plan directeur sur les données suivantes : liste des matières critiques (BCM), relations d'approvisionnement. ERP LN calcule les numéros de phase pour les entités suivantes : les unités de plan (et les articles plan qui lui appartiennent) articles plan qui ne font pas partie d'une unité de planification. Dans la procédure de planification selon plan directeur, un article qui ne fait pas partie d'une unité de planification peut être traité lui-même comme une unité de planification. Critères de numéros de phase Les numéros de phase des unités de planification doivent répondre aux critères suivants : Si deux articles plan se trouvent dans des unités de planification différentes, et que l'un d'entre eux est défini comme composant de l'autre dans une liste des matières critiques, le numéro de phase de l'unité de planification du composant doit être plus grand que celui de l'unité de planification de l'article père. Si une relation d'approvisionnement existe entre deux articles plan qui appartiennent au même site, le numéro de phase de l'unité de planification de l'article à approvisionner doit être plus grand que celui de l'unité de planification de l'article destinataire. Si une relation d'approvisionnement existe entre deux articles plan qui appartiennent à des sites différents, et que ces deux articles sont contrôlés via une planification multisite centralisée, le numéro de phase de l'unité de planification de l'article à approvisionner doit être supérieur à celui de l'unité de planification de l'article destinataire. Remarque Un article est contrôlé via la planification multisite centralisée si la case Planification multisite centralisée de la session Articles - Planification (cprpd1100m000) est cochée. Un scénario multisite centralisé qui inclut les sites concernés doit en outre être présent. Si vous employez la session Calcul des numéros de phase (cprpd6200m000) pour recalculer les numéros de phase dans le cadre d'une planification multisite centralisée, vous devez indiquer le scénario multisite concerné. Des critères semblables s'appliquent aux articles plan dépourvus d'unités de planification, à ceci près que ERP LN utilise le numéro de phase de l'article plan et celui de l'unité de planification de l'article plan. Procédure de calcul Le calcul des numéros de phase est un processus itératif. Vous avez le choix entre deux méthodes : Calcul régénératif Calcul d'écart Dans un calcul régénératif, toutes les unités de planification et tous les articles plan dépourvus d'unité de planification ont dans un premier temps le numéro de phase 0. ERP LN vérifie ensuite un(e) à un(e) les unités de planification et les articles plan, jusqu'à ce que les numéros de phase soient conformes aux critères. Pour plus d'informations sur le calcul d'écart, voir la rubrique Calcul des numéros de phase de changement net. Exemple Considérons la liste des matières critiques suivante, contenant sept articles : L'article A_1 appartient à l'unité de planification 1, l'article B_2 appartient à l'unité de planification 2, etc. Le calcul produit le résultat suivant :
Article plan | Unité de planification | Numéro de phase
--- | --- | ---
A_1 | 1 | 0
B_2 | 2 | 1
C_4 | 4 | 2
D_4 | 4 | 2
E_4 | 4 | 2
F_3 | 3 | 3
G_3 | 3 | 3
Le résultat du calcul est affiché dans le champ Numéro de phase plan directeur de la session Unité de planification (cprpd6100m000) pour les unités de planification, et dans le champ Numéro de phase plan directeur de la session Articles - Planification (cprpd1100m000) pour les articles plan sans unité de planification. Remarque Le calcul des numéros de phase tient également compte des cycles de la liste des matières critiques. Rubriques liées Séquence de planification et numéros de phase Nouveau calcul des numéros de phase Calcul des numéros de phase de changement net Calcul des numéros de phase pour la planification selon les ordres Planification des unités dans Enterprise Planning |