| Classes et états de configuration par centre de charge/tâche (tirou0112m000) |  |
| Cette session permet de rapprocher une combinaison option/caractéristique produit d'une classe de configuration et d'un état de configuration. Ce rapprochement est associé à une combinaison tâche/centre de charge spécifique. Il est utile d'associer les caractéristiques/options du produit aux classes et caractéristiques de configurations si vous voulez utiliser l'optimisation de la préparation afin de réduire les temps de préparation des articles spécifiques. Rubriques liées Généralités sur les classes et caractéristiques de configuration dans ERP LN Définition de classes et caractéristiques de configuration
Champs | Description
Tâche | Activité consistant à fabriquer ou à réparer un article. Exemple : sciage, perçage ou peinture. Une tâche est exécutée dans un centre de charge et peut être liée à une machine.
Centre de charge | Zone de production incluant une ou plusieurs personnes et/ou machines aux caractéristiques identiques, qui peut être considérée comme une entité à des fins de planification des besoins en capacité et de programmation détaillée.
Caractéristique du produit | Caractéristiques qui peuvent être combinées puis liées à des articles génériques afin de former une variante de produit. Une couleur est un exemple de caractéristique.
Option | Les options par caractéristique de produit sont des aspects qui définissent une caractéristique de produit. Par exemple, « rouge » est une option de la caractéristique « couleur ».
Classe de configuration | Type de caractéristique de produit qui indique comment une machine doit être configurée pour produire l'article. La classe de configuration détermine le temps de changement d'un outil ou d'une machine entre deux opérations. Une classe de configuration comprend plusieurs états de configuration. Les temps de changement spécifiques peuvent être définis dans une matrice d'états de configuration. Exemple La couleur et l'épaisseur sont des exemples de classe de configuration. Si la couleur est la classe de configuration, les états de configuration peuvent être le rouge, le vert, le blanc, le noir, etc.
Caractéristique de configuration | Caractéristique d'article liée à une opération. Selon l'état de configuration de deux opérations successives, le temps de changement de machine peut être plus ou moins long. Une série d'états de configuration constitue une classe de configuration. Exemple Si la classe de configuration est la couleur, le rouge, le vert, le blanc, le noir, etc., sont des exemples d'états de configuration.