| Plan directeur, vue générale |  |
| Le plan directeur est un concept de planification qui revêt les aspects suivants : une méthode de gestion des données de planification (par période), une méthode de planification de l'approvisionnement (par génération d'un plan directeur). Vue générale du plan directeur La planification à l'aide de plans directeurs fait appel aux types de plans suivants : plan directeur article, plan directeur des canaux de distribution, plan directeur des ressources. Dans ces divers types de plans directeurs, les données de planification sont gérées par rapport à un horizon de planification, qui est divisé en périodes de temps ou en périodes plan. La longueur de ces périodes plan peut varier. Vous pouvez utiliser des périodes de longueur fixe pour tout l'horizon de planification mais vous pouvez aussi employer des périodes plus courtes (par exemple, des jours ou des semaines) pour le court terme, et des périodes plus longues (par exemple, des mois) pour le long terme. La fonctionnalité de plan directeur est disponible pour les articles, les combinaisons article/canal de distribution et les ressources pour lesquels vous gérez un plan directeur. Ce ci est vrai pour tout l'horizon de planification, même si vous ne vous servez pas d'un plan directeur pour la planification de l'approvisionnement. Planification de l'approvisionnement Durant une simulation de plan directeur, l'approvisionnement est planifié sous la forme d'un plan d'approvisionnement. Vous pouvez effectuer une simulation de plan directeur dans les sessions suivantes : Génération du plan directeur (cprmp1202m000) Génération du plan directeur (article) (cprmp1203m000) Pour le plan d'approvisionnement, trois sources d'approvisionnement sont utilisées : la production, l'achat et la répartition (provenant d'un autre magasin de la même société ou d'une société associée). Le plan directeur article contient donc les champs suivants : Plan de production, Plan d'achat. Ordres de distribution planifiés (générés en dehors de l'horizon d'ordre). Enterprise Planning peut effectuer les calculs relatifs à ces plans lors d'une simulation de plan directeur. Vous pouvez aussi saisir (ou modifier) directement des volumes de plan de production ou des volumes de plan d'achat dans le plan directeur article. Pour le plan de production, Enterprise Planning utilise les entités suivantes : liste des matières critiques, pour décomposer les besoins en matières critiques, liste des capacités critiques, pour calculer les délais et déterminer la capacité en ressources critique. Moteurs de plan directeur Deux algorithmes de planification ou moteurs des plans directeurs sont disponibles pour la planification de la production selon plan directeur : Planification infinie Contrôle des charges (WLC) La planification infinie repose sur la supposition qu'il n'existe pas de contraintes importantes en termes de disponibilité des composants et de la capacité. Par conséquent, aucune contrainte n'est prise en compte. Pour plus d'informations, voir la rubrique Planification infinie selon plan directeur. Les contraintes de matières et/ou de capacité jouent un rôle important dans le contrôle des charges. Fondée sur l'idée que la charge de l'atelier a un fort impact sur le délai de fabrication, cette méthode vise à contrôler et à lisser la charge. Pour plus d'informations, voir Contrôle des charges. Par défaut, Enterprise Planning effectue la planification infinie. Pour employer le contrôle des charges, vous devez affecter les articles concernés à une unité de planification, et attribue au moteur de plan directeur la valeur Contrôle des charges. Rubriques liées Plan directeur et planification selon les ordres Utilisation des plans directeurs Mise à jour des données de plan directeur Planification de l’approvisionnement avec plan directeur Contrôle des charges |