| Calcul de la quantité post-consommée |  |
| Quand vous déclarez le total de la quantité commandée achevée, la quantité matière sortie par post-consommation est égale à la quantité de matières estimée. Lorsque vous déclarez achevée une partie de la quantité commandée, la quantité matière à sortir est calculée comme suit :
    Quantité matières post-consommée = quantité estimée x (quantité à post-consommer / quantité planifiée en entrée)
La quantité planifiée en entrée correspond à la quantité commandée, corrigée en fonction du rebut et du rendement de l'opération. La quantité estimée est affichée dans la session Matières estimées (ticst0101m000). Tout rebut matière que vous définissez comme quantité fixe (et non comme pourcentage) est sorti en une seule fois dès qu'il y a post-consommation. Pour déclarer ces quantités, utilisez les sessions suivantes : Matières estimées (ticst0101m000) Planification de la production (tisfc0110m000) Rubriques liées Procédure de post-consommation Rebut et rendement Post-consommation |