| Calcul de la quantité nette |  |
| Si la quantité physique de l'unité de stock du matériel est une Longueur ou une Surface (m2), vous pouvez calculer la quantité nette à partir des champs suivants : Longueur. Largeur. Nombre d'unités. Calculez la quantité nette à l'aide des formules suivantes : Si la quantité physique est une Longueur: quantité nette = longueur x nombre d'unités Si la quantité physique est une Surface (m2): quantité nette = longueur x largeur x nombre d'unités Le cas échéant, vous pouvez remplacer la quantité nette calculée par une valeur différente. Remarque La quantité physique d'une unité est affichée dans la session Unités (tcmcs0101m000). Des facteurs de conversion sont nécessaires pour convertir les unités suivantes en unités de base des quantités physiques Longueur ou Surface (m2): l'unité spécifiée dans le champ Unité de mesure de nomenclature de la session Paramètres de nomenclature (tibom0100m000), l'unité de stock de l'article. Exemple Cinq morceaux de fil métallique de 20 pouces sont utilisés dans un produit. Longueur : 20 pouces Nombre d'unités : 5 Résultat du calcul : 100 pouces (= 20 x5) ERP LN affiche le résultat du calcul dans le champ Quantité nette. Longueur : 10 cm Largeur : 5 cm Nombre d'unités : 5 Résultat du calcul : 250 cm2 (= 10x5x5) ERP LN affiche le résultat du calcul dans le champ Quantité nette. Rubriques liées Utilisation de facteurs de conversion |