| Valeurs possibles |  |
| La méthode de planification peut s'appliquer aux projets ou aux ordres de fabrication. En aval pour un ordre de fabrication, la planification est basée sur une date de début fixe. Une date de livraison est calculée à partir du runtime de l'ordre. En aval pour un projet, la planification réseau s'effectue sur la base d'une date de début fixe. Lorsque vous lancez cette planification dans la session Génération de la planification du réseau (tipcs4210m000), ERP LN détermine la date de livraison du projet à l'aide d'une méthode de planification En aval. En amont pour un ordre de fabrication, la planification est basée sur une date de livraison fixe. Une date de début est calculée à partir du runtime de l'ordre. En amont pour un projet, la planification réseau s'effectue sur la base d'une date de livraison fixe. Lorsque vous lancez cette planification dans la session Génération de la planification du réseau (tipcs4210m000), ERP LN détermine la date de début du projet à l'aide d'une méthode de planification En amont. |