| Répartition de la sortie matières (ticst0508m001) |  |
| Cette session permet d'afficher les matières réelles nécessaires par numéro d'évolution. Remarque Vous ne pouvez pas insérer ou supprimer manuellement un enregistrement. Si le statut de l'ordre de fabrication est Planifié, Documents imprimés ou Lancé et que les coûts estimés ne sont pas gelés, vous pouvez modifier les enregistrements. Rubriques liées Vue générale de la gestion par unité d'évolution
Champs | Description
Ordre de fabrication | Ordre destiné à fabriquer une quantité définie d'un article pour une date de livraison donnée.
Statut | Statut de l'ordre.
Position | Le numéro de position identifie les matières estimées dans la session Matières estimées (ticst0101m000).
Article | Article utilisé comme matière lors la fabrication.
Quantité estimée | Quantité de matière estimée nécessaire pour l'ensemble de l'ordre de fabrication.
Quantité estimée | Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.
Post-consommer matières | Si cette case est cochée, les matières nécessaires à l'ordre de fabrication sont sorties par post-consommation. Valeur par défaut La valeur par défaut de cette case dépend de la valeur de la case Post-consommer matières de la session Matières estimées (ticst0101m000). La post-consommation des articles sérialisés n'est possible que si, dans la session de détails Articles - Magasin (whwmd4500m000), la case Séries dans le stock est désélectionnée et que le champ Enregistrer la sortie de la série pendant la définition a la valeur Oui. Dans tous les autres cas, cette post-consommation est impossible. Si l'article sérialisé est géré par lot, le lot à partir duquel les articles sont post-consommés est basé sur la méthode de sortie de stock ( Dernier entré, premier sorti (LIFO), Premier entré, premier sorti (FIFO) ) tel que défini dans la session de détails Articles - Magasin (whwmd4500m000). Rubriques liées Post-consommation Vue générale des articles sérialisés
Numéro d'évolution | Moyen de contrôler la validité des variations par numéro d'évolution. La gestion par numéro d'évolution vous permet : De modéliser les changements pour les entités suivantes : Nomenclature d'étude Nomenclature de production Gamme Opérations de gamme Sélection des fournisseurs Stratégies de sourcing de rattacher les commandes fournisseurs et ordres de fabrication à la ligne de commande fournisseur à laquelle ils appartiennent. Rubriques liées Vue générale de la gestion par unité d'évolution
Numéro d'évolution | Code qui représente un groupe constitué d'un ou plusieurs numéros d'évolution s'appliquant au même article.
Séquence d'unités | Le numéro de position identifie la matière réelle dans la session Répartition de la sortie matières (ticst0508m001).
A sortir | Quantité de matière qui doit être sortie à des fins de fabrication pour le numéro d'évolution.
Livraison suivante | Quantité de matière d'une livraison suivante pour le numéro d'évolution.
A sortir par magasin | Quantité de matière qui doit être sortie par le magasin à des fins de fabrication pour le numéro d'évolution. Cette quantité représente une ligne de commande magasin débloquée dont la procédure de sortie n'est pas encore terminée.
Quantité réelle | Quantité de matière réelle utilisée lors de la fabrication pour le numéro d'évolution.