| Intervallo di inattività e pianificazione della produzione |  |
| Per intervallo di inattività si intende il tempo che intercorre tra la prima e l'ultima data di fine possibili relative a un'operazione, espresso in ore oppure in giorni. L'intervallo di inattività viene introdotto deliberatamente dal pianificatore per ridurre il rischio che un ritardo in un'operazione si ripercuota sulle operazioni successive, alterando così la pianificazione complessiva. Tale intervallo influisce sul calcolo delle date di pianificazione della produzione nonché sull'ultima data di fine possibile per un'operazione e, di conseguenza, sulla data di inizio dell'operazione successiva. L'intervallo di inattività può essere espresso nelle seguenti unità di tempo: Ore Giorni Intervallo di inattività espresso in ore Se l'intervallo di inattività è espresso in ore, ERP LN utilizza il calendario standard per determinare l'ultima data di fine. Esempio 1: Intervallo di inattività espresso in ore e metodo di pianificazione in avanti Intervallo di inattività espresso in giorni Se l'intervallo di inattività viene espresso in giorni, ERP LN non converte tali giorni in ore, ma gestisce l'intervallo in modo diverso. Per determinare l'ultima data di fine, ERP LN controlla innanzitutto se nel calendario è disponibile un orario lavorativo tra la prima data di fine dell'operazione e le 24.00. In questo caso tale orario viene considerato un giorno di inattività. Si noti che l'orario lavorativo non utilizzato nella giornata può essere costituito anche da un solo secondo ed essere comunque considerato un intero giorno di inattività. ERP LN controlla quindi se il giorno successivo è disponibile un orario lavorativo. Se non viene individuato alcun orario, il giorno non viene considerato come giorno di inattività e il controllo viene eseguito sui giorni successivi per cui ERP LN verifica se è disponibile un orario lavorativo che può essere considerato come un intervallo di inattività. L'ultima data di fine possibile è la data in cui viene utilizzato l'intervallo di inattività complessivo. Un intervallo di inattività, pertanto, non è costituito da un numero fissato di ore. Il numero di ore relativo a un giorno di inattività dipende dall'orario lavorativo definito nel calendario. Se viene definito un giorno lavorativo di 4 ore, un giorno di inattività è costituito da 4 ore, mentre se il giorno lavorativo è di un minuto, l'intervallo di inattività è costituito da un minuto. Esempio 2: Intervallo di inattività espresso in giorni e metodo di pianificazione in avanti Esempio 3: Intervallo di inattività espresso in giorni e metodo di pianificazione all'indietro Argomenti correlati Calendari in Manufacturing Compressione del tempo di coda |