| Stampa fabbisogni componenti assemblaggio (tiasc7440m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per stampare i fabbisogni di componenti di assemblaggio. Selezionare almeno una delle caselle di controllo seguenti per stampare i fabbisogni di componenti di assemblaggio: Da allocare Da scaricare a consuntivo In base alla selezione effettuata, verranno stampati i fabbisogni dei componenti da allocare, dei componenti da scaricare a consuntivo o di entrambe le opzioni. Parametri I fabbisogni dei componenti di assemblaggio sono memorizzati dagli Ordini stazione di linea consolidati. Gli ordini stazione di linea consolidati vengono utilizzati nell'allocazione dei componenti di assemblaggio e nello scarico a consuntivo per combinare i materiali di una stazione di linea. Il contenuto di tali ordini, tuttavia, varia a seconda della modalità di lavoro utilizzata, basata su stazione di linea o su ordine: Basato su stazione di linea- Un ordine stazione di linea consolidato è riferito a un'intera giornata. Ogni intervallo temporale (giorno) determina la creazione di una riga separata nell'ordine di magazzino per l'allocazione del componente di assemblaggio. Basato su ordine- Un ordine stazione di linea consolidato è riferito a un ordine di assemblaggio. Per ogni ordine stazione di linea consolidato viene generato un ordine di magazzino separato. Queste opzioni vengono definite per mezzo del parametro Elaborazione transazioni, impostato nella sessione Parametri Controllo assemblaggio (tiasc0100m000). Nota Gli ordini stazione di linea consolidati possono essere visualizzati nella sessione Ordini stazione di linea consolidati (tiasc7530m000). Gli intervalli possono essere definiti nella sessione Definizione intervalli (tiasl1100m000). Argomenti correlati Panoramica di Controllo assemblaggio (ASC) Varianti della stazione di linea Determinazione dei costi degli ordini di assemblaggio Scarico a consuntivo degli elementi relativi all'assemblaggio Ordini di assemblaggio |