| Esempio di stima dei materiali |  |
| Esempio Viene creato un ordine di produzione per 27 scatole. È presente soltanto un'operazione. Normalmente, il 10% delle scatole viene scartato durante l'ispezione di qualità finale. Questo significa che la resa è del 90%. Per compensare la perdita anticipata del 10% delle scatole, la quantità pianificata viene impostata su 30 scatole. Secondo la distinta base sono necessarie 20 viti per realizzare una scatola. Alcune viti si rompono o si piegano durante l'operazione di avvitamento nella scatola. Per sostituirle, è pianificato il 5% di viti aggiuntive. Il fattore di scarto è pari al 5%. Il calcolo procede nel modo seguente: Quantità ordinata: 27 scatole Quantità netta: 540 viti Resa: 90% (10% di scatole scartate) Quantità pianificata output: 27 scatole Quantità pianificata input: 30 scatole (=27/0,90) Fattore di scarto per le viti: 5% Quantità stimata: 630 (= 540 x (1+5/100) x (30/27)) Argomenti correlati Quantità di produzione pianificata Calcolo della quantità stimata |