| Materiali fino a esaurimento e alternativi (tibom0150m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire i materiali fino a esaurimento e i materiali alternativi relativi ai materiali di una distinta base (BOM). Per modificare la priorità assegnata a un materiale alternativo, selezionare la relativa riga e scegliere Aumenta livello priorità oppure Abbassa livello priorità. Argomenti correlati Utilizzo fino a esaurimento di scorte rimanenti di articoli obsoleti Materiali alternativi presenti in distinte base Definizione di materiali alternativi
Campi | Descrizione
Articolo principale | L'articolo principale di cui si desidera gestire l'articolo fino a esaurimento o gli articoli alternativi.
Posizione distinta base | Il numero di posizione distinta base per il componente.
Numero sequenza | Il numero di sequenza distinta base è una suddivisione del numero di posizione distinta base dell'articolo componente.
Materiale | L'articolo componente che fa parte dell'articolo prodotto, ovvero il materiale standard.
Alternativo | L'identificazione del record del materiale alternativo.
Priorità alternativa | Consente di specificare il materiale alternativo che ERP LN selezionerà per primo. Valori consentiti Utilizzo fino ad esaurimento Un materiale obsoleto ( materiale fino a esaurimento ) che deve essere utilizzato per primo fino a esaurimento. 1 Il materiale alternativo che verrà selezionato se le scorte del materiale standard e del materiale fino a esaurimento eventualmente presente non sono sufficienti. 2 Il materiale alternativo che verrà selezionato se le scorte del materiale standard, del primo materiale alternativo e del materiale fino a esaurimento eventualmente presente non sono sufficienti. 3, 4, 5, ... Materiali alternativi con priorità inferiore. 9 Il materiale alternativo con la priorità più bassa. Argomenti correlati Ricerca di materiali alternativi
Materiale alternativo | Il materiale alternativo. Valori consentiti Se l'articolo è un articolo di progetto, il progetto deve essere uguale a quello dell'articolo principale.
Prima data ordine consentita | Il valore del campo Prima data ordine consentita della sessione Articoli - Ordinazione (tcibd2500m000) o quello del campo omonimo della sessione Magazzino - Articolo (whwmd2510m000). L'impostazione del campo Utilizza dati ordinazione articolo della sessione Magazzino - Articolo (whwmd2510m000) determina se il parametro viene definito per tutti i magazzini o per un magazzino specifico. Se la casella di controllo Utilizza dati ordinazione articolo è selezionata, verrà utilizzato il valore generale del campo Prima data ordine consentita. In caso contrario, nel campo Prima data ordine consentita sarà possibile definire un valore specifico di un magazzino. ERP LN verifica la prima data ordine consentita per il magazzino collegato alla riga distinta base.
Ult. data ord. consent. | Il valore del campo Ultima data ordine consentita della sessione Articoli - Ordinazione (tcibd2500m000) o quello del campo omonimo della sessione Magazzino - Articolo (whwmd2510m000). Queste informazioni vengono visualizzate solo per i materiali fino a esaurimento e non per i materiali alternativi con priorità più bassa. L'impostazione del campo Utilizza dati ordinazione articolo della sessione Magazzino - Articolo (whwmd2510m000) determina se il parametro viene definito per tutti i magazzini o per un magazzino specifico. Se la casella di controllo Utilizza dati ordinazione articolo è selezionata, verrà utilizzato il valore generale del campo Ultima data ordine consentita. In caso contrario, nel campo Ultima data ordine consentita sarà possibile definire un valore specifico di un magazzino. ERP LN verifica l'ultima data ordine consentita per il magazzino collegato alla riga distinta base.
Comandi | Descrizione
Aumenta livello priorità | Sposta la riga materiale alternativo selezionata a un livello di priorità superiore.
Abbassa livello priorità | Sposta la riga materiale alternativo selezionata a un livello di priorità inferiore.
Copia articolo in materiali alternativi | Avvia la sessione Copia articolo in materiali alternativi (tibom0250m000).
Verif. art. altern. defin. per righe BOM con mater. fino a esaur. | Avvia la sessione Verif. art. altern. defin. per righe BOM con mater. fino a esaur. (tibom0251m000).
Rimozione mater. utilizzati fino a esaurim. da mater. altern. | Avvia la sessione Rimozione mater. utilizzati fino a esaurim. da mater. altern. (tibom0252m000).