| Ordine staz. linea consolidato - Fabbis. compon. assemblaggio (tiasc7140m000) |  |
| Gli ordini stazione di linea consolidati vengono utilizzati nell'allocazione dei componenti di assemblaggio e nello scarico a consuntivo per combinare i materiali per un ordine stazione di linea. Parametri L'uso degli ordini stazione di linea consolidati è determinato dal parametro Elaborazione transazioni, definito nella sessione Parametri Controllo assemblaggio (tiasc0100m000). Tale parametro può essere impostato sui seguenti valori: Basato su stazione di linea- Viene creato un solo ordine stazione di linea consolidato al giorno per ciascuna stazione di linea. Basato su ordine- Viene creato un ordine stazione di linea consolidato per ogni ordine di assemblaggio. Nella modalità di elaborazione delle transazioni Basato su stazione di linea, pertanto, verrà utilizzato un ordine stazione di linea consolidato per l'intera giornata. I dati di ciascun intervallo, tuttavia, vengono tenuti separati e per ciascun intervallo viene generata una linea ordine di magazzino separata, per le transazioni delle scorte pianificate per l'allocazione dei componenti di assemblaggio in Warehouse Management. I dati possono essere visualizzati nella sessione corrente. Campi I dettagli relativi ai fabbisogni dei singoli componenti di assemblaggio sono visualizzati nei campi seguenti: Quantità da scaricare a consuntivo Componenti da allocare Componenti da scaricare a consuntivo Quantità da allocare Quantità scaricata a consuntivo Naturalmente la visibilità di questi campi dipende dal fatto che lo scarico a consuntivo sia già stato eseguito. Gli ordini stazione di linea consolidati possono essere visualizzati nella sessione Ordini stazione di linea consolidati (tiasc7530m000). Gli intervalli possono essere definiti nella sessione Definizione intervalli (tiasl1100m000). Nota In questa sessione sono visualizzati solo i componenti di assemblaggio che non sono ancora stati scaricati a consuntivo. Argomenti correlati Panoramica di Controllo assemblaggio (ASC) Varianti della stazione di linea Determinazione dei costi degli ordini di assemblaggio Scarico a consuntivo degli elementi relativi all'assemblaggio Ordini di assemblaggio
Campi | Descrizione
Ordine stazione di linea consolidato | Rappresenta tutti i fabbisogni di materiale di una stazione di linea nell'arco di una giornata. Un ordine stazione di linea consolidato è suddiviso in intervalli definiti dall'utente. I fabbisogni di materiale vengono combinati per ciascun intervallo. In Controllo assemblaggio le transazioni possono essere eseguite per stazione di linea e per periodo anziché per ordine. ERP LN può combinare materiali identici per un periodo specifico in una riga materiale. Nell'ordine stazione di linea consolidato verrà quindi memorizzata la quantità cumulativa. Questo accumulo riduce il numero di transazioni necessarie perché le transazioni vengono eseguite per un intervallo specifico.
Stazione di linea | Centro di lavoro che fa parte di una linea di assemblaggio. Una stazione di linea viene utilizzata nella produzione di articoli FAS (Final Assembly Schedule). Una stazione di linea può avere più posizioni, che consentono la presenza di più articoli in un'unica stazione di linea.
Data di inizio intervallo | Periodo di tempo utilizzato per la pianificazione e lo scarico a consuntivo. Per ulteriori informazioni, vedere anche la sessione Definizione intervalli (tiasl1100m000).
Componente assemblaggio | Il componente allocato al magazzino del reparto produzione della stazione di linea per questo intervallo temporale.
Descrizione | Il componente allocato al magazzino del reparto produzione della stazione di linea per questo intervallo temporale.
Posizione ordine di magazzino | La riga ordine di magazzino nella quale il componente viene allocato al magazzino del reparto produzione della stazione di linea per questo intervallo temporale.
Quantità cumulativa allocata | La quantità totale di articolo allocata nell'intervallo temporale in questione dall'allocazione dei componenti di assemblaggio. Questo campo viene aggiornato quando vengono ricostruite le allocazioni dei componenti di assemblaggio e quando i componenti vengono scaricati a consuntivo.
Comandi | Descrizione
Visualizza transazioni pianificate per Ordine | Visualizza le transazioni pianificate per ordine consolidato e attiva la sessione Ordine - Transazioni scorte pianificate (whinp1501m000).