| Processo di assemblaggio/disassemblaggio |  |
| Durante la manutenzione di un articolo, è possibile decidere di disassemblarlo. È possibile, ad esempio, rimuovere il motore da un aeroplano per pulirlo separatamente. Le azioni che possono essere eseguite sui componenti disassemblati dipendono dalla condizione dell'articolo del componente. Nessuna attività da eseguire, il componente è utilizzabile. Se è utilizzabile, il componente deve essere conservato in un'ubicazione finché non viene riassemblato. È possibile conservare il componente nell'ubicazione predefinita dell'ordine di lavoro. Se si sceglie un'altra ubicazione, è necessario creare una riga risorsa materiale dell'ordine di lavoro per questo componente. Il tipo di consegna della riga risorsa materiale dell'ordine di lavoro deve essere Ubicazione. Se si crea una riga attività dell'ordine di lavoro per assemblare l'articolo, a tale riga viene aggiunta una riga risorsa materiale dell'ordine di lavoro con tipo di consegna Ubicazione. È necessario creare un ordine di lavoro follow up per la riparazione o la revisione del componente non utilizzabile. Per il componente disassemblato viene creata una riga risorsa materiale dell'ordine di lavoro con tipo di consegna Ordine di lavoro follow up. Il codice che identifica l'ordine di lavoro follow up viene memorizzato nella riga risorsa materiale. Se viene creata un'attività di assemblaggio per il componente, viene inoltre aggiunta all'attività dell'ordine di lavoro una riga risorsa materiale con tipo di consegna Ordine di lavoro follow up. Il componente disassemblato deve essere sostituito. È inoltre possibile inviare il componente non utilizzabile a un magazzino per la riparazione o la revisione. A questo scopo, è necessario creare una riga risorsa materiale dell'ordine di lavoro con tipo di consegna A magazzino. Per la riparazione del componente viene creato un ordine di lavoro non correlato. Se non può essere riparato, il componente non utilizzabile deve essere scartato. Per eseguire questa operazione, è necessario creare una riga risorsa materiale dell'ordine di lavoro con tipo di consegna Reso per scarto. In entrambi i casi verrà aggiunta e immediatamente rilasciata una riga sostitutiva, ossia una riga risorsa materiale dell'ordine di lavoro per un nuovo componente. |