| Correzione dei costi di attrezzaggio |  |
| Se si applica il metodo basato sulla determinazione dei costi effettivi, è necessario gestire i costi di attrezzaggio relativi a un ordine di produzione. In caso di completamento parziale dell'ordine di produzione, i costi di attrezzaggio devono essere ripartiti tra tutte le quantità completate. Se si registrano tutti i costi di attrezzaggio con la prima quantità completata, questa quantità risulterà più costosa rispetto alle consegne successive e la valorizzazione delle scorte non sarà corretta. Per correggere i costi di attrezzaggio, viene utilizzata una formula basata sul presupposto che le ore di attrezzaggio vengano sempre registrate all'inizio di un'operazione. Le ore devono quindi essere corrette in modo da ripartire i costi correlati di attrezzaggio in modo uniforme tra gli articoli finali. L'algoritmo utilizzato come fattore di correzione dei costi di attrezzaggio è basato sul rapporto delle seguenti ore:
     A = Ore di produzione * Percentuale completata * (1 + Rapporto di attrezzaggio medio).

     Rapporto di attrezzaggio medio = Tempo di attrezzaggio pianificato / Ore di produzione pianificate
Ovvero, le ore necessarie per riportare come completato un ordine di produzione nel caso in cui il tempo di attrezzaggio venga ripartito tra tutte le unità di tempo.
    B = (Ore di produzione * Percentuale completata + Tempo di attrezzaggio).
Ovvero, le ore previste per riportare come completato un ordine di produzione nel caso in cui il tempo di attrezzaggio venga applicato prima.
    Fattore di correzione = A/B = Ore di produzione * Percentuale completata * (1 + Rapporto di attrezzaggio medio) / (Ore di produzione * Percentuale completata + Tempo di attrezzaggio)
Esempio I dati relativi all'operazione 10 sono i seguenti: Tempo di attrezzaggio = 1 ora Tempo di produzione = 20 ore Completamento = 25% Rapporto di attrezzaggio medio:
    1/20 = 0.05
Fattore di correzione dell'attrezzaggio:
    20 * 0.25 * (1 + 0.05) / (20 * 0.25 + 1) = 5.25 / 6.00 = 0.875
Il fattore di correzione dell'attrezzaggio viene applicato a tutti i costi dell'operazione specificata, incluse le ore-macchina. |