| Ordini stazione di linea consolidati (tiasc7530m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare gli ordini stazione di linea consolidati. Gli ordini stazione di linea consolidati vengono utilizzati nell'allocazione dei componenti di assemblaggio e nello scarico a consuntivo per combinare i materiali per un ordine stazione di linea (su base giornaliera). Parametri L'uso degli ordini stazione di linea consolidati è determinato dal parametro Elaborazione transazioni, definito nella sessione Parametri Controllo assemblaggio (tiasc0100m000). Tale parametro può essere impostato sui seguenti valori: Basato su stazione di linea- Viene creato un solo ordine stazione di linea consolidato al giorno per ciascuna stazione di linea. Basato su ordine- Viene creato un ordine stazione di linea consolidato per ogni ordine di assemblaggio. Gli ordini stazione di linea consolidati vengono utilizzati nell'allocazione dei componenti di assemblaggio e nello scarico a consuntivo per combinare i materiali per un ordine stazione di linea. Un ordine stazione di linea copre un'intera giornata, nell'elaborazione delle transazioni basata sulla stazione di linea, o un ordine di assemblaggio, nell'elaborazione delle transazioni basata sull'ordine. I dati relativi ai singoli intervalli temporali vengono tenuti separati. Nell'elaborazione delle transazioni basata sulla stazione di linea, ogni intervallo temporale dà origine a una riga separata nell'ordine di magazzino per l'allocazione dei componenti di assemblaggio. Nell'elaborazione delle transazioni basata sull'ordine, viene generato un singolo ordine di magazzino per ciascun ordine stazione di linea consolidato. Dal menu Specifico è possibile effettuare le seguenti operazioni: Modifica dello stato di un ordine stazione di linea consolidato da Chiuso in Aperto. Avvio della sessione Ordine staz. linea consolidato - Fabbis. compon. assemblaggio (tiasc7140m000) per visualizzare i fabbisogni dei componenti di assemblaggio di ciascun ordine stazione di linea consolidato. Argomenti correlati Varianti della stazione di linea Ordini di assemblaggio
Campi | Descrizione
Ordine stazione di linea consolidato | Rappresenta tutti i fabbisogni di materiale di una stazione di linea nell'arco di una giornata. Un ordine stazione di linea consolidato è suddiviso in intervalli definiti dall'utente. I fabbisogni di materiale vengono combinati per ciascun intervallo. In Controllo assemblaggio le transazioni possono essere eseguite per stazione di linea e per periodo anziché per ordine. ERP LN può combinare materiali identici per un periodo specifico in una riga materiale. Nell'ordine stazione di linea consolidato verrà quindi memorizzata la quantità cumulativa. Questo accumulo riduce il numero di transazioni necessarie perché le transazioni vengono eseguite per un intervallo specifico. Il gruppo di numeri dal quale viene creato il numero d'ordine viene definito nella sessione Parametri Controllo assemblaggio (tiasc0100m000).
Stazione di linea | Centro di lavoro che fa parte di una linea di assemblaggio. Una stazione di linea viene utilizzata nella produzione di articoli FAS (Final Assembly Schedule). Una stazione di linea può avere più posizioni, che consentono la presenza di più articoli in un'unica stazione di linea.
Data di validità | Quando l'ordine stazione di linea è valido.
Stato ordine stazione di linea consolidato | Lo stato dell'ordine stazione di linea consolidato. Sono presenti i seguenti stati: Aperto Chiuso È possibile modificare lo stato di un ordine stazione di linea consolidato da Aperto a Chiuso dal menu Specifico. Argomenti correlati Scarico a consuntivo
Ordine di magazzino | L'ordine di magazzino viene utilizzato per le allocazioni dei componenti di assemblaggio nella sessione Ordine staz. linea consolidato - Fabbis. compon. assemblaggio (tiasc7140m000) di ASC e nelle transazioni di scorte pianificate nella sessione Ordine - Transazioni scorte pianificate (whinp1501m000) in Warehouse Management. In caso di scenari basati sulla stazione di linea, il numero dell'ordine di magazzino corrisponderà al numero dell'ordine stazione di linea consolidato in questa sessione.