| Parametri ricomposizione/sequenza (tiasl4110m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire e visualizzare i parametri di ricomposizione/sequenziamento relativi a un utente. I parametri vengono visualizzati per segmento. L'utente può modificare solo i propri dati. Se si desidera visualizzare i dati relativi a un altro utente, scegliere Trova. Nota È possibile definire parametri più generali nella sessione Parametri Controllo assemblaggio (tiasc0100m000). Argomenti correlati Sequenziamento per linea e tipi di regole in Controllo assemblaggio (ASC) Panoramica di Controllo assemblaggio (ASC)
Campi | Descrizione
Utente | Il codice di accesso dell'utente. È possibile modificare solo i dati personali.
Segmento di linea | I parametri sono validi solo per il segmento di linea in questione.
Segmento di linea | I parametri sono validi solo per un segmento di linea specificato.
Numero esecuzioni locali | Il numero di volte in cui ERP LN esegue un calcolo per determinare la sequenza ottimale nel segmento di linea.
Numero esecuzioni globali | Il numero di volte in cui ERP LN esegue un calcolo per determinare l'ordine di sequenza ottimale nel segmento di linea. Nella sessione Ricomposizione linea (tiasl3220m000) questo parametro viene utilizzato per determinare il numero di volte in cui deve essere eseguito il processo di ricomposizione per ottenere una composizione di linea migliore.
Distanza massima scambio locale | Il numero massimo di posizioni tra gli ordini che vengono scambiati nella sessione Simulazione e creazione sequenze linea (tiasl4200m000). Se si aumenta la distanza di scambio, la qualità migliora poiché sono possibili più scambi. Tuttavia, se si aumenta la distanza di scambio, l'esecuzione di ciascuna simulazione di sequenziamento richiede tempi più lunghi.
Distanza massima scambio globale | Il numero massimo di posizioni tra gli ordini che vengono scambiati nella sessione Simulazione e creazione sequenze linea (tiasl4200m000). Se si aumenta la distanza di scambio, la qualità migliora poiché sono possibili più scambi. Tuttavia, se si aumenta la distanza di scambio, l'esecuzione di ciascuna simulazione di sequenziamento richiede tempi più lunghi.
Conteggio esecuzioni locali | Il numero massimo di tentativi di scambio per sequenziamento. ERP LN verifica se questo numero è stato superato dopo ciascuna serie di scambi, determinata dalla differenza massima di scambio e dal numero di ordini. Quando si supera il valore di questo campo, il sequenziamento è completato.
Conteggio esecuzioni globali | Il numero massimo di tentativi di scambio per sequenziamento. ERP LN verifica se questo numero è stato superato dopo ciascuna serie di scambi, determinata dalla differenza massima di scambio e dal numero di ordini. Quando si supera il valore di questo campo, il sequenziamento è completato. Questo parametro viene preso in considerazione nella sessione Ricomposizione linea (tiasl3220m000) e rappresenta il numero massimo di tentativi di scambio per ricomposizione.
Conteggio locale mancato miglioramento | Il numero di volte in cui ERP LN scambia gli ordini nel segmento selezionato senza alcun miglioramento in termini di costo prima che venga interrotto il sequenziamento.
Conteggio globale mancato miglioramento | Il numero di volte in cui ERP LN scambia gli ordini nel segmento selezionato senza alcun miglioramento in termini di costo prima che venga interrotto il sequenziamento. Questo parametro viene preso in considerazione nella sessione Ricomposizione linea (tiasl3220m000) e rappresenta il numero di volte in cui gli ordini vengono scambiati nel segmento selezionato senza alcun miglioramento in termini di costo prima che venga interrotta la ricomposizione.