| Storico dati test per Caratteristica (qmptc3515m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare lo storico dei dati di test per caratteristica. I dati sono stati immessi precedentemente nella sessione di dettagli Campione - Dati test per Caratteristica (qmptc1115m000). Le righe di dati di test sono state generate in base alla quantità test. Al riguardo, vedere la sessione Ordine di ispezione - Campioni (qmptc1110m000). Esempio
Quantità campione | 100 pezzi
Quantità test | 20 pezzi
Spiegazione: è necessario eseguire cinque test su 20 pezzi per ottenere una quantità campione di 100 pezzi (100/20=5). Di conseguenza, vengono generate cinque righe test. Argomenti correlati Ispezioni standard
Campi | Descrizione
Ordine di ispezione | Il codice dell'ordine di ispezione.
Campione | Una piccola quantità estratta dalla quantità ordine totale che rappresenta la qualità della quantità ordine.
Elemento caratteristico | Parte di un articolo. Le specifiche di un bullone possono ad esempio essere testa e filettatura. Una specifica può presentare una o più caratteristiche, quali diametro e lunghezza nel caso di una testa e diametro e colore nel caso di una filettatura.
Posizione | Il numero di posizione rappresenta una caratteristica sottoposta a misurazione. Il valore misurato viene immesso tra i dati di test nella sessione Campione - Dati test per Caratteristica (qmptc1115m000) o Campione - Dati test per Numero di serie (qmptc1116m000).
Caratteristica | Riferimento a una determinata qualità o nota distintiva di un articolo oppure di una parte o un componente di un articolo, ad esempio diametro, lunghezza o peso.
Numero di serie | Un numero univoco generato da ERP LN per distinguere le diverse misurazioni che è possibile eseguire in una quantità campione. Il numero di misurazioni varia in base alla quantità sottoposta a test.
Esempio
Quantità campione | 100 pezzi
Quantità test | 20 pezzi
Spiegazione: è necessario eseguire cinque test su 20 pezzi per ottenere una quantità campione di 100 pezzi (100/20=5). Di conseguenza, vengono generate cinque righe test, ciascuna con un numero di serie univoco. Nota È necessario che il totale dei numeri di serie sia inferiore al quoziente ottenuto dividendo la quantità del campione per la quantità test.
Tipo di caratteristica | Il tipo di valore misurato.
Articolo | In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può anche rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto (articolo generico). È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Articoli di conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni)
Data test | La data e l'ora di esecuzione del test.
Valore misura | Il risultato del test. Immettere un valore numerico se si seleziona Quantitativo nel campo Result Type e il campo Characteristic Type non è impostato su Opzione. Se per la riga ordine di ispezione è stato specificato un algoritmo, quest'ultimo ha eseguito il calcolo del valore numerico visualizzato in questo campo.
Unità di misura frequenza | L'unità di misura nella quale i risultati del test vengono definiti o calcolati. Nota Non è possibile utilizzare questo campo se è stato immesso il valore Opzione nel campo Characteristic Type.
Set opzioni | Il nome del set di opzioni.
Opzione | L'opzione rilevata. Nota In base all'impostazione del campo Option Type specificata nella sessione Set opzioni - Opzioni (qmptc0114m000), l'opzione è Accettabile o Not Acceptable
Area di test | Ubicazione fisica in cui hanno luogo i test.
Impiegato | La persona che esegue il test sulla caratteristica.
Strumento | Lo strumento predefinito utilizzato per la misurazione della caratteristica.
Risultato | Il risultato dell'ispezione. Nota Il valore di questo campo viene generato automaticamente da ERP LN, in base ai limiti definiti per la qualità nella sessione Caratteristiche (qmptc0115m000) e/o nella sessione Set opzioni - Opzioni (qmptc0114m000).