| Articolo generico - Struttura (tipcf3100m100) |  |
| Utilizzare questa sessione per controllare e gestire i dati di configurazione per un articolo generico. I dati di configurazione, ovvero la distinta base generica, il ciclo di produzione generico, le caratteristiche di prodotto e i vincoli, vengono impostati in modo da poter generare varianti di prodotto, ad esempio su domanda dei clienti. Righe articolo generico Le righe presenti nelle schede fanno riferimento alle seguenti sessioni: Distinta base Le righe della scheda Distinta base fanno riferimento alla sessione Distinte base generiche (tipcf3110m000). Per ulteriori informazioni, fare doppio clic sulla riga distinta base. Ciclo di produzione Le righe della scheda Ciclo di produzione fanno riferimento alla sessione Ciclo di produzione generico (tipcf3120m000). Per ulteriori informazioni, fare doppio clic sull'operazione. Caratteristiche prodotto Le righe della scheda Caratteristiche prodotto fanno riferimento alla sessione Caratteristiche prodotto per Articolo generico (tipcf1101m000). Vincoli Le righe della scheda Vincoli fanno riferimento alla sessione Articolo generico - Vincoli (tipcf2110m000). Se si seleziona un record in una scheda, ad esempio una riga distinta base o una caratteristica di prodotto, è possibile utilizzare i comandi del menu Specifico per eseguire task per tale record. Argomenti correlati Introduzione a Configurazione prodotti (PCF) Procedure relative a Configurazione prodotti (PCF) Integrazione di Manufacturing e Gestione documenti (DOC)
Campi | Descrizione
Articolo generico | Articolo disponibile in più varianti di prodotto. Prima di eseguire una qualsiasi attività di produzione su un articolo generico, è necessario configurare quest'ultimo in modo da determinare la variante di prodotto desiderata. Esempio Articolo generico: trapano elettrico Opzioni: 3 alimentazioni (batterie, 12 V o 220 V) 2 colori (blu, grigio) Con queste opzioni è possibile creare un totale di 6 varianti di prodotto.
Quantità distinta base | Numero di articoli prodotti a cui viene applicata una distinta base (BOM). La quantità distinta base consente di specificare quantità di articoli estremamente ridotte come componenti della distinta base. Esempio Per ottenere un litro di una vernice specifica, denominata Bianco cotone, è necessario miscelare piccole quantità di determinati colori. Viene pertanto definita una quantità distinta base pari a 1000 litri. Le quantità dei componenti della vernice possono quindi essere definite come segue:
Vernice Bianco cotone - 1000 litri:
Bianco | 999 litri
Giallo | 0,6 litri
Rosso | 0,2 litri
Blu | 0,2 litri
Quantità ciclo di produzione | Quantità dell'articolo prodotto su cui è basato il ciclo di produzione. Una quantità del ciclo di produzione consente di includere tempi di esecuzione molto brevi nel ciclo di produzione di un articolo. Esempio
Quantità del ciclo di produzione | 100
Durata del ciclo | 60 minuti
In un intervallo di tempo di 60 minuti vengono prodotti 100 articoli. Di conseguenza, il tempo di esecuzione di un articolo è 0,6 minuti.
Comandi | Descrizione
Stampa articoli - Produzione | Scegliere questo comando per avviare la sessione Stampa articoli - Produzione (tiipd0401m000).
Articoli - Produzione | Scegliere questo comando per avviare la sessione Articoli - Produzione (tiipd0101m000).
Articolo generico - Impostazioni per generazione dati | Scegliere questo comando per avviare la sessione Articolo generico - Impostazioni per generazione dati (tipcf3101m000).
Listini prezzi generici | Scegliere questo comando per avviare la sessione Listini prezzi generici (tipcf4101m000).
Codici matrice listino prezzi | Scegliere questo comando per avviare la sessione Codici matrice listino prezzi (tipcf4510m000).