| Relazione tra ciclo di produzione e materiale |  |
| Un centro di lavoro in genere è costituito da varie macchine e, nella maggior parte dei casi, presso il centro di lavoro vengono eseguiti contemporaneamente più ordini di produzione. In genere, per l'esecuzione di una determinata attività sono disponibili più macchine oppure è possibile eseguire più attività con un'unica macchina. Questo richiede molta flessibilità nell'utilizzo dei macchinari disponibili, motivo per il quale è necessario passare da cicli di produzione standard a cicli alternativi e definire le operazioni in base alla situazione in uno specifico ciclo di produzione. Se la casella di controllo Cicli di produzione multipli nella sessione Articoli - Produzione (tiipd0101m000) è selezionata, ERP LN seleziona un ciclo di produzione in base alla quantità ordinata, vale a dire uno dei cicli di produzione dipendenti dalla quantità definiti per l'articolo nella sessione Articolo - Cicli di produzione (tirou1101m000). Il ciclo di produzione selezionato da ERP LN è determinato dal valore specificato nel campo Quantità ordinata della sessione Articoli - Ordinazione (tisfc0501m000). In questa situazione, ERP LN non considera le relazioni materiale-ciclo di produzione. Se non si seleziona la casella di controllo Ciclo produzione dipendente da qtà nella sessione Articoli - Produzione (tiipd0101m000), ERP LN considera il ciclo di produzione predefinito definito nella sessione Parametri Ciclo di produzione (tirou0100m000). Enterprise Planning può tenere conto delle relazioni specifiche materiale-ciclo di produzione durante l'esecuzione della pianificazione ordini, creando ordini pianificati in base alle operazioni del ciclo di produzione collegate a una specifica riga distinta base dell'articolo principale nella sessione Riga distinta base - Relazioni materiale-ciclo di produzione (tibom0140m000). In altre parole, il collegamento materiale-operazione nella distinta base (BOM) diventa dipendente dal ciclo di produzione. È possibile collegare più cicli di produzione a un articolo principale e per ogni singolo ciclo di produzione è possibile collegare un'operazione specifica ai componenti corrispondenti nelle righe distinta base utilizzando la sessione Riga distinta base - Relazioni materiale-ciclo di produzione (tibom0140m000). Se Enterprise Planning consideri o meno i collegamenti specifici del ciclo di produzione materiale/operazione dipende dalle condizioni riportate di seguito: Più cicli di produzione sono stati collegati a un articolo principale nella sessione Articolo - Cicli di produzione (tirou1101m000). Il campo Operazione di una specifica riga distinta base nella sessione Distinta base (tibom1110m000) è stato impostato su 0, il che significa che è vuoto. Se queste condizioni vengono soddisfatte ed è stata selezionata la casella di controllo Relazioni materiale-ciclo di produzione, ERP LN crea gli ordini pianificati in base all'operazione del ciclo di produzione corrispondente a una specifica riga distinta base nella sessione Riga distinta base - Relazioni materiale-ciclo di produzione (tibom0140m000). Se non è stata selezionata la casella di controllo Relazioni materiale-ciclo di produzione nella sessione Distinta base (tibom1110m000), ERP LN pianifica gli ordini per tutti gli articoli elencati nella distinta base corrispondente nella data di inizio della prima operazione del ciclo di produzione. |