| Copia BOM di produzione in BOM di progettazione (tiedm0205m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per trasferire un articolo di produzione in Gestione dati progettazione, ad esempio per scopi di riprogettazione. Immettere l'articolo di produzione nel campo Articolo origine. Nel campo Elemento di progettazione destinazione immettere l'elemento di progettazione in cui si desidera copiare l'articolo di produzione. La data specificata nel campo Data di riferimento determina le righe distinta base valide che è necessario copiare. Nota Una distinta base di produzione può contenere articoli risultanti da precedenti attività di progettazione svolte in Gestione dati progettazione. A questi articoli, definiti nella sessione Elemento di progettazione (tiedm0110m000), è collegato un numero di revisione. È possibile utilizzare la casella di controllo Nuova revisione mediante Copia da articolo produzione consentita della sessione Elemento di progettazione (tiedm0110m000) per creare una nuova revisione per l'elemento di progettazione.
Campi | Descrizione
Articolo origine | L'articolo di produzione che viene copiato nella distinta base di progettazione.
Elemento di progettazione destinazione | L'elemento di progettazione in cui viene copiato l'articolo di produzione.
Data di riferimento | La data utilizzata per selezionare le righe distinta base valide in una data specifica. Questo metodo di selezione basato sulle date è importante perché per lo stesso numero di posizione possono essere presenti più righe distinta base con numeri di sequenza diversi e valide in date differenti.
Copia multilivello | Se la casella di controllo è selezionata, i componenti della distinta base di produzione vengono creati come elementi di progettazione di componenti nella distinta base di progettazione. Se la casella di controllo non è selezionata, ERP LN esegue una copia a livello singolo, nella quale i componenti della distinta base di produzione vengono copiati come articoli componente.
Sovrascrivi elemento di progettazione | Se la casella di controllo è selezionata, l'elemento di progettazione viene sovrascritto durante il processo di copia. Se la casella di controllo non è selezionata, il processo di copia si interrompe quando ERP LN rileva elementi di progettazione che condividono lo stesso codice. Gli elementi di progettazione con lo stesso codice non vengono sovrascritti. Selezionare questa casella di controllo per attivare la casella di controllo Copia in elemento di progettazione correlato.
Solo articoli gestiti per revisioni | Se la casella di controllo è selezionata, negli elementi di progettazione vengono copiati soltanto i componenti di una distinta base di produzione gestiti per revisioni. Pertanto, nella distinta base di progettazione viene copiata l'intera distinta base di produzione degli articoli gestiti per revisioni, ad eccezione dei componenti non gestiti per revisioni. Questo significa che i componenti di livello inferiore della distinta base di produzione che non vengono gestiti per revisioni, ad esempio dadi e bulloni, non vengono copiati negli elementi di progettazione del modulo Gestione dati progettazione (EDM). In questo modo si evita di creare in Gestione dati progettazione (EDM) un numero eccessivo di elementi di progettazione. Se la casella di controllo non è selezionata, nella distinta base di progettazione vengono copiati tutti gli articoli della distinta base di produzione, sia quelli gestiti per revisioni sia quelli non gestiti per revisioni.
Copia in elemento di progettazione correlato | Gli articoli vengono copiati negli elementi di progettazione a cui sono collegati. Nota Per rendere disponibile la casella di controllo Copia in elemento di progettazione correlato è necessario selezionare la casella di controllo Sovrascrivi elemento di progettazione. Se la casella di controllo non è selezionata, gli elementi di progettazione vengono creati con lo stesso nome degli articoli da cui vengono copiati. Durante questo processo tutti gli elementi di progettazione con lo stesso codice vengono sovrascritti o ignorati.
Copia documenti allegati | Se la casella di controllo è selezionata, tutti i collegamenti documento di Data Management vengono copiati dalla distinta base di produzione nella distinta base di progettazione. Quando un articolo viene copiato in un elemento di progettazione, i collegamenti documento di tale articolo vengono creati anche per la nuova revisione dell'elemento di progettazione.
Copia materiali alternativi | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN copia i materiali alternativi. Per visualizzare i materiali alternativi, utilizzare le seguenti sessioni: Materiali fino a esaurimento e alternativi (tibom0150m000) Mater. fino a esaur. e altern. per Distinta base di progett. (tiedm2115m000)
Elemento di progettazione destinazione disponibile | Questa casella di controllo ha solo scopo informativo. Non è previsto input da parte dell'utente.
Comandi | Descrizione
Copia | Scegliere questo comando per copiare i dati definiti in questa sessione.