| Revisioni elementi di progettazione per Modifiche multiple BOM (tiedm3540m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare le revisioni dell'elemento di progettazione collegate a un'operazione Modifiche multiple BOM. È possibile visualizzare i dettagli nella sessione di dettagli Revisioni elementi di progettazione per Modifiche multiple BOM (tiedm3540m000). È possibile collegare revisioni o eliminare un collegamento a una riga Modifiche multiple BOM nella sessione Elemento di progettazione per Modifiche multiple BOM (tiedm3122m000). Argomenti correlati Elementi di progettazione Modifica delle distinte base di progettazione - Procedura automatica Riepilogo di Gestione dati progettazione (EDM)
Campi | Descrizione
Numero Modifiche multiple BOM | Il codice dell'operazione modifiche multiple BOM a cui sono collegate le revisioni.
Numero Modifiche multiple BOM | Lo stato dell'operazione Modifiche multiple BOM.
Elem. di prog. | L'elemento di progettazione le cui revisioni sono collegate all'operazione Modifiche multiple BOM. Per ulteriori informazioni, fare doppio clic sull'elemento di progettazione.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Revisione | La revisione dell'elemento di progettazione collegata all'operazione Modifiche multiple BOM.
Stato | Lo stato della revisione. Argomenti correlati Elementi di progettazione
Data di validità | Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora.
Data di scadenza | La data in cui la revisione non è più valida.
Progettista | L'impiegato responsabile della revisione.
Testo revisione elemento di progettazione | Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Per visualizzare il testo, scegliere il pulsante Testo.
Materiale | Il materiale di cui è composta la revisione, ad esempio carta, plastica o legno.
Quantità distinta base | Numero di articoli prodotti a cui viene applicata una distinta base (BOM). La quantità distinta base consente di specificare quantità di articoli estremamente ridotte come componenti della distinta base. Esempio Per ottenere un litro di una vernice specifica, denominata Bianco cotone, è necessario miscelare piccole quantità di determinati colori. Viene pertanto definita una quantità distinta base pari a 1000 litri. Le quantità dei componenti della vernice possono quindi essere definite come segue:
Vernice Bianco cotone - 1000 litri:
Bianco | 999 litri
Giallo | 0,6 litri
Rosso | 0,2 litri
Blu | 0,2 litri
Dimensione | Le dimensioni della revisione, ad esempio, 200 mm x 1 metro.
Set unità | Gruppo di codici unità che può essere collegato ad articoli personalizzati o a valori predefiniti articolo. In un set di unità è possibile indicare quali quantità fisiche possono essere utilizzate per l'articolo, in quali moduli e per quali scopi.
Standard normativo | Lo standard societario, nazionale o internazionale a cui è conforme (o deve conformarsi) la revisione, ad esempio ISO 8601, NEN 3140 o BS 1383.
Unità | Quantità fisica in cui una merce o un articolo viene gestito. Una quantità di legno, ad esempio, può essere espressa come lunghezza utilizzando l'unità del metro o come volume utilizzando l'unità del metro cubo.
Peso | peso.