| Valori possibili |  |
| Blocca a completamento operazione La produzione viene bloccata al termine dell'operazione. Anche se non è possibile continuare la produzione, le quantità possono essere riportate come completate. È possibile utilizzare questo metodo per l'origine Ciclo di produzione (TI). Blocca durante l'operazione La produzione viene bloccata durante l'operazione. Non è possibile riportare le quantità come completate finché non viene eseguito un ordine di ispezione. Di conseguenza, è necessario che lo stato dell'ordine di ispezione sia impostato su Elaborato. È possibile utilizzare questo metodo per l'origine Ciclo di produzione (TI). Blocca Non è possibile continuare la produzione prima che i risultati dell'ispezione siano noti. Continua È possibile continuare la procedura dell'ordine prima che i risultati delle ispezioni siano noti. Se viene specificato questo metodo, per chiudere un ordine di ispezione è necessario utilizzare la sessione Verifica e chiusura ordini di ispezione standard (qmptc1205m000). |