| Calcolo fabbisogni componenti assemblaggio (tiapl2221m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per calcolare i fabbisogni di componenti di assemblaggio per le varianti di prodotto i cui componenti di assemblaggio non sono ancora stati allocati. Nota È possibile avviare la sessione corrente soltanto se la società corrente è definita come società principale nella sessione Parametri Pianificazione assemblaggio (tiapl0100s000). I fabbisogni di componenti di assemblaggio verranno calcolati per le varianti di prodotto che rispondono ai seguenti criteri: La data richiesta per l'uscita dalla linea rientra nella barriera temporale della domanda definita nella sessione Parametri Pianificazione assemblaggio (tiapl0100s000). La casella di controllo Componenti assemblaggio allocati è deselezionata. La casella di controllo Da eliminare è deselezionata. Il campo Stato assemblaggio è impostato su Aperto, Pianificato o Bloccato. Nota Se il valore immesso nel campo Date non rientra nella barriera temporale della domanda, verrà visualizzato un messaggio di avviso. È possibile che le varianti di prodotto comprese nella barriera temporale della domanda rientrino anche nella barriera temporale dell'allocazione. In questo caso, è probabile che l'allocazione dei componenti di assemblaggio sia già stata eseguita in Controllo assemblaggio, ovvero mediante la sessione Definizione allocazione componenti assemblaggio (tiasc7240m000). Se i componenti o alcuni di essi non sono ancora stati allocati, nella sessione corrente verranno prese in considerazione le linee di assemblaggio i cui componenti non sono ancora stati allocati. Per ulteriori informazioni sullo stato di allocazione per linea di assemblaggio, vedere Variante prodotto - Linee di assemblaggio (tiapl3520m000). Nella sessione corrente non vengono presi in considerazione i componenti di assemblaggio per cui la casella di controllo Scorte di reparto della sessione Schema componenti assemblaggio e operazioni (tiapl2520m000) risulta selezionata. Nella sessione corrente verranno calcolati i fabbisogni di componenti di assemblaggio in base ai programmi segmento. Si tratta di un calcolo approssimativo utile per volumi elevati. I programmi segmento vengono visualizzati nella sessione Programmi segmento (tiapl4500m000). A differenza dell'allocazione dei componenti di assemblaggio eseguita in Controllo assemblaggio, nella sessione corrente verranno calcolati contemporaneamente i fabbisogni per tutte le società e le linee di assemblaggio incluse nella selezione. Per assicurarsi che i fabbisogni di componenti di assemblaggio vengano calcolati in base ai dati più recenti, nella sessione corrente vengono eseguite prima le seguenti operazioni: Aggiornamento dei programmi segmento. I programmi segmento vengono aggiornati se vengono rilevate modifiche che influiscono sul programma o se è stata selezionata la casella di controllo Aggiorna programmi per segmento Aggiornamento dello stato dell'allocazione. Lo stato dell'allocazione viene rilevato da Controllo assemblaggio e copiato in Pianificazione assemblaggio. Lo stato dell'allocazione viene visualizzato in Pianificazione assemblaggio, nella sessione Variante prodotto - Linee di assemblaggio (tiapl3520m000) e nella sessione di dettagli Varianti prodotto (tiapl3500m000). Generazione di strutture di varianti di prodotto che soddisfano i criteri descritti in precedenza. Dopo la creazione della struttura della variante di prodotto, la casella di controllo Struttura variante prodotto generata risulterà selezionata nella sessione di dettagli Varianti prodotto (tiapl3500m000). La struttura della variante di prodotto viene generata soltanto se la casella di controllo Struttura variante prodotto esterna della sessione Parametri Pianificazione assemblaggio (tiapl0100s000) risulta deselezionata. Dopo queste fasi preparatorie, i fabbisogni di componenti di assemblaggio verranno calcolati per le varianti di prodotto selezionate e quindi trasferiti a Pianificazione assemblaggio per tutte le società correlate. I fabbisogni vengono trasferiti utilizzando i file in cui sono archiviati i fabbisogni per società e per data. La directory in cui vengono archiviati questi file viene impostata nel campo Directory fabbisogni componenti assemblaggio visualizzato nella sessione di dettagli Parametri Pianificazione assemblaggio (tiapl0100s000). Dopo il calcolo e il trasferimento dei fabbisogni di componenti di assemblaggio verrà creato un report relativo al completamento delle operazioni. In caso di errori, il pulsante Mostra messaggi risulterà abilitato. Scegliere questo pulsante per visualizzare i messaggi di errore. Argomenti correlati Pianificazione assemblaggio - Panoramica Programmi segmento
Campi | Descrizione
Aggiorna programmi per segmento | Se la casella di controllo è selezionata, i programmi segmento verranno aggiornati prima del calcolo dei fabbisogni di componenti di assemblaggio. Se la casella di controllo non è selezionata, i programmi segmento verranno aggiornati soltanto se viene rilevata una modifica che influisce su tali programmi. Non è tuttavia possibile rilevare automaticamente tutte le modifiche. È quindi necessario selezionare questa casella di controllo nei seguenti casi: La struttura della linea è stata modificata. La definizione del periodo del piano dello scenario corrente è stata modificata, mentre la data di riferimento è rimasta invariata. Argomenti correlati Programmi segmento
Comandi | Descrizione
Mostra messaggi | Visualizza i messaggi di errore.