| Configurazione di varianti di prodotto e generazione di strutture di prodotto |  |
| La procedura per la configurazione di varianti di prodotto e la generazione di strutture di varianti di prodotto include una serie di passaggi separati. Il processo di configurazione delle varianti di prodotto varia in base al modulo da cui viene avviato: Configurazione prodotti (PCF) in Manufacturing Gestione vendite in Order Management Gestione progetti (PCS) in Manufacturing Budget progetto (PTC) in Project Fabbisogni e pianificazione progetti (PSS) in Project Se si inizia a configurare una variante di prodotto da Configurazione prodotti, prima di avviare il processo di configurazione è necessario definire un codice variante di prodotto. Alla variante di prodotto viene assegnato il tipo di riferimento Variante standard. Negli altri casi, ovvero quando si utilizza il modulo Configurazione prodotti (PCF), il modulo Gestione vendite, il modulo Gestione progetti (PCS), il modulo Budget progetto (PTC) oppure Fabbisogni e pianificazione progetti (PSS), il codice variante di prodotto viene generato da ERP LN ed è quindi possibile iniziare la configurazione immediatamente. Alla variante di prodotto viene assegnato uno dei seguenti tipi di riferimento: Offerta di vendita, Ordine di vendita, Budget, Progetto, Variante standard o Prog. (TP). Processo di configurazione Questa sezione è suddivisa nelle seguenti sottosezioni: Configurazione di una variante di prodotto Selezione del valore di un'opzione Convalida del valore di un'opzione Convalida di un set di opzioni Convalida di una variante di prodotto Configurazione di una variante di prodotto Aprire la sessione Varianti prodotto (tipcf5501m000) e avviare la sessione di dettagli. Specificare l'articolo generico per cui si desidera configurare una variante di prodotto. Avviare il processo di configurazione dalla sessione di dettagli Varianti prodotto (tipcf5501m000). ERP LN legge la struttura di configurazione generica e cerca il set di opzioni nel livello superiore della struttura di prodotto. Se il set di opzioni viene trovato, viene visualizzato nella sessione Configurazione prodotti (tipcf5120m000) e la procedura prosegue dal passaggio 6. Se il set di opzioni non viene trovato, nella sessione Configurazione prodotti (tipcf5120m000) non viene visualizzato nulla e la procedura prosegue dal passaggio 10. ERP LN legge il primo set di opzioni dell'articolo generico. Vedere la sottosezione Lettura di set di opzioni. Fare clic nel campo Opzione di una caratteristica di prodotto. Fare doppio clic sul pulsante con i puntini di sospensione per visualizzare le opzioni valide. Le opzioni vengono visualizzate nella sessione Opzioni per Caratteristica prodotto e Articolo generico (tipcf1110m000). Selezionare il valore dell'opzione desiderato. Vedere la sottosezione Selezione del valore di un'opzione. ERP LN convalida il valore dell'opzione selezionato. Vedere la sottosezione Convalida del valore di un'opzione. Ripetere i passaggi 7 e 8 per ogni nuova caratteristica. Dopo che l'utente ha selezionato un'opzione per ciascuna caratteristica di prodotto, ERP LN convalida l'intero set di opzioni. Vedere la sottosezione Convalida di un set di opzioni. Fare clic sul pulsante Gruppo successivo per indicare a ERP LN di cercare il set di opzioni successivo dell'articolo nel livello inferiore. ERP LN cerca il set di opzioni successivo ed esegue la sezione del vincolo Convalida per i componenti della distinta base generica. ERP LN verifica se in questo livello è disponibile un altro set di opzioni. In caso affermativo, la procedura prosegue dal passaggio 5. In caso negativo, la procedura prosegue dal passaggio 13. ERP LN convalida la variante di prodotto. Vedere la sottosezione Convalida di una variante di prodotto. Lettura di set di opzioni ERP LN legge le caratteristiche di prodotto dell'articolo generico e cerca la prima caratteristica di prodotto (il primo set di opzioni) dell'articolo generico nel livello superiore della struttura. ERP LN verifica se alla caratteristica di prodotto è stato collegato un vincolo di prodotto. In caso affermativo, la procedura prosegue dal passaggio 3. In caso negativo, la procedura prosegue dal passaggio 7. ERP LN legge il vincolo di prodotto ed esegue la sezione del vincolo Prima dell'input. ERP LN verifica se è consentito eseguire operazioni di input o visualizzazione dei valori delle opzioni. In caso affermativo, la procedura prosegue dal passaggio 5. In caso negativo, la procedura prosegue dal passaggio 6. ERP LN verifica se sono presenti caratteristiche aggiuntive per cui è necessario eseguire i passaggi da 2 a 4. In caso affermativo, la procedura prosegue dal passaggio 8. In caso negativo, la procedura prosegue dal passaggio 7. Se non è consentito eseguire operazioni di input per il valore di un'opzione, ERP LN inizializza l'opzione con il valore definito nella sezione del vincolo Prima dell'input e prosegue la procedura dal passaggio 8. Se non è consentito eseguire operazioni di input e visualizzazione per tutte le opzioni, ERP LN disattiva il campo dell'opzione. Questi set di opzioni sono detti invisibili. I set di opzioni invisibili sono set di opzioni in cui non è consentito eseguire operazioni di input o visualizzazione del valore di un'opzione per tutte le caratteristiche di prodotto. Questi set di opzioni invisibili vengono inizializzati automaticamente e vengono successivamente convalidati da Configurazione prodotti. Selezionare i valori delle opzioni. I valori delle opzioni vengono descritti nella settosezione Selezione del valore di un'opzione. ERP LN cerca la caratteristica di prodotto successiva del primo set di opzioni. Selezione del valore di un'opzione Fare doppio clic nel campo Opzione della caratteristica di prodotto per cui si desidera selezionare il valore di un'opzione. ERP LN verifica se alla caratteristica di prodotto è stato collegato un vincolo di prodotto. In caso affermativo, la procedura prosegue dal passaggio 3. In caso negativo, la procedura prosegue dal passaggio 5. ERP LN legge il vincolo di prodotto ed esegue la sezione del vincolo Prima dell'input. ERP LN verifica se è consentito eseguire operazioni di input o visualizzazione dei valori delle opzioni. In caso affermativo, la procedura prosegue dal passaggio 5. In caso negativo, la procedura prosegue dal passaggio 6. Eseguire lo zoom per visualizzare le opzioni consentite. Fare clic sul pulsante con i puntini di sospensione per visualizzare tutte le caratteristiche valide nella sessione Opzioni per Caratteristica prodotto e Articolo generico (tipcf1110m000). Per creare l'elenco delle opzioni consentite, ERP LN esegue la sezione Convalida dei vincoli rilevanti per ciascuna opzione disponibile. La procedura prosegue dal passaggio 7. Se non è consentito eseguire operazioni di input per il valore di un'opzione, ERP LN inizializza l'opzione con il valore definito nella sezione del vincolo Prima dell'input. La procedura prosegue dal passaggio 9. Selezionare il valore dell'opzione. ERP LN convalida il valore dell'opzione selezionato. Vedere la sottosezione Convalida del valore di un'opzione. Verificare se è presente un'altra caratteristica di prodotto per cui è necessario selezionare le opzioni. In caso affermativo, la procedura prosegue dal passaggio 1. In caso negativo, la procedura prosegue dal passaggio 10. ERP LN convalida il set di opzioni. Vedere la sottosezione Convalida di un set di opzioni. Convalida del valore di un'opzione Il valore di un'opzione viene convalidato solo nei seguenti casi: Se per la caratteristica di prodotto è consentito eseguire operazioni di input del valore di un'opzione. Se il valore dell'opzione non è vuoto. ERP LN verifica se le opzioni sono selezionabili, ovvero se è possibile selezionare un valore nel set di opzioni, oppure se è necessario digitare un valore manualmente. Se le opzioni sono selezionabili, la procedura prosegue dal passaggio 2. Se le opzioni non sono selezionabili, la procedura prosegue dal passaggio 3. Se una caratteristica di prodotto presenta opzioni selezionabili, ERP LN verifica se il valore dell'opzione selezionato è compreso nel set assegnato alla caratteristica. ERP LN verifica quindi se la data della selezione è compresa nel periodo di validità dell'opzione. Se la caratteristica di prodotto non presenta opzioni selezionabili, ERP LN verifica se il valore dell'opzione immesso è compreso nel dominio del valore dell'opzione. ERP LN legge il vincolo di prodotto ed esegue la sezione del vincolo Convalida, che determina se il valore dell'opzione selezionato è consentito. ERP LN verifica se il valore dell'opzione selezionato è consentito. In caso affermativo, la procedura prosegue dal passaggio 6. In caso negativo, la procedura prosegue dal passaggio 7. Fare doppio clic nel campo Opzione della caratteristica di prodotto successiva. Se si è immesso un valore non consentito, è possibile richiamare l'espressione di vincolo interessata. È possibile registrare una descrizione completa o un breve testo esplicativo correlato all'opzione della variante di prodotto selezionando il record nella sessione Opzioni per Caratteristica prodotto e Articolo generico (tipcf1110m000) e facendo clic su Testo. Convalida di un set di opzioni La convalida di un set di opzioni viene eseguita per ciascuna caratteristica di prodotto del set di opzioni della variante di prodotto. ERP LN esegue questo passaggio prima di cercare un altro set di opzioni e prima di terminare il processo di configurazione. ERP LN legge la prima caratteristica di prodotto del set di opzioni. ERP LN legge il vincolo di prodotto ed esegue la sezione del vincolo Prima dell'input. ERP LN verifica se è consentito eseguire operazioni di input o visualizzazione dei valori delle opzioni. In caso affermativo, la procedura prosegue dal passaggio 4. In caso negativo, la procedura prosegue dal passaggio 5. ERP LN verifica se le opzioni sono selezionabili. In caso affermativo, la procedura prosegue dal passaggio 7. In caso negativo, la procedura prosegue dal passaggio 8. Se non è consentito eseguire operazioni di input per il valore di un'opzione, ERP LN inizializza l'opzione con il valore definito nella sezione del vincolo Prima dell'input. ERP LN esegue la sezione del vincolo Sostituzione parametri. In questa sezione del vincolo è possibile assegnare all'opzione un valore fisso. Questo valore può essere calcolato con una formula. Se la caratteristica di prodotto presenta opzioni selezionabili, ERP LN verifica se il valore dell'opzione selezionato è compreso nel set assegnato alla caratteristica di prodotto. ERP LN verifica quindi se la data della selezione è compresa nel periodo di validità dell'opzione. Se la caratteristica di prodotto non presenta opzioni selezionabili, ERP LN verifica se l'opzione selezionata è compresa nel dominio del valore dell'opzione. ERP LN legge il vincolo di prodotto ed esegue la sezione del vincolo Convalida, che determina se il valore dell'opzione selezionato è consentito. ERP LN verifica se il valore dell'opzione selezionato è consentito. In caso affermativo, la procedura prosegue dal passaggio 11. In caso negativo, la procedura prosegue dal passaggio 12. ERP LN legge la caratteristica di prodotto successiva del set di opzioni. Se il valore dell'opzione selezionato non è consentito, è possibile correggerlo. Convalida di una variante di prodotto La variante di prodotto viene convalidata solo se per ciascuna caratteristica di prodotto di ciascun set di opzioni è stato selezionato un valore di opzione consentito. Nota È possibile convalidare un intervallo di varianti di prodotto nella sessione Convalida varianti prodotto (tipcf5200m000). Processo di generazione Dopo aver configurato una variante di prodotto, è possibile proseguire con il processo di generazione della variante nelle seguenti sessioni: Generazione struttura (progetto) per Variante prodotto (tipcs2220m000) Generazione struttura (budget) per offerte di vendita (tdsls1201m100) Generazione struttura (progetto) per ordini di vendita (tdsls4244m000) Il processo di generazione viene descritto nelle seguenti sottosezioni: Generazione della struttura di una variante di prodotto Generazione dei dati dell'articolo Generazione del ciclo di produzione di una variante Generazione di un prezzo di acquisto/vendita Generazione della struttura di una variante di prodotto Selezionare la variante di prodotto per cui si desidera generare la struttura. Fare clic su Genera per avviare il processo. ERP LN legge la struttura di prodotto generica e cerca il primo articolo nel livello superiore della struttura. ERP LN legge il vincolo di prodotto collegato al componente della distinta base ed esegue la sezione del vincolo Convalida. ERP LN determina se l'articolo fa parte della struttura di prodotto generica. In caso affermativo, la procedura prosegue dal passaggio 6. In caso negativo, la procedura prosegue dal passaggio 7. ERP LN legge il tipo dell'articolo. Se l'articolo è di tipo generico, la procedura prosegue dal passaggio 8. Se l'articolo è di un altro tipo, la procedura prosegue dal passaggio 7. ERP LN cerca l'articolo successivo in questo livello. ERP LN cerca la variante di prodotto e legge le caratteristiche e le opzioni selezionate. ERP LN include l'articolo nella struttura della variante. ERP LN genera la struttura della variante di prodotto in base alle caratteristiche e alle opzioni selezionate. Vengono generati in successione i seguenti elementi: dati dell'articolo, prezzo di acquisto/vendita, distinta base e ciclo di produzione della variante di prodotto. Per ulteriori informazioni, vedere le successive sottosezioni. ERP LN verifica se l'articolo è di tipo generico, acquistato o prodotto. Se l'articolo è prodotto, la procedura prosegue dal passaggio 7. Se l'articolo è acquistato, la procedura prosegue dal passaggio 12. ERP LN continua la ricerca dell'articolo successivo nel livello immediatamente inferiore. La procedura riprende dal passaggio 4. ERP LN genera i dati dell'articolo, i dati di acquisto e di vendita, la distinta base e il ciclo di produzione della variante di prodotto. Generazione dei dati dell'articolo ERP LN legge la prima riga dei dati dell'articolo generico. ERP LN legge il vincolo di prodotto ed esegue la sezione del vincolo Convalida. ERP LN determina se l'elemento dati dell'articolo può essere incluso nella struttura della variante. In caso affermativo, la procedura prosegue dal passaggio 4. In caso negativo, la procedura prosegue dal passaggio 5. ERP LN include l'elemento dati nella struttura della variante di prodotto. ERP LN legge la riga successiva dei dati dell'articolo. ERP LN legge il primo componente della distinta base generica. ERP LN legge il vincolo di prodotto ed esegue la sezione del vincolo Convalida. ERP LN determina se il componente può essere incluso nella struttura della variante. In caso affermativo, la procedura prosegue dal passaggio 4. In caso negativo, la procedura prosegue dal passaggio 5. ERP LN esegue la sezione del vincolo Sostituzione parametri. In base alle formule presenti in questa sessione del vincolo, vengono calcolati la lunghezza, la larghezza, il numero di unità e la quantità netta di un componente della distinta base. ERP LN include il componente della distinta base nella struttura della variante di prodotto. ERP LN legge il componente successivo. Generazione del ciclo di produzione di una variante ERP LN legge la prima operazione del ciclo di produzione della variante. ERP LN legge il vincolo di prodotto ed esegue la sezione del vincolo Convalida. ERP LN determina se l'operazione può essere inclusa nella struttura della variante. In caso affermativo, la procedura prosegue dal passaggio 4. In caso negativo, la procedura prosegue dal passaggio 5. ERP LN esegue la sezione del vincolo Sostituzione parametri. In base alle formule presenti in questa sezione del vincolo, vengono calcolati il tempo di attrezzaggio e il tempo di esecuzione dell'operazione. ERP LN include l'operazione nella struttura della variante di prodotto. ERP LN legge l'operazione successiva. Generazione di un prezzo di acquisto/vendita ERP LN legge la prima riga del listino prezzi generico. ERP LN legge il vincolo di prodotto ed esegue la sezione del vincolo Convalida. ERP LN determina se la riga del listino prezzi può essere inclusa nella struttura del prezzo della variante di prodotto. In caso affermativo, la procedura prosegue dal passaggio 4. In caso negativo, la procedura prosegue dal passaggio 5. ERP LN esegue la sezione del vincolo Sostituzione parametri. In base alle formule presenti in questa sezione del vincolo, viene calcolato il prezzo di acquisto/vendita oppure la percentuale di ricarico/sconto. ERP LN include la riga del listino prezzi nella struttura del prezzo di acquisto/vendita della variante di prodotto. ERP LN legge la riga successiva del listino prezzi. Argomenti correlati Procedure relative a Configurazione prodotti (PCF) |