| Struttura variante prodotto (tipcf5511m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per configurare le varianti di prodotto. Argomenti correlati Procedure relative a Configurazione prodotti (PCF)
Campi | Descrizione
Variante prodotto | Il codice che identifica in modo univoco la variante di prodotto.
Set opzioni | Identifica un set con caratteristiche di prodotto e opzioni per un articolo generico nella struttura di prodotto generica.
Articolo generico | L'articolo generico nel livello distinta base.
Livello | Per realizzare un prodotto, i componenti vengono aggregati in assemblati intermedi, i quali vengono a loro volta assemblati nel prodotto finale. I componenti assemblati in ogni fase vengono descritti in una distinta base. Ciascuna fase rappresenta un livello della distinta base. L'elenco dei componenti della ruota rappresenta un livello della distinta base. L'elenco degli assemblati intermedi della bicicletta rappresenta il livello più alto e spesso viene definito come livello zero. Esempio Una bicicletta è composta da un telaio e due ruote. Il telaio è composto da tre tubi. Ciascuna ruota è composta da un cerchione, un mozzo e 35 raggi.
Articolo generico | Il codice articolo del componente nella distinta base generica.
Posizione | Il numero di posizione del componente nella distinta base generica, che consente di identificarla in modo univoco. La funzione di questo numero è simile a quella del numero di posizione nella distinta base di produzione. In una distinta base generica, tuttavia, è possibile definire più varianti per ogni numero di posizione. Per impostazione predefinita, viene visualizzato l'ultimo numero di posizione utilizzato più 10, con incrementi di 10 unità. La numerazione delle posizioni non è soggetta a limitazioni. È necessario utilizzare i valori predefiniti, in modo da poter utilizzare i numeri intermedi per l'inserimento dei componenti. Se, a posteriori, fosse necessario inserire un componente in una posizione compresa tra 10 e 20, sarebbe possibile farlo assegnandogli il numero di posizione 15.
Sequenza | Il numero di sequenza indica che possono essere presenti più versioni del componente per ogni numero di posizione. Per le varianti di prodotto, immettere il numero di sequenza all'interno di un numero di posizione della distinta base generica. Non è obbligatorio specificare un numero di sequenza.