| Generazione pianificazione blocco ordini (tisfc0251m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per generare la versione iniziale dei blocchi di ordini relativi a una specifica combinazione di macchina e periodo blocco di ordini. Dopo che i blocchi di ordini sono stati generati, è possibile modificarli nella sessione Pianificazione blocco ordini (tisfc0151m000). Riepilogo Se si esegue questa sessione, ERP LN effettua le seguenti operazioni: Recupera un set di ordini di produzione in base ai criteri di selezione immessi in questa sessione. Crea quindi dei ERP LN blocchi di ordini per raggruppare gli ordini di produzione in base alle classi di attrezzaggio e agli stati di attrezzaggio definiti per le operazioni dell'ordine di produzione su una macchina specifica e ordina i blocchi in base alla sequenza di pianificazione dello stato di attrezzaggio. Ordina gli ordini di produzione di un blocco di ordini in base alle date di fine originariamente pianificate per le operazioni. Calcola le nuove date e ore di inizio e fine per gli ordini di produzione e i blocchi di ordini tramite la pianificazione in avanti. La prima volta che questa sessione viene eseguita per una combinazione di macchina e data di inizio del periodo blocco di ordini, ERP LN imposta la data di inizio della prima operazione sulla data e l'ora specificate nel campo Data inizio periodo blocco ordini. È possibile visualizzare il risultato nella sessione Pianificazione blocco ordini (tisfc0151m000). Importante! Prima di eseguire questa sessione, assicurarsi che i blocchi di ordini correnti siano aggiornati e che i dati di pianificazione standard siano stati aggiornati. Se i blocchi di ordini correnti non sono aggiornati o se i dati di pianificazione standard non sono stati aggiornati, è possibile che i risultati ottenuti in questa sessione non siano attendibili. Per verificare che i blocchi di ordini correnti siano aggiornati, scegliere l'opzione Riprogramma blocchi ordini (se non ancora selezionata) nella sessione Pianificazione blocco ordini (tisfc0151m000). Per aggiornare i dati di pianificazione standard, scegliere l'opzione Aggiorna pianificazione standard nella sessione Pianificazione blocco ordini (tisfc0151m000). Procedura Se si immettono dei valori nei campi di questa sessione e si sceglie Genera, in ERP LN vengono effettuate le seguenti operazioni: Verifica se nella sessione Pianificazione blocco ordini (tisfc0151m000) sono già presenti record per i valori specificati nei campi Macchina e Data inizio periodo blocco ordini. Gli eventuali blocchi di ordini presenti verranno eliminati da ERP LN, ad eccezione di quelli la cui ora di inizio è precedente al valore del campo Tempo di blocco. Seleziona tutti gli ordini di produzione che soddisfano i seguenti criteri: All'ordine di produzione è associata un'operazione che viene eseguita sulla macchina specificata. Se a un ordine di produzione sono associate più operazioni che vengono eseguite sulla macchina specificata, ERP LN utilizza la prima di queste operazioni. La data di fine originariamente pianificata per questa operazione rientra nell'intervallo specificato. All'ordine di produzione è associato un codice ordine che rientra nell'intervallo di selezione specificato. Lo stato dell'ordine di produzione rientra nell'intervallo di selezione specificato. All'ordine di produzione è associato un pianificatore che rientra nell'intervallo di selezione specificato. L'ordine di produzione non è contenuto in nessuno dei blocchi di ordini per nessuna macchina o data di inizio del periodo blocco di ordini. Per ciascuna delle operazioni selezionate e per ciascuna delle classi di attrezzaggio specificate in questa sessione, ERP LN effettua la ricerca dello stato di attrezzaggio applicabile, in base a quanto definito nella sessione Classi e stati attrezzaggio per Operazione (tisfc0133m000). Se per un'operazione non viene individuato alcuno stato di attrezzaggio, ERP LN presuppone che lo stato dell'operazione sia quello successivo a tutti gli altri stati di attrezzaggio. ERP LN consolida le operazioni selezionate in blocchi di ordini, in cui a ogni blocco è associata una diversa combinazione di stati di attrezzaggio. ERP LN dispone gli ordini di produzione di ciascun blocco di ordini in base alla data di fine originariamente pianificata per l'operazione pertinente. Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento della Guida relativo al campo Data di fine pianificata originaria della sessione Ordini di produzione per Blocco (tisfc0152m000). ERP LN definisce le sequenze dei blocchi di ordini utilizzando la seguente procedura: Per ciascun blocco di ordini ottiene lo stato di attrezzaggio che appartiene alla classe di attrezzaggio specificata nel campo Prima classe attrezz.. Ottiene il valore del campo Sequenza pianificazione della sessione Stati configurazione (tcmcs0186m000). Dispone i blocchi di ordini in ordine crescente, utilizzando come chiave la sequenza di pianificazione. Se a uno stato di attrezzaggio non è associata alcuna sequenza di pianificazione, il blocco di ordini viene inserito in ultima posizione. Se più blocchi di ordini hanno lo stesso valore nel campo Sequenza pianificazione, ERP LN genererà ulteriori sequenze di tali blocchi utilizzando gli stati di attrezzaggio che appartengono alla classe di attrezzaggio specificata nel campo Seconda classe attrezz.. Se necessario, ERP LN ripete la procedura utilizzando le classi di attrezzaggio specificate nei campi Terza classe attrezz. e Quarta classe attrezz.. Argomenti correlati Pianificazione dei blocchi di ordini Pianificazione con blocchi di ordini Utilizzo dei campi Da e A
Campi | Descrizione
Macchina | La macchina su cui vengono eseguiti gli ordini di produzione del blocco di ordini.
Prima classe attrezz. | La prima classe di attrezzaggio su cui viene basata la suddivisione degli ordini di produzione tra blocchi di ordini in questa sessione.
Seconda classe attrezz. | Una classe di attrezzaggio aggiuntiva che consente di determinare la suddivisione degli ordini di produzione tra blocchi di ordini.
Terza classe attrezz. | Una classe di attrezzaggio aggiuntiva che consente di determinare la suddivisione degli ordini di produzione tra blocchi di ordini.
Quarta classe attrezz. | Una classe di attrezzaggio aggiuntiva che consente di determinare la suddivisione degli ordini di produzione tra blocchi di ordini.
Data inizio periodo blocco ordini | La data definita come data in cui la macchina deve iniziare a gestire i blocchi di ordini generati da questa sessione. Tale data identifica un set di blocchi di ordini nella sessione Pianificazione blocco ordini (tisfc0151m000). Per determinare l'ora in cui una macchina è disponibile per iniziare l'esecuzione delle operazioni, ERP LN utilizza il valore del campo Ora di inizio della sessione Orario di lavoro calendario (tcccp0120m000). Se si generano i blocchi di ordini, ERP LN ricalcola le ore di inizio e fine di tutte le operazioni relative agli ordini di produzione selezionati. In tal modo, la macchina completerà il lavoro per tutti gli ordini in successione. Valori consentiti La data di inizio del periodo blocco di ordini deve essere diversa dalla data di inizio di tutti gli altri periodi blocchi di ordini.
Tempo di blocco | Questo campo determina la modalità in cui ERP LN gestisce i blocchi di ordini generati in precedenza. ERP LN non modifica i blocchi di ordini il cui inizio è previsto prima del tempo di blocco. Per rigenerare tutti i blocchi di ordini, immettere un valore futuro. In tal caso, ERP LN ignorerà tutti i blocchi di ordini esistenti. Per mantenere alcuni dei blocchi di ordini esistenti la cui data/ora di inizio è prossima o che sono già iniziati, immettere un valore di poco successivo alla data/ora di inizio dell'ultimo blocco di ordini esistente che si desidera mantenere. Nota: l'impostazione di questo campo influisce soltanto sui blocchi di ordini per i quali il valore del campo Data inizio periodo blocco ordini coincide con quello del campo Data inizio periodo blocco ordini in questa sessione. I blocchi di ordini relativi ad altri periodi blocchi di ordini non vengono mai rimossi in questa sessione. Per rimuovere i dati di pianificazione dei blocchi di ordini relativi ad altri periodi blocchi di ordini, utilizzare la sessione Eliminazione pianificazione blocco ordini (tisfc0251m100).
Intervallo di numerazione numeri blocco | L'intervallo di numerazione per i valori del campo Numero di sequenza blocco della sessione Pianificazione blocco ordini (tisfc0151m000). Ad esempio, se l'intervallo di numerazione è 25, i numeri di sequenza vengono impostati su 25, 50, 75, 100 e così via. Immettere un intervallo di numerazione sufficientemente ampio da consentire l'inserimento di nuovi blocchi di ordini tra altri blocchi di ordini nonché la suddivisione dei blocchi.
Ordine di produzione | Il primo intervallo di ordini di produzione per il quale vengono generati blocchi di ordini in questa sessione.
Ordine di produzione | L'ultimo intervallo di ordini di produzione per il quale vengono generati blocchi di ordini in questa sessione.
Stato ordine | Il primo intervallo di stati ordini di produzione utilizzato in questa sessione per selezionare gli ordini di produzione pertinenti. Valori consentiti Selezionare uno dei seguenti stati: Pianificato Documenti stampati Rilasciato Attivo Argomenti correlati Stati degli ordini di produzione
Stato ordine | L'ultimo intervallo di stati ordini di produzione utilizzato in questa sessione per selezionare gli ordini di produzione pertinenti. Valori consentiti Selezionare uno dei seguenti stati: Pianificato Documenti stampati Rilasciato Attivo Argomenti correlati Stati degli ordini di produzione
Data di fine pianificata | Il primo intervallo di date di fine pianificate per le operazioni utilizzato in questa sessione per selezionare gli ordini di produzione pertinenti. ERP LN tiene sempre conto della data di fine originariamente pianificata per un'operazione e ignora le modifiche manuali eventualmente apportate a tale data. Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento della Guida relativo al campo Data di fine pianificata originaria della sessione Ordini di produzione per Blocco (tisfc0152m000).
Data di fine pianificata | L'ultimo intervallo di date di fine pianificate per le operazioni utilizzato in questa sessione per selezionare gli ordini di produzione pertinenti. ERP LN tiene sempre conto della data di fine originariamente pianificata per un'operazione e ignora le modifiche manuali eventualmente apportate a tale data. Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento della Guida relativo al campo Data di fine pianificata originaria della sessione Ordini di produzione per Blocco (tisfc0152m000).
Pianificatore | Il primo intervallo di pianificatori utilizzato in questa sessione per selezionare gli ordini di produzione pertinenti. Nel campo Pianificatore della sessione Ordini di produzione (tisfc0501m000) viene visualizzato il pianificatore di un ordine di produzione.
Pianificatore | L'ultimo intervallo di pianificatori utilizzato in questa sessione per selezionare gli ordini di produzione pertinenti. Nel campo Pianificatore della sessione Ordini di produzione (tisfc0501m000) viene visualizzato il pianificatore di un ordine di produzione.
Comandi | Descrizione
Genera | Avvia la generazione di blocchi di ordini.