| Calcolo delle ore-uomo/macchina |  |
| Le ore-uomo e le ore-macchina necessarie per eseguire un'operazione vengono calcolate a partire dai dati del modulo Ciclo di produzione. I fattori più importanti sono i seguenti: dimensione batch, ovvero la quantità di input dell'operazione (la quantità di articoli da elaborare) tempo medio di attrezzaggio [minuti] durata del ciclo [minuti] unità ciclo di produzione durata fissa Questi fattori vengono definiti nelle seguenti sessioni: Attività (tirou0103m000) Operazioni ciclo di produzione (tirou1102m000) Relazioni attività (tirou0104m000) Pianificazione produzione (tisfc0110m000) Ore-uomo Il numero di ore-uomo necessarie per eseguire un'operazione viene calcolato come segue:
    Ore-uomo = (Tempo attrezzaggio * Occupazione uomo per attrezzaggio) + Quantità di input operazione * Durata ciclo/Unità ciclo di produzione * Occupazione uomo per produzione
Se l'operazione ha una durata fissa, le ore-uomo sono indipendenti dalla dimensione batch. Le ore-uomo vengono pertanto calcolate come segue:
    Ore-uomo = (Tempo attrezzaggio * Occupazione uomo per attrezzaggio) + Durata ciclo/Unità ciclo produzione * Occupazione uomo per produzione
Una durata fissa può essere definita nelle seguenti sessioni: Operazioni ciclo di produzione (tirou1102m000) Attività (tirou0103m000) Ciclo di produzione generico (tipcf3120m000) (per le operazioni in un ciclo di produzione generico) Relazioni attività (tirou0104m000) Pianificazione produzione (tisfc0110m000) Ore-macchina Il numero di ore-macchina necessarie per eseguire un'operazione viene calcolato come segue:
    Ore-macchina = (Tempo attrezzaggio + Quantità di input operazione * Durata ciclo/Unità ciclo produzione) * Occupazione macchina
Se l'operazione ha una durata fissa, le ore-macchina sono indipendenti dalla quantità di input dell'operazione e dall'unità ciclo di produzione. Le ore-macchina vengono quindi calcolate come segue:
    Ore-macchina = (Tempo attrezzaggio + Durata ciclo/Unità ciclo produzione) * Occupazione macchina
Una durata fissa può essere definita nelle seguenti sessioni: Operazioni ciclo di produzione (tirou1102m000) Attività (tirou0103m000) Ciclo di produzione generico (tipcf3120m000) (per le operazioni in un ciclo di produzione generico) Relazioni attività (tirou0104m000) Pianificazione produzione (tisfc0110m000) Argomenti correlati Calcolo dei tempi di produzione delle operazioni |