| Impostazione di metodi di ispezione relativi ai materiali |  |
| Impostazione di metodi di ispezione relativi ai materiali Se la casella di controllo QMS implementato per Materiale (BOM) della sessione Parametri Quality Management (qmptc0100m000) è stata selezionata, è possibile utilizzare il package Quality Management per verificare i materiali relativi agli ordini di produzione. È possibile definire i requisiti di qualità per ciascun materiale nel package Quality Management. Se si seleziona la casella di controllo Materiale (BOM) della sessione Parametri Quality Management (qmptc0100m000), è possibile eseguire lo zoom nella sessione Ordini specifici - per Origine (qmptc0149m000) dalla sessione Materiali stimati (ticst0101m000). In relazione ai materiali, è possibile scegliere tra due metodi che determinano le interazioni tra il modulo Gestione reparto produzione e il package Quality Management: Ispezione dei materiali senza che gli ordini di ispezione interessino direttamente gli ordini di produzione (metodo A). Ispezione dei materiali prima che sia possibile prelevarli per un ordine di produzione (metodo B). Il campo Metodo di blocco per ispezioni della sessione Ordini standard - per Origine (qmptc1120m000) determina quale metodo, tra quelli indicati in precedenza, verrà utilizzato. ERP LN applica il metodo A se il campo Metodo di blocco per ispezioni è impostato sul valore Continua. ERP LN applica il metodo B se il campo Metodo di blocco per ispezioni è impostato sul valore Blocca. ERP LN determina il valore di questi campi sulla base dei dati immessi nelle seguenti sessioni: Combinazioni qualità (qmptc0111s000) Ordini specifici - per Origine (qmptc0149m000) Argomenti correlati Utilizzo di Quality Management per operazioni di produzione Utilizzo di Quality Management per i prodotti degli ordini di produzione Utilizzo di Quality Management per i materiali degli ordini di produzione |