| Segmento di linea - Stazioni (tiasl1550m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare o modificare le stazioni di linea di un segmento della linea di assemblaggio e le rispettive relazioni. Per un segmento di linea è possibile visualizzare le stazioni effettive correnti o tutte le stazioni. Per modificare i dati, fare doppio clic su una riga oppure scegliere Nuovo. Le linee di assemblaggio sono costituite da una serie di segmenti. I segmenti sono costituiti da un buffer e da una o più stazioni di linea fino al buffer successivo. È possibile collegare le stazioni di linea utilizzando la sessione Centri di lavoro (tirou0101m000). Per definire le stazioni di linea collegate a uno specifico segmento in una determinata data, è possibile utilizzare la sessione di dettagli o la procedura relativa alla definizione di linea in Configurator. Menu Specifico È possibile utilizzare il menu Specifico per avviare una delle seguenti sessioni: Stazione di linea - Ordini di assemblaggio (tiasl6510m000) Buffer - Ordini di assemblaggio (tiasl6520m000) Linea di assemblaggio - Assegnazioni e stazioni di linea (tiasc5520m000) Dal menu Specifico è inoltre possibile scegliere se si desidera visualizzare tutte le stazioni o solo le stazioni effettive correnti. Argomenti correlati Panoramica di Controllo assemblaggio (ASC) Varianti della stazione di linea
Campi | Descrizione
Segmento di linea | Set di centri di lavoro consecutivi in una linea di assemblaggio, compresi tra due buffer. Il primo buffer rappresenta l'inizio del segmento, mentre il buffer successivo rappresenta la prima parte del segmento che segue.
Segmento di linea | Set di centri di lavoro consecutivi in una linea di assemblaggio, compresi tra due buffer. Il primo buffer rappresenta l'inizio del segmento, mentre il buffer successivo rappresenta la prima parte del segmento che segue.
Stazione | Una stazione di linea o un buffer di linea collegato al segmento di linea.
Tipo di stazione | Il tipo di stazione di linea.
Stazione successiva | La stazione successiva alla stazione o al buffer definito nel campo Stazione.
Data di validità | La prima data di validità delle stazioni della linea in oggetto. Questo campo non può essere lasciato vuoto.
Data di scadenza | L'ultima data di validità delle stazioni della linea in oggetto. Se questo campo è vuoto, le stazioni sono sempre valide.