| Relazioni attività (tirou0104m000) |  |
| Un'attività può essere eseguita in svariati centri di lavoro e macchine. Utilizzare questa sessione per indicare l'attività eseguita in un centro di lavoro specifico e la macchina utilizzata per eseguire l'attività. Questa sessione consente di effettuare le seguenti operazioni: Elencare e gestire dati relativi a determinazione dei costi, tempo di esecuzione e capacità per relazioni specifiche tra attività, macchine e centri di lavoro. Disporre di una maggiore visibilità di risorse durante la preparazione del lavoro. Definire i tempi di attrezzaggio predefiniti, durate dei cicli a livello di relazione e così via. È obbligatorio definire relazioni attività per una combinazione di attività, centro di lavoro e/o macchina nei seguenti casi: Il campo Metodo selezione centro di lavoro o Metodo selezione macchina della sessione di dettagli Attività (tirou0103m000) è impostato su Specifico. Il campo Tipo di tariffe operazione della sessione Parametri Calcolo prezzi di costo (ticpr0100m000) è impostato su Tasso relazione attività. Se il campo Metodo selezione centro di lavoro della sessione di dettagli Attività (tirou0103m000) è impostato su Tutti, è possibile evitare di immettere valori nel campo Centro di lavoro della sessione Relazioni attività (tirou0104m000) per produrre relazioni attività generiche. La stessa regola vale per le macchine: se il campo Metodo selezione macchina della sessione di dettagli Attività (tirou0103m000) è impostato su Tutti, il campo Macchina della sessione Relazioni attività (tirou0104m000) può essere lasciato vuoto. Menu Specifico Dal menu Specifico è possibile scegliere uno dei seguenti comandi: Strumenti, per avviare la sessione Relazione attività - Strumenti (tirou0115m000), in cui è possibile visualizzare o gestire gli strumenti collegati o che è necessario collegare alla relazione attività. Se nella sessione Macchina - Strumenti (tirou0110m000) sono stati collegati strumenti a una macchina specifica ed è stata definita una relazione attività nella sessione corrente che interessa la macchina, ERP LN collega automaticamente gli strumenti alla relazione attività della sessione Relazione attività - Strumenti (tirou0115m000). Variabili processo, per avviare la sessione Relazione attività - Variabili processo (tirou0116m000), in cui è possibile collegare variabili di processo a una relazione attività. Aggiornamento operazioni ciclo di produzione, per avviare la sessione Aggiornamento operazioni ciclo di produzione (tirou1204m000), in cui è possibile aggiornare le operazioni del ciclo di produzione che utilizzano una relazione attività modificata nella sessione corrente. Valori predefiniti I valori predefiniti immessi in questa sessione vengono utilizzati nella sessione Operazioni ciclo di produzione (tirou1102m000) e vengono recuperati quando si immette un'operazione. Argomenti correlati Pianificazione e rintracciabilità degli strumenti Microciclo di produzione
Campi | Descrizione
Attività | L'attività collegata a uno o più centri di lavoro. A un centro di lavoro è possibile collegare solo attività Produzione.
Centro di lavoro | Il centro di lavoro in cui viene eseguita l'attività. Argomenti correlati Centri di lavoro
Macchina | La macchina collegata all'attività.
Descrizione relazione attività | Utilizzare questo campo per assegnare una descrizione alla relazione attività.
Chiave di ricerca | La chiave di ricerca consente di recuperare in modo rapido centri di lavoro in diverse sessioni. Per impostazione predefinita, ERP LN visualizza 16 caratteri della descrizione dell'attività. Se necessario, tali caratteri possono essere sostituiti da altro testo.
Codice tariffa operazione | Il codice tariffa operazione collegato alla relazione attività e utilizzato come tasso relazione attività. È necessario predefinire il codice tariffa operazione nella sessione Codici tariffa operazione (ticpr0150m000). È possibile immettere codici tariffa operazione solo nei seguenti casi: Il parametro Tipo di tariffe operazione della sessione Parametri Calcolo prezzi di costo (ticpr0100m000) è impostato su Tasso relazione attività. Il centro di lavoro non è un centro di conto lavoro.
Coefficiente tariffa conto lavoro | Il coefficiente della tariffa di conto lavoro, insieme alla tariffa base conto lavoro, determina i costi di conto lavoro. Il valore di questo campo dipende dal campo Metodo di calcolo per costi conto lavoro della sessione Tariffe conto lavoro (ticpr1160m000). Se questo campo è impostato su Tariffa operazione, è possibile la costruzione indicata di seguito. È possibile evitare di indicare una tariffa base per il conto lavoro e specificare ulteriormente un tariffa base per ogni riga di operazione. Esempio: La tariffa di conto lavoro è 100. Il coefficiente della tariffa di conto lavoro è 2. Il costo totale del conto lavoro è 200. Argomenti correlati Esempi di tariffe di conto lavoro
Quantità ciclo di produzione | Quantità dell'articolo prodotto su cui è basato il ciclo di produzione. Una quantità del ciclo di produzione consente di includere tempi di esecuzione molto brevi nel ciclo di produzione di un articolo. Esempio
Quantità del ciclo di produzione | 100
Durata del ciclo | 60 minuti
In un intervallo di tempo di 60 minuti vengono prodotti 100 articoli. Di conseguenza, il tempo di esecuzione di un articolo è 0,6 minuti.
Occupazione macchina | Il numero di macchine necessarie per eseguire l'operazione. È possibile specificare questo campo quando si definisce una macchina per il centro di lavoro selezionato nella sessione Attività (tirou0103m000).
Tempo medio di attrezzaggio | Il tempo medio di attrezzaggio applicabile alla relazione attività/centro di lavoro specifica.
Occupazione uomo per attrezzaggio | Il numero di persone necessarie per eseguire l'attrezzaggio dell'operazione. Immettere il numero di persone necessarie per eseguire l'operazione nel campo Occupazione uomo per produzione.
Tasso di produzione | Il numero di unità per cui è possibile eseguire l'attività per ogni unità di tempo. Il campo Unità di tempo tasso di produzione della sessione Parametri Ciclo di produzione (tirou0100m000) determina se l'unità di tempo è impostata su Ore o Minuti. Se sono state definite tabelle tempi norma, è possibile eseguire lo zoom nella sessione Calcolo tempo norma (tirou0230m000) per calcolare il tasso di produzione. Nota Se la casella di controllo Utilizza tassi di produzione della sessione Parametri Ciclo di produzione (tirou0100m000) è deselezionata, non è possibile specificare questo campo. Argomenti correlati Calcolo del tasso di produzione e della durata del ciclo a partire da una tabella norme Esecuzione di calcoli in base a tabelle norme
/ | L'unità di tempo in cui è espresso il tasso di produzione.
Durata ciclo | La durata del ciclo applicabile alla relazione attività/centro di lavoro specifica. La durata del ciclo viene utilizzata, ad esempio, per calcolare i prezzi di costo e i lead time degli ordini. Nella sessione di dettagli Relazioni attività (tirou0104m000) è possibile utilizzare lo zoom nella sessione Calcolo tempo norma (tirou0230m000) per calcolare la durata del ciclo. Il tempo totale di esecuzione dipende dalla quantità dell'ordine. Argomenti correlati Calcolo dei costi operazione (ore-uomo e ore-macchina)
Durata fissa | Indicazione che specifica se il tempo di produzione è fisso o dipende dalla quantità ordine. Se il tempo di produzione ha una durata fissa, è uguale alla durata del ciclo. Se il tempo di produzione non ha una durata fissa, la durata del ciclo viene moltiplicata per la quantità ordine. Ad esempio, per cuocere una pagnotta nel forno è necessaria un'ora. La cottura contemporanea di cento pagnotte richiede sempre una durata fissa di un'ora. Se la casella di controllo è selezionata, la durata di un'operazione è fissa e il relativo tempo di produzione non dipende dalla dimensione del batch. Tempo produzione = tempo attrezzaggio + (1 * durata ciclo)
Scarico a consuntivo | Se la casella di controllo è selezionata, il materiale e le ore di produzione impiegate vengono scaricati a consuntivo al termine dell'esecuzione dell'attività. Articoli con numero di serie Lo scarico a consuntivo degli articoli con numero di serie può essere effettuato solo se nella sessione di dettagli Articoli - Immagazzinamento (whwmd4500m000) la casella di controllo Numeri di serie in scorte è deselezionata e se il campo Registra prelievo articoli con numero di serie da produzione è impostato su Sì. In tutti gli altri casi non è possibile scaricare a consuntivo articoli con numero di serie. Se l'articolo con numero di serie viene gestito per lotti, il lotto a partire dal quale viene effettuato lo scarico a consuntivo dell'articolo è basato sul metodo di uscita ( Last In First Out (LIFO), First In First Out (FIFO) ) definito nella sessione di dettagli Articoli - Immagazzinamento (whwmd4500m000). Argomenti correlati Scarico a consuntivo Panoramica degli articoli con numero di serie
Punto di conteggio | Operazione di un ciclo di produzione in cui la quantità di articoli completati e scartati deve essere determinata in modo esplicito. Se un'operazione è un punto di conteggio, il relativo completamento deve essere riportato separatamente. La quantità completata nelle operazioni di follow up non deve superare la quantità completata nel punto di conteggio. Se un'operazione non è un punto di conteggio, il relativo stato può essere impostato automaticamente su Completato al termine di un'operazione di follow up. Le quantità completate e scartate vengono quindi determinate dalla quantità completata nel punto di conteggio.
Batch trasferimento inferiore a batch produzione | Quantità o percentuale di articoli per cui un'operazione deve essere completata prima di poter avviare l'operazione successiva. Anche se un'operazione non è ancora stata completata per tutti gli articoli di un ordine di produzione, è possibile avviare l'operazione successiva per gli articoli già finiti. In un ambiente di produzione in cui viene utilizzato il metodo Kanban la quantità del batch di trasferimento corrisponde alla dimensione Kanban, ovvero al container standard o alla dimensione del lotto standard. La quantità del batch di trasferimento sostituisce il concetto di percentuale di sovrapposizione sull'operazione utilizzato in precedenza. Se la casella di controllo è selezionata, è possibile avviare l'operazione successiva prima che sia terminato il batch di produzione completo. Per indicare il momento in cui è possibile avviare l'operazione successiva, è necessario immettere un valore nel campo Quantità lotti trasferimento. Se la casella di controllo non è selezionata, l'operazione successiva viene avviata una volta terminato il batch di produzione completo. Se il campo Metodo batch trasferimento della sessione Parametri Ciclo di produzione (tirou0100m000) è impostato su Quantità, è necessario digitare una quantità nel campo Quantità batch trasferimento. Se il campo Metodo batch trasferimento è impostato su Percentuale, è necessario digitare una percentuale.
Quantità batch trasferimento | Quantità o percentuale di articoli per cui un'operazione deve essere completata prima di poter avviare l'operazione successiva. Anche se un'operazione non è ancora stata completata per tutti gli articoli di un ordine di produzione, è possibile avviare l'operazione successiva per gli articoli già finiti. In un ambiente di produzione in cui viene utilizzato il metodo Kanban la quantità del batch di trasferimento corrisponde alla dimensione Kanban, ovvero al container standard o alla dimensione del lotto standard. La quantità del batch di trasferimento sostituisce il concetto di percentuale di sovrapposizione sull'operazione utilizzato in precedenza. Se il campo Metodo batch trasferimento della sessione Parametri Ciclo di produzione (tirou0100m000) è impostato su Quantità, è necessario digitare una quantità. Se il campo Metodo batch trasferimento è impostato su Percentuale, è necessario digitare una percentuale.
Occupazione uomo per produzione | Il numero di persone necessarie per l'esecuzione dell'operazione. Specificare il numero di persone necessarie per eseguire l'attrezzaggio dell'operazione nel campo Occupazione uomo per attrezzaggio.
Informazioni aggiuntive | Utilizzare questo campo per immettere qualsiasi informazione aggiuntiva.
Comandi | Descrizione
Calcola tasso di produzione | Calcola il tasso di produzione.