| Stazione di linea - Trasferim. fornit. compon. assembl. (SILS) (tiasc8520m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare i trasferimenti di componenti di assemblaggio per i quali è stata selezionata l'impostazione Controllato da ordini/SILS nel campo Sistema fornitura della sessione Magazzino - Articolo (whwmd2110s000). Il trasferimento di componenti di assemblaggio da un magazzino principale o da un fornitore a un magazzino del reparto produzione è controllato dai messaggi di trasferimento fornitura componenti di assemblaggio. Questi messaggi vengono creati e aggiornati con la sessione Rifornimento magazzino reparto produzione (tiasc8210m000) e/o la sessione Generaz. mess. fornitura SILS in base a orizzonte temporale (tiasc8212m000). Per essere elaborati, i messaggi devono essere trasferiti a Warehouse Management o Gestione acquisti mediante la sessione Trasferimento messaggi fornitura componenti assemblaggio (tiasc8220m000). I messaggi possono essere visualizzati nella sessione corrente, per il sistema di fornitura SILS, e nella sessione Stazione di linea - Trasfer. fornit. compon. assembl. (Batch) (tiasc8510m000), per il sistema di fornitura Batch. Se si utilizza il sistema di fornitura SILS, i componenti di assemblaggio vengono forniti come parte di un kit assemblaggio. La modalità con cui i messaggi di fornitura vengono trasferiti ed elaborati dipende dalla casella di controllo Magazzino origine fornitura nella sessione Magazzino - Articolo (whwmd2110s000): La casella di controllo è selezionata per la fornitura interna. ERP LN genera i trasferimenti di magazzino dal magazzino di origine al magazzino del reparto produzione. La casella di controllo è deselezionata per la fornitura esterna. Il modulo Gestione acquisti utilizza queste informazioni per generare un programma di spedizione supplementare per controllare la fornitura dal fornitore al magazzino del reparto produzione. I messaggi per le forniture esterne vengono interpretati dal modulo Gestione acquisti, che invia le informazioni sui messaggi per programmi acquisti. Per inviare gli ordini ai fornitori è possibile utilizzare il modulo EDI. Nota I trasferimenti di semilavorati vengono creati solo tra linee di assemblaggio diverse. Argomenti correlati Panoramica di Controllo assemblaggio (ASC) Ordini di assemblaggio Definizione allocazione componenti assemblaggio (tiasc7240m000) Numeri di riferimento in programmi sincroni di produzione Stati dei programmi sincroni di produzione (PSS) Date di fabbisogno pianificate dei programmi sincroni di produzione (PSS)
Campi | Descrizione
Stazione di linea | La stazione di linea nel cui magazzino del reparto produzione vengono ricevuti i componenti di assemblaggio consegnati dal sistema di fornitura SILS.
Quantità ricevuta | La quantità già ricevuta nel magazzino del reparto produzione.
Sequenza lavori | La sequenza di lavori utilizzata come base di calcolo per i tempi di consegna dei componenti di assemblaggio richiesti nel magazzino del reparto produzione. Sono disponibili le seguenti opzioni: Pianificato- Come base viene utilizzata la sequenza pianificata del lavoro nell'ordine di assemblaggio. Vengono cioè utilizzati i tempi pianificati dell'ordine stazione di linea per la stazione Stazione da rifornire per calcolare il tempo di consegna pianificato dei componenti richiesti, anche se al momento i tempi effettivi dell'ordine sono diversi da quelli pianificati. Effettivo- Come base viene utilizzata la sequenza effettiva del lavoro nell'ordine di assemblaggio. Quando viene eseguita la sessione Rifornimento magazzino reparto produzione (tiasc8210m000), ERP LN rileva eventuali differenze tra i tempi effettivi e i tempi pianificati dell'ordine stazione di linea e ne tiene conto durante il calcolo del tempo di consegna pianificato dei componenti richiesti. La sequenza di lavori è selezionata nel campo Tipo di sequenza lavori nella sessione Rifornimento magazzino reparto produzione (tiasc8210m000). Nota I messaggi di fornitura possono essere generati nella sessione Rifornimento magazzino reparto produzione (tiasc8210m000) e nella sessione Generaz. mess. fornitura SILS in base a orizzonte temporale (tiasc8212m000). Solo nella sessione Rifornimento magazzino reparto produzione (tiasc8210m000) è possibile scegliere tra la sequenza di lavori di tipo Pianificato e Effettivo. Nella sessione Generaz. mess. fornitura SILS in base a orizzonte temporale (tiasc8212m000) viene sempre utilizzata la sequenza di tipo Pianificato. In tale sessione, tuttavia, è possibile selezionare la casella di controllo Includi ritardo programma per tenere conto dei ritardi rispetto al programma nel calcolo dei tempi di consegna. La casella di controllo Includi ritardo programma, pertanto, può influire sul calcolo dei tempi di consegna tanto quanto la selezione della sequenza di lavori di tipo Effettivo nella sessione Rifornimento magazzino reparto produzione (tiasc8210m000), anche se i metodi di calcolo sono diversi. Il significato della sequenza di lavori visualizzata nel campo corrente è quindi limitato. Se infatti i messaggi sono stati generati mediante la sessione Generaz. mess. fornitura SILS in base a orizzonte temporale (tiasc8212m000), il significato di una sequenza di lavori di tipo Pianificato dipenderà in gran parte dalla selezione e dall'influenza della casella di controllo Includi ritardo programma.
Ordine trasferimento/ Posizione/ Numero seq. | Se si seleziona Magazzino nel campo Magazzino origine fornitura della sessione Magazzino - Articolo (whwmd2110s000), ERP LN genera trasferimenti di magazzino dal magazzino di origine al magazzino del reparto produzione. Fornitura interna: l'ordine di magazzino di trasferimento utilizzato da Warehouse Management per trasferire i materiali al reparto produzione. Fornitura esterna: il numero del programma acquisti utilizzato per ordinare i materiali.
Ordine di trasferimento/Posizione | Il numero di posizione dei componenti di assemblaggio nell'ordine di magazzino (fornitura interna) o nel programma acquisti (fornitura esterna).
Numero identificativo veicolo (VIN) | Numero identificativo del veicolo.
Bloccato | I messaggi di fornitura SILS possono essere bloccati, ossia il magazzino o il fornitore non ne devono eseguire l'elaborazione, ma possono essere utilizzati a scopo di riserva e programmazione. Il blocco viene rimosso automaticamente qualora di verifichino determinate condizioni. Per ulteriori informazioni, vedere gli argomenti della Guida relativi alle sessioni Rifornimento magazzino reparto produzione (tiasc8210m000) e Generaz. mess. fornitura SILS in base a orizzonte temporale (tiasc8212m000).
Numero riferimento | I numeri di riferimento vengono utilizzati con i metodi di fornitura esterni. Se si utilizzano metodi di fornitura interni, pertanto, questo campo rimane vuoto. Nel sistema di fornitura di tipo Controllato da ordini (SILS), viene generato un numero di riferimento univoco per ogni combinazione univoca dei seguenti elementi: stazione di linea + numero VIN + ID kit assemblaggio. Questo numero di riferimento viene inviato ai fornitori insieme ai programmi acquisti e viene inoltre stampato sul preavviso di spedizione (ASN) restituito dal fornitore. Il numero di riferimento può essere utilizzato anche all'immissione dei ricevimenti.
Stato | Lo stato del processo di fornitura. Lo stato è riferito alle richieste di fornitura o ai componenti richiesti. Se i messaggi di fornitura non sono ancora stati trasferiti o se il trasferimento è stato respinto, gli stati possibili sono i seguenti: Creato- I messaggi vengono creati. Modificato- I messaggi vengono modificati. Annullato- I messaggi vengono annullati. Se i messaggi di fornitura sono trasferiti, gli stati possibili sono i seguenti: Non ricevuto- I componenti non sono ancora stati ricevuti nel magazzino del reparto produzione. Ricevuto parzialmente- Sono stati ricevuti alcuni componenti, ma non tutti. Ricevuto- Tutti i componenti sono stati ricevuti. Nota Lo stato dei messaggi è impostato su Annullato se il contenuto dell'ordine è stato modificato e nella sessione Rifornimento magazzino reparto produzione (tiasc8210m000) è stato rilevato che un componente già richiesto non è più richiesto. Anche i messaggi annullati vengono trasferiti al fornitore o al magazzino per informarli delle modifiche. Dopo il trasferimento, tuttavia, i messaggi annullati vengono eliminati dai record e i componenti in questione non vengono più visualizzati nella sessione corrente.
Trasferimento respinto | Se questa casella di controllo è selezionata, non è stato possibile trasferire i messaggi di fornitura a Warehouse Management o Gestione acquisti. Verificare nei messaggi di errore il motivo per cui il trasferimento è stato respinto.
Linea di assemblaggio | La linea di assemblaggio nella quale sono stati richiesti i componenti.
Stazione di linea | La stazione di linea per la quale sono stati richiesti i componenti di assemblaggio.
Tipo di fornitura | Il metodo di trasferimento, interno o esterno. Nel caso di fornitura interna, ossia quando il magazzino del reparto produzione viene rifornito dal magazzino principale, nel campo corrente viene visualizzato Magazzino. Nel caso di fornitura esterna, ossia quando il magazzino del reparto produzione viene rifornito da un fornitore esterno, nel campo corrente viene visualizzato Fornitore. La modalità con cui i messaggi di fornitura vengono trasferiti ed elaborati dipende dalla casella di controllo Magazzino origine fornitura nella sessione Magazzino - Articolo (whwmd2110s000): La casella di controllo è selezionata per la fornitura interna. ERP LN genera i trasferimenti di magazzino dal magazzino di origine al magazzino del reparto produzione. La casella di controllo è deselezionata per la fornitura esterna. Il modulo Gestione acquisti utilizza queste informazioni per generare un programma di spedizione supplementare per controllare la fornitura dal fornitore al magazzino del reparto produzione. Nota Se il sistema di fornitura di un articolo è controllato da ordini (SILS), l'articolo viene fornito come parte di un kit assemblaggio, che può essere definito anche in Warehouse Management.
Kit assemblaggio | Nella sistema di fornitura SILS (Supply In Line Sequence) i componenti vengono consegnati in kit assemblaggio. Il kit assemblaggio in cui viene fornito il componente di assemblaggio è definito nella sessione Kit assemblaggio (whwmd4550m000).
Data di fabbisogno pianificata | La data in cui sono stati richiesti i componenti.
Ordine di assemblaggio | L'ordine di assemblaggio per il quale sono richiesti i componenti.
Componente assemblaggio | Il componente di assemblaggio utilizzato dall'ordine. Con il sistema di fornitura SILS, i componenti vengono forniti in kit assemblaggio.
Trasferimento completato | Se questa casella di controllo è selezionata, i messaggi di fornitura vengono trasferiti a Warehouse Management o Gestione acquisti.
Quantità richiamata | La quantità del richiamo indicato nel programma acquisti.
Comandi | Descrizione
Trasferisci messaggi fornitura componenti assemblaggio | Utilizzare questo comando per trasferire i messaggi di fornitura da ASC a Warehouse Management o Gestione acquisti, tramite la sessione Trasferimento messaggi fornitura componenti assemblaggio (tiasc8220m000).
Ricevi componente assemblaggio | Questo comando può essere eseguito solo per i messaggi di tipo SILS controllato da ordine il cui stato di fornitura è impostato su Creato. All'esecuzione del comando vengono aggiornati due campi: Il campo Stato viene impostato su Ricevuto. Il valore del campo Quantità ricevuta viene equiparato a quello del campo Quantità richiamata (per il componente di assemblaggio ricevuto).