| Copia struttura personalizzata prodotto in struttura standard (tipcs2232m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per copiare la struttura di prodotto di un articolo personalizzato in un articolo standard. Di seguito viene descritta la procedura di copia: Per ogni articolo personalizzato che deve essere copiato in un articolo standard, ERP LN verifica se il codice dell'articolo personalizzato è già presente come codice di un articolo standard. Se il codice è presente, è necessario immettere un nuovo codice articolo per l'articolo standard da generare. I dati dell'articolo personalizzato vengono copiati nell'articolo standard. Vengono inoltre generati, se necessario, unità alternative, dati fornitore alternativi e dati magazzino relativi all'articolo standard. Oltre ai dati articolo personalizzato, vengono copiate nelle distinte base di produzione e nelle operazioni relative all'articolo standard anche le distinte base personalizzate e le operazioni personalizzate relative alle parti prodotte personalizzate. Argomenti correlati Copia degli elementi di progettazione negli articoli
Campi | Descrizione
Articolo personalizzato | Articolo prodotto in base a una specifica del cliente per un determinato progetto. Un articolo personalizzato può avere una distinta base e/o un ciclo di produzione personalizzati e in genere non è disponibile come articolo standard. Un articolo personalizzato, tuttavia, può derivare da un articolo standard o generico. Nota Gli articoli standard sono espressi con un codice articolo. Gli articoli segmentati sono costituiti da un segmento codice progetto e da un segmento base articolo, ovvero il codice articolo dell'articolo personalizzato. Il numero di segmenti che possono costituire un articolo viene definito nella sessione Segmentazione codice articolo (tcibd0500m000).
Copia solo componenti validi per codice identificativo configurazione | Numero di riferimento riportato su una riga ordine o offerta di vendita utilizzato per creare modelli delle deviazioni per un articolo con identificatore di configurazione o per tracciare gli ordini di acquisto e di produzione in una specifica riga ordine di vendita.
Articolo standard | Articolo acquistato, materiale, assemblato intermedio o prodotto finito in genere disponibile. Tutti gli articoli non realizzati secondo le specifiche del cliente per un determinato progetto vengono definiti articoli standard. Contrario: articolo personalizzato. A un articolo standard è possibile applicare i seguenti criteri ordine: Anonimo Su ordine Nota Gli articoli standard sono espressi con un codice articolo. Gli articoli segmentati sono costituiti da un segmento codice progetto e da un segmento base articolo, ovvero il codice articolo dell'articolo personalizzato. Il numero di segmenti che possono costituire un articolo viene definito nella sessione Segmentazione codice articolo (tcibd0500m000).
Codice ciclo di produzione destinazione | Immettere il codice del ciclo di produzione standard in cui si desidera copiare la struttura di prodotto personalizzata.
Metodo di copia per struttura prodotto | In questo campo è possibile scegliere di copiare l'intera struttura di prodotto o solo il primo livello oppure di rendere interattivo il processo di copia.
Data di riferimento | La data indicata in questo campo determina che verranno copiate solo le parti della struttura progetto che risultano valide alla data specificata.
Copia relazioni elemento di progettazione | Se la casella di controllo è selezionata, vengono copiate anche le relazioni dell'elemento di progettazione.
Copia tutti i componenti e i prospetti codice ID configurazione | Se la casella di controllo è selezionata, l'identificatore di configurazione viene copiato da una struttura di prodotto personalizzata a una struttura standard. È possibile indicare l'unità per cui si desidera copiare l'identificatore di configurazione. Le eccezioni vengono copiate per i cicli di produzione e le operazioni ciclo di produzione che soddisfano le condizioni della data di validità.
Materiale alternativo | Se la casella di controllo è selezionata, vengono copiati anche i materiali alternativi dei componenti distinta base. Se la casella di controllo non è selezionata, i materiali alternativi vengono ignorati dal processo di copia. Argomenti correlati Materiali fino a esaurimento e alternativi e articoli personalizzati
Materiale fino a esaurimento | Se la casella di controllo è selezionata, vengono copiati anche i materiali fino a esaurimento dei componenti distinta base. Se la casella di controllo non è selezionata, i materiali fino a esaurimento vengono ignorati dal processo di copia. Argomenti correlati Materiali fino a esaurimento e alternativi e articoli personalizzati
Nuovi codici articolo per componenti standard esistenti | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN genera nuovi codici articolo per i componenti standard esistenti.
Comandi | Descrizione
Copia | Copia l'intervallo selezionato.