| Calcolo centro di lavoro collo di bottiglia e tasso di produzione (tirou1201m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per determinare il centro di lavoro collo di bottiglia e il corrispondente tasso di produzione relativo ai cicli di produzione degli articoli RPT e ai cicli di produzione standard. Il centro di lavoro collo di bottiglia e il relativo tasso di produzione vengono visualizzati nel campo Centro di lavoro collo di bottiglia e nel campo Tasso di produzione della sessione Articolo - Cicli di produzione (tirou1101m000). Il tasso di produzione viene calcolato per minuti o per ore, a seconda del valore indicato nel campo Unità di tempo tasso di produzione della sessione Parametri Ciclo di produzione (tirou0100m000). Questo calcolo viene eseguito sia per un ciclo di produzione standard che per un ciclo di produzione articolo. Nel caso di un ciclo di produzione standard, selezionare solo i cicli di produzione. Nel caso di un ciclo di produzione articolo, selezionare sia i cicli di produzione che gli articoli. Il centro di lavoro collo di bottiglia e il relativo tasso di produzione possono essere determinati anche scegliendo l'opzione Calcola centro di lavoro collo di bottiglia nella sessione Articolo - Cicli di produzione (tirou1101m000).
Campi | Descrizione
Da articolo prodotto | Utilizzo dei campi Da e A
Ad articolo prodotto | Utilizzo dei campi Da e A
Ciclo di produzione | Utilizzo dei campi Da e A
Ciclo di produzione | Utilizzo dei campi Da e A
Comandi | Descrizione
Calcola | Fare clic su questo pulsante per calcolare il centro di lavoro collo di bottiglia e il relativo tasso di produzione.