| Misure (tsmdm0165m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per definire e gestire le misure. La misura, insieme a dettagli quali limiti superiori, limiti inferiori e valori normali, consente di pianificare la manutenzione preventiva dell'articolo. Se il funzionamento dell'articolo non è conforme ai valori previsti, ERP visualizza un messaggio di avviso, consentendo quindi di intraprendere un'operazione correttiva per evitare il danneggiamento o la perdita dell'articolo. Le misure vengono utilizzate nei seguenti moduli di Service: Pianificazione e strategie di assistenza Gestione ordini di assistenza Sistema di gestione lavoro
Campi | Descrizione
Misura | Il codice della misura.
Descrizione | Il nome o la descrizione della misura.
Tipo di strumento | L'attrezzatura o lo strumento necessario per eseguire la misura.
Tendenza di utilizzo | La tendenza di utilizzo del sistema misurato. È possibile esprimere tale tendenza come y= f(x), dove y e x sono rispettivamente la variabile dipendente e la variabile indipendente. Nel sistema ERP sono supportati i seguenti tipi di tendenza di utilizzo: Nessuno - Questa opzione viene utilizzata quando non è presente alcuna tendenza di utilizzo. Crescente - La tendenza viene definita crescente quando la misura della variabile dipendente aumenta con il passare del tempo. Decrescente - La tendenza viene definita decrescente quando la misura della variabile dipendente diminuisce con il passare del tempo. Crescente ciclica - La tendenza viene definita crescente ciclica quando la misura della variabile aumenta periodicamente con il passare del tempo. Decrescente ciclica - La tendenza viene definita decrescente ciclica quando la misura della variabile dipendente diminuisce periodicamente con il passare del tempo. Entro i limiti - La tendenza viene considerata entro i limiti quando la misura è compresa nell'intervallo di valori previsto. Fuori dai limiti - La tendenza viene considerata fuori dai limiti quando la misura non è compresa nell'intervallo di valori previsto.
Variabile indipendente | Una variabile creata come input o predittore da utilizzare in un modello per generare il risultato.
Variabile indipendente | La descrizione della variabile indipendente.
Variabile dipendente | Una variabile, o output, generata da un modello in base all'input di un'equazione progettata.
Variabile dipendente | La descrizione della variabile dipendente.
Valore normale indipendente | Il valore presunto della variabile indipendente quando quella dipendente raggiunge il valore normale dipendente. Questo campo viene utilizzato durante la generazione di previsioni o durante la pianificazione.
Valore normale dipendente | Il valore normale della variabile dipendente. Questo valore determina il momento in cui è opportuno procedere alla manutenzione dell'articolo con numero di serie del gruppo.
Valore massimo | Il valore massimo della variabile dipendente. La misura non deve superare il valore limite massimo. Nota Nel campo Avviso per limiti misura superati è possibile selezionare un segnale che ERP LN invierà all'utente non appena la misura supera il valore massimo.
Valore minimo | Il valore minimo della variabile dipendente. La misura non deve scendere al di sotto di questo valore limite. Nota Nel campo Avviso per limiti misura superati è possibile selezionare un segnale che ERP LN invierà all'utente non appena la misura scende al di sotto del valore minimo.
Avviso per limiti misura superati | Un avviso inviato all'utente quando la misura della variabile dipendente non è compresa nell'intervallo stabilito.
Avviso per limiti misura superati | Il nome o la descrizione del segnale.
Attività follow up | L'attività che consente di differire una data di fine o di revisionare la nuova attività da eseguire.
Attività follow up | La descrizione dell'attività follow up.
Testo istruzione | Testo aggiuntivo Argomenti correlati Utilizzo dei testi