| Stazione di linea - Ordini di assemblaggio (tiasl6510m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare gli ordini di assemblaggio programmati per una stazione di linea. Gli ordini pianificati per la stazione di linea vengono visualizzati in sequenza. Per una breve descrizione dei comandi disponibili nel menu Specifico, vedere più avanti la sezione della Guida relativa ai comandi. Utilizzando il pulsante Stampa o scegliendo Stampa dal menu File è possibile stampare i seguenti elementi: Progettazione prodotto/Progettazione processo Istruzioni lavoro Messaggi Nota Per riportare gli ordini come completati, è possibile eseguire la scansione dei codici a barre degli ordini utilizzando la sessione Riporta ordine staz. linea come compl. mediante cod. a barre (tiasc2211m000). Non è possibile annullare il completamento di un ordine stazione di linea il cui ordine di assemblaggio è chiuso. Argomenti correlati Panoramica di Controllo assemblaggio (ASC) Ordini di assemblaggio Determinazione dei costi degli ordini di assemblaggio Definizione allocazione componenti assemblaggio (tiasc7240m000)
Campi | Descrizione
Stazione di linea | La stazione di linea per la quale vengono visualizzati gli ordini di assemblaggio.
Specifica per ordine | Se la casella di controllo è selezionata, la variante stazione di linea viene resa specifica per l'ordine. Se la variante stazione di linea viene resa specifica per l'ordine, verrà utilizzata solo per l'ordine di assemblaggio per il quale è stata resa specifica. Le varianti stazione di linea possono essere modificate solo dopo essere state rese specifiche per l'ordine.
Ora di inizio pianificata | L'ora in cui è pianificato l'inizio delle attività relative all'ordine in base alla pianificazione originale.
Ordine di assemblaggio | L'ordine di assemblaggio per il quale vengono eseguite le attività nella stazione di linea.
Ora di fine pianificata | L'ora in cui è pianificata la fine delle attività relative all'ordine in base alla pianificazione originale.
Ora di inizio effettiva | L'ora in cui è pianificato l'inizio delle attività relative all'ordine in base alla pianificazione più recente.
Ora di fine effettiva | L'ora in cui è pianificata la fine delle attività relative all'ordine in base alla pianificazione più recente.
Stato ordine stazione di linea | Lo stato dell'ordine stazione di linea, ovvero l'ordine di assemblaggio relativo alla stazione di linea. Sono disponibili i seguenti stati: Pianificato Bloccato Pronto per avvio Completato Chiuso
Variante stazione di linea | Contiene operazioni e materiali identici che vengono utilizzati in una stazione di linea specifica per più ordini di assemblaggio. In questo modo, le operazioni e i materiali identici vengono memorizzati una sola volta anziché per ciascun ordine di assemblaggio. Grazie all'utilizzo di varianti stazione di linea la quantità di spazio necessaria per la memorizzazione dei dati risulta ridotta, con un conseguente miglioramento delle prestazioni. Esempio Una società produce auto con varie caratteristiche, inclusi i due tipi di pneumatico largo e stretto. Nella stazione di linea in cui vengono montati i pneumatici tutte le auto con pneumatici larghi rappresentano una variante stazione di linea, mentre le auto con pneumatici stretti rappresentano un'altra variante stazione di linea, indipendentemente da tutte le altre specifiche che non sono rilevanti per questa stazione di linea.
Comandi | Descrizione
Mostra tutti gli ordini | Scegliere questo comando per visualizzare tutti gli ordini di assemblaggio relativi alla linea di assemblaggio in questione.
Ordini, Lavoro da eseguire | Scegliere questo comando per visualizzare solo gli ordini che non sono riportati come completati.
Richiedi avvio su segmento di linea... | Utilizzare questo comando per indicare che gli ordini correlati presenti in un'altra linea di assemblaggio, ad esempio una linea di fornitura, devono essere avviati. In questo modo è possibile sincronizzare una linea principale e una linea di fornitura, consentendo al prodotto assemblato sulla linea di fornitura di arrivare sulla linea principale al momento giusto e nella posizione corretta. Se si richiede l'avvio di un ordine, nella sessione Segmento di linea - Sequenza linea (tiasl4500m000) viene selezionata la casella di controllo Avvio richiesto.
Completa ordine stazione di linea | Scegliere questo comando per riportare come completato l'ordine stazione di linea.
Annulla ordine stazione di linea completato | Se un ordine stazione di linea è stato riportato come completato, scegliere questo comando per annullare l'operazione. Non è possibile eseguire questa operazione per un ordine stazione di linea il cui ordine di assemblaggio è chiuso.
Richiedi componente assembl. per mag. reparto produzione... | Scegliere questo comando per avviare la sessione Rifornimento magazzino reparto produzione (tiasc8210m000), in cui vengono generati o aggiornati i messaggi per la fornitura di componenti di assemblaggio a un magazzino del reparto produzione. Questi messaggi possono essere messaggi controllati da ordini batch o SILS. Se i componenti di assemblaggio vengono forniti da un magazzino interno, i messaggi vengono gestiti da Warehouse Management. Se i componenti di assemblaggio vengono invece forniti da un fornitore esterno, viene utilizzato un programma di spedizione e i messaggi vengono gestiti da Order Management.
Trasferisci messaggi fornitura componenti assemblaggio | Utilizzare questo comando per trasferire messaggi di fornitura da ASC, mediante la sessione Trasferimento messaggi fornitura componenti assemblaggio (tiasc8220m000), a Warehouse Management o a Gestione acquisti.
Trasferimento semilavorati | Scegliere questo comando per avviare la sessione Generazione trasferimento semilavorati (tiasc7200m000), in cui viene generato un ordine di trasferimento magazzino per il trasferimento di semilavorati.
Prelievo semilavorati | Scegliere questo comando per avviare la sessione Esecuzione prelievo semilavorati (tiasc7201m000), in cui i semilavorati vengono prelevati dalla linea e inviati alla stazione di linea a cui la linea appartiene.
Ricevimento semilavorati | Scegliere questo comando per avviare la sessione Esecuzione ricevimento semilavorati (tiasc7202m000). I semilavorati vengono ricevuti sulla linea di assemblaggio di fornitura.
Trasferimento fornitura componenti assemblaggio (Batch) | Scegliere questo comando per avviare la sessione Stazione di linea - Trasfer. fornit. compon. assembl. (Batch) (tiasc8510m000), in cui vengono visualizzati i messaggi controllati da ordini batch generati per la fornitura dei magazzini del reparto produzione.
Trasferimento fornitura componenti assemblaggio (SILS) | Scegliere questo comando per avviare la sessione Stazione di linea - Trasferim. fornit. compon. assembl. (SILS) (tiasc8520m000), in cui vengono visualizzati i messaggi controllati da ordini SILS generati per la fornitura dei magazzini del reparto produzione.
Ordine di assemblaggio | Visualizza l'ordine di assemblaggio selezionato.
Operazioni | Scegliere questo comando per avviare la sessione Variante stazione di linea - Operazioni (tiasc2122m000) relativa a una variante stazione di linea (componente di assemblaggio), in cui viene visualizzata l'operazione da eseguire per l'ordine stazione di linea selezionato. Un'operazione è inclusa in una variante stazione di linea.
Stampa progettazione prodotto/progettazione processo | Avvia la sessione Stampa progettazione prodotto/progettazione processo (tiasc2421m000).
Ordini stazione di linea consolidati | Visualizza l'ordine stazione di linea consolidato applicabile all'ordine stazione di linea selezionato.
Stampa istruzioni lavoro | Avvia la sessione Stampa istruzioni lavoro (tiasc5450m000) per stampare le istruzioni di lavoro relative a un intervallo di stazioni di linea e di date.
Generazione numero per componente assemblaggio | Genera un numero di serie per il componente di assemblaggio in base alla maschera definita in Dati Common.
Stampa messaggi | Avvia la sessione Stampa messaggi (tiasc0401m000), in cui vengono stampati i messaggi registrati durante l'esecuzione dei processi.
Componenti assemblaggio | Scegliere questo comando per avviare la Variante stazione di linea - Componenti assemblaggio (tiasc2121m000), in cui vengono visualizzati i componenti di assemblaggio utilizzati nell'ordine stazione di linea in questione. Un componente di assemblaggio è incluso in una variante stazione di linea.
Mostra messaggi | Scegliere questo comando per avviare la sessione Messaggi (tiasc0501m000), se durante il processo di esecuzione di questa sessione sono stati registrati dei messaggi.
Rendi variante stazione di linea specifica per ordine | La variante stazione di linea viene resa specifica per l'ordine stazione di linea. A questo punto è possibile aggiungere e modificare i componenti di assemblaggio collegati a questo ordine stazione di linea. Se la variante stazione di linea viene resa specifica per l'ordine, per l'ordine stazione di linea viene generata una nuova variante stazione di linea.
Genera mess. forn. comp. assembl. in base a barr. temporali... | Avvia la sessione Generaz. mess. fornitura SILS in base a orizzonte temporale (tiasc8212m000), in cui vengono generati o aggiornati i messaggi di fornitura SILS relativi agli ordini stazione di linea in base alle barriere temporali definite.