| Tempi di risposta e orizzonti |  |
| Per diversi motivi, è spesso importante conoscere il tempo necessario per la fornitura di uno specifico articolo. Soprattutto negli ambienti di produzione, in cui gli articoli finali vengono costruiti a partire da materiali che possono essere acquistati oppure prodotti da altri materiali, il calcolo del tempo di risposta ordine totale può rivelarsi particolarmente complesso. Inoltre, in ambienti di produzione complessi è importante pianificare gli articoli utilizzando gli orizzonti appropriati. Se gli orizzonti sono troppo estesi, è possibile che si verifichino problemi di prestazione altrimenti evitabili. Se invece gli orizzonti sono troppo brevi, è possibile che si verifichino problemi nell'esplosione dei fabbisogni di materiali. Per far fronte a queste situazioni, Enterprise Planning offre una funzionalità che consente di effettuare le operazioni riportate di seguito: Calcolare il tempo di fornitura per ordini cumulativi di un articolo del piano. Verificare e sincronizzare gli orizzonti ordini degli articoli attraverso un'intera struttura BOM. Questa funzionalità è disponibile nella sessione Verifica orizzonti (cprpd1200m000), a cui è possibile accedere dal menu Specifico della sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000). È possibile utilizzare questa funzionalità secondo le modalità riportate di seguito: Verificare i diversi orizzonti ordini e di pianificazione, quindi inviare i risultati della verifica a un report. Aggiornare, ovvero rettificare, gli orizzonti ordini e di pianificazione, ma solo se eccessivamente brevi. Aggiornare ciascun orizzonte ordini e di pianificazione modificandolo fino a raggiungere le dimensioni minime, in base alle regole in vigore. I valori minimi dell'orizzonte ordini e dell'orizzonte di pianificazione vengono visualizzati nella sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000) e sono basati su dati sottostanti che vengono aggiornati quando si esegue la verifica o l'aggiornamento degli orizzonti a mezzo della sessione Verifica orizzonti (cprpd1200m000). Regole Le operazioni di verifica e di aggiornamento degli orizzonti vengono eseguite in base a specifiche regole, in particolare ai due tipi riportati di seguito: Regole di lunghezza basate sui tempi di riposta ordine cumulativi Regola di corrispondenza tra gli orizzonti a vari livelli della distinta base. Argomenti correlati Orizzonti e periodi di congelamento Lead time per ordini cumulativi e orizzonti Sincronizzazione di orizzonti ordini tra i livelli BOM Fusi orari in Enterprise Planning |