| Calcolo della quantità stimata |  |
| Le quantità materiale stimate di un ordine di produzione vengono calcolate nel modo seguente: Viene calcolata la quantità esplosa in base alla distinta base e alla quantità ordinata. Viene determinata la quantità pianificata input. La quantità stimata viene calcolata in base alla quantità netta, alla quantità pianificata input e all'eventuale quantità o percentuale di scarto definita per il materiale. Quantità esplosa La quantità esplosa si basa sulla quantità netta nella distinta base. Secondo la distinta base sono ad esempio necessarie 20 viti per produrre una scatola. Vengono ordinate 30 scatole. Di conseguenza, la quantità esplosa è 600 (=20x30) viti. Quantità pianificata input La quantità materiale stimata si basa sulla quantità pianificata input per l'operazione a cui è collegato il materiale. Se l'ordine di produzione non comprende operazioni, la quantità pianificata input corrisponde semplicemente alla quantità ordinata dell'ordine di produzione. Il calcolo della quantità pianificata input viene illustrato nell'argomento Quantità di produzione pianificata. Quantità stimata La quantità stimata viene calcolata con la formula seguente:
    Quantità stimata = (quantità netta x (1+ fattore di scarto/100%) + quantità di scarto) x fattore di quantità pianificata
Dove: Quantità netta: quantità di materiale necessaria non considerando la resa e lo scarto Fattore di scarto: fattore di scarto definito per il materiale nella distinta base Quantità di scarto: quantità di scarto definita per il materiale nella distinta base Il fattore di quantità pianificata viene definito dalla formula seguente:
    Fattore di quantità pianificata = Quantità pianificata input dell'operazione corrente/Quantità pianificata output dell'ultima operazione
Questo calcolo è illustrato nella sezione Esempio di stima dei materiali. Argomenti correlati Ordini di produzione relativi ad articoli acquistati Scarto Resa Collegamento di materiali a operazioni |