| Calcolo della quantità scaricata a consuntivo |  |
| Se la quantità ordinata totale viene riportata come completata, la quantità di materiale prelevata mediante lo scarico a consuntivo coincide con la quantità di materiale stimato. Se viene riportata come completata solo una parte della quantità ordinata, la quantità di materiale da prelevare viene calcolata nel modo seguente:
    Quantità di materiale scaricata a consuntivo = Quantità stimata x (Quantità da scaricare a consuntivo / Quantità pianificata input)
Per quantità pianificata input si intende la quantità ordinata corretta in base a scarto e resa dell'operazione. La quantità stimata viene visualizzata nella sessione Materiali stimati (ticst0101m000). Qualsiasi scarto di materiale definito come quantità fissa e non come percentuale viene prelevato immediatamente non appena viene eseguito lo scarico a consuntivo. È possibile definire queste quantità di scarto nelle seguenti sessioni: Materiali stimati (ticst0101m000) Pianificazione produzione (tisfc0110m000) Argomenti correlati Procedura relativa allo scarico a consuntivo Scarto e resa Scarico a consuntivo |