| Controllo input/output macchina (tisfc3520m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare un riepilogo dei valori di input e output pianificati ed effettivi relativi a una macchina. È possibile avviare le seguenti sessioni dal menu Specifico: Generazione dati controllo input/output macchine (tisfc3220m000) Eliminazione controllo input/output macchina (tisfc3222m000) Nota Per visualizzare i dati di input/output per un centro di lavoro, utilizzare la sessione Controllo input/output centro di lavoro (tisfc3510m000). Argomenti correlati Controllo dell'input/output
Campi | Descrizione
Macchina | La macchina per la quale si desidera confrontare i valori di input e output effettivi e pianificati.
Macchina | La macchina per la quale si desidera confrontare i valori di input e output effettivi e pianificati.
Coda desiderata | La coda desiderata definita per il centro di lavoro a cui appartiene la macchina.
Data di fine | L'ultima data del periodo prefissato.
Input pianificato | Quantità di input totale di un centro di lavoro/una macchina per le operazioni pianificate come pronte per l'avvio durante il periodo prefissato.
Input effettivo | Quantità di input totale di un centro di lavoro/una macchina per le operazioni con stato Pronto per avvio durante il periodo prefissato.
Scostamento cumulativo input | La somma delle differenze tra l'input pianificato e l'input effettivo per il periodo prefissato corrente e per tutti i periodi prefissati precedenti per i quali sono disponibili dati.
Output pianificato | Quantità di output totale che si prevede di riportare come completata per le operazioni eseguite in un centro di lavoro/una macchina durante il periodo prefissato.
Output effettivo | Quantità di output totale riportata come completata per le operazioni eseguite in un centro di lavoro/una macchina durante il periodo prefissato. Il valore dell'output effettivo dipende, tra l'altro, dall'impostazione della casella di controllo Includi operazioni parzialmente completate (predefinito) nella sessione Generazione dati controllo input/output macchine (tisfc3220m000).
Scostamento cumulativo output | La somma delle differenze tra l'output pianificato e l'output effettivo per il periodo prefissato corrente e per tutti i periodi prefissati precedenti per i quali sono disponibili dati.
Coda pianificata | Differenza tra l'input pianificato e l'output pianificato di un centro di lavoro/una macchina.
Coda effettiva | Differenza tra l'input effettivo e l'output effettivo di un centro di lavoro/una macchina. La coda include sia operazioni attive sia operazioni in attesa di esecuzione.
Scostamento coda | Differenza tra la coda effettiva alla data di generazione e la coda pianificata.
Scostamento coda desiderata | La coda effettiva meno la coda desiderata.
Capacità disponibile | Capacità totale disponibile, per un giorno o una settimana, in genere basata sul calendario del centro di lavoro.
Fattore di carico dimostrato | Risultato combinato di efficienza e utilizzo. Per un'operazione eseguita in un determinato centro di lavoro o in una determinata macchina, è il rapporto tra l'output effettivo e la capacità disponibile.