| Codici a barre per Windows NT |  |
| Vengono supportati i seguente tipi di codice a barre:
Tipo | Nome | N. caratteri | Cifra di controllo
--- | --- | --- | ---
1 | EAN13 | 13 | 1
2 | EAN-8 | 8 |
3 | EAN13+2 | 15 | 1
4 | EAN13+5 | 18 | 1
5 | UPC-A | 12 | 1
6 | UPC-E | 7 | 1
7 | ITF-14 | 14 | 1 (EAN facoltativo)
8 | ITF-6 | 6 |
9 | Codice 39 | qualsiasi | 1 - facoltativa
10 | Codice 128 | qualsiasi (automatico) |
11 | EAN-128 | qualsiasi (automatico) |
12 | 2 di 5 | qualsiasi numero |
13 | I-2 di 5 | coppia di numeri | 1 - facoltativa
14 | 3 di 9 | qualsiasi |
15 | Codice B | qualsiasi numero |
16 | Codice 11 | qualsiasi | 1 o 2
17 | Codabar | qualsiasi |
18 | MSI | qualsiasi numero | 1 o 2
19 | Codice 39 esteso | qualsiasi (full ASCII) | 1 - facoltativa
20 | UPCA+2 | 14 | 1
21 | UPCA+5 | 10 | 1
23 | EAN8+5 | 13 | 1
24 | UPCE+2 | 12 | 1
26 | Telepen numerico | qualsiasi | 1 - facoltativa
27 | Telepen ASCII | qualsiasi | 1 - facoltativa
28 | Telepen (inizio) - numerico (fine) | qualsiasi | 1 - facoltativa
29 | PostNet tipo A | 5 | 1
30 | PostNet tipo C | 9 | 1
31 | PostNet tipo C' | 11 | 1
32 | FIM A | codice fisso | 0
33 | FIM B | codice fisso | 0
34 | FIM C | codice fisso | 0
35 | RM4SCC | qualsiasi | 1
36 | 4-State | qualsiasi | 1 - facoltativa
37 | Codice 93 | qualsiasi | 2 - facoltativa
38 | Codice 93 esteso | qualsiasi (full ASCII) | 2 - facoltativa
39 | ISBN | ISBN a 9/10 cifre | 1 - automatico
40 | SISAC | Codici SICI | 1