| Stampa scostamento tempi di esecuzione da norma (ticst1402m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per stampare le differenze tra le ore effettive spese e i tempi di normalizzazione registrati nel ciclo di produzione del prodotto. È possibile stampare solo le operazioni che presentano le seguenti caratteristiche: Hanno un numero di ore stimato nella sessione Costi orari stimati/effettivi (ticst0502m000). La percentuale di scostamento tra il numero di ore stimato e quello effettivo non è superiore alla percentuale immessa nel campo Scostamento massimo consentito. Argomenti correlati Stampa di report e documenti Utilizzo dei campi Da e A
Campi | Descrizione
Centro di lavoro | Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare l'intervallo di centri di lavoro in cui vengono eseguiti gli ordini.
Operazione | Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare le operazioni dell'ordine di produzione.
Attività | Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare l'attività dell'operazione.
Scostamento massimo consentito | Vengono stampate solo le operazioni con una percentuale di scostamento superiore a quella consentita. La percentuale di scostamento si ottiene calcolando la differenza tra le ore stimate e quelle spese effettivamente.
Escludi ordini già stampati | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN non stampa gli ordini già stampati.
Risultato in ore per attrezzaggio e produzione | Se la casella di controllo è selezionata, lo scostamento temporale viene stampato sia per l'attrezzaggio che per la produzione.
Comandi | Descrizione
Stampa | Stampa i dati selezionati.