| ID qualità e combinazioni qualità |  |
| Un ID qualità consente di collegare l'articolo da ispezionare ai dati principali che determinano gli elementi dell'articolo da testare. Quando si utilizza un ID qualità, non è necessario definire o rettificare i dati principali per ogni nuova ispezione. Inoltre, un ID qualità consente di utilizzare una caratteristica più volte, ogni volta con limiti diversi. Creazione di ID qualità in Quality Management Istruzione 1. Assegnare un nome all'ID qualità nella sessione ID qualità (qmptc0110m000). Istruzione 2. Collegare le caratteristiche all'ID qualità nella sessione Caratteristiche (qmptc0115m000). Questo collegamento determina quali qualità dell'articolo è necessario sottoporre a misurazione. Istruzione 3. Collegare i gruppi di test all'ID qualità nella sessione Gruppi test (qmptc0136m000). Questo collegamento determina il tipo di test e la dimensione del campione del test. Collegare le caratteristiche ai gruppi di test nella sessione Gruppo test - Caratteristiche (qmptc0137m000). Questo collegamento determina quali caratteristiche è necessario testare e le modalità da adottare allo scopo. In Quality Management ricopre particolare importanza la sessione Combinazioni qualità (qmptc0111s000), che consente di collegare gli ID qualità a un'origine. Le combinazioni di qualità, che rappresentano l'input principale per la creazione di ordini di ispezione, sono costituite da tre parti: Il modulo da cui derivano le ispezioni. L'articolo o il gruppo di qualità valido per la combinazione. L'ID qualità valido per la combinazione. |