| Centri di lavoro (tirou0101m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per elencare e gestire centri di lavoro. I dati del centro di lavoro vengono utilizzati per la stima dei costi e per scopi di pianificazione. Dal menu Specifico è possibile scegliere una delle seguenti opzioni: Relazioni attività, per avviare la sessione Relazioni attività (tirou0104m000), in cui è possibile elencare e gestire relazioni tra attività, macchine e centri di lavoro. Relazioni centri di lavoro condivisi, per avviare la sessione Relazioni centri di lavoro condivisi (tirou3100m000), in cui è possibile definire le relazioni per centri di lavoro condivisi. Calcolo risorse, per avviare la sessione Calcolo risorse (tirou0201m000) in cui è possibile calcolare il numero di macchine e operatori per un centro di lavoro. Non è possibile eliminare un centro di lavoro nei seguenti casi: Il centro di lavoro è un centro di lavoro principale con uno o più centri di lavoro secondari. Il centro di lavoro è ancora attivo in ERP LN. Argomenti correlati Immissione di un ciclo di produzione Centri di lavoro Utilizzo dei magazzini del reparto produzione
Campi | Descrizione
Generale
Centro di lavoro | Area di produzione specifica costituita da una o più persone e/o macchine con capacità identiche, che possono essere considerate come una singola unità ai fini della pianificazione dei fabbisogni di capacità e della programmazione dettagliata. Quando si definisce un codice centro di lavoro, è necessario individuare il centro di lavoro che influisce sulle stime dei costi degli ordini di produzione. Il campo Tipo di tariffe operazione della sessione Parametri Calcolo prezzi di costo (ticpr0100m000) determina se un centro di lavoro influisce sui costi stimati. Il campo Tipo di tariffe operazione può essere impostato su Tasso relazione attività o Tasso centro di lavoro. Non è necessario che il numero di centri di lavoro corrisponda al numero di centri di lavoro fisici presenti nell'organizzazione, poiché non tutti i centri di lavoro fisici avranno un impatto sui costi stimati. Nella sessione Pianificazione produzione (tisfc0110m000) è possibile modificare la pianificazione facendo in modo che un'operazione venga eseguita in un altro centro di lavoro. In questo caso, le unità risorsa devono essere simili. Nota Il centro di lavoro non può essere eliminato se viene utilizzato in altre aree di ERP LN. Prima che sia possibile definire un centro di lavoro, è necessario definire un reparto nella sessione Reparti (tcmcs0565m000).
Indirizzo | Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.
Città (nell'intestazione) | Il nome della città da stampare prima della data nelle intestazioni delle lettere del reparto.
Unità aziendale | Parte dell'organizzazione finanziariamente indipendente, costituita da entità quali reparti, centri di lavoro, magazzini e progetti. Le entità dell'unità aziendale devono appartenere tutte alla stessa società logistica, mentre quest'ultima può includere più unità aziendali. Un'unità aziendale è collegata a una singola società finanziaria. Le transazioni logistiche eseguite tra unità aziendali vengono registrate nelle società finanziarie a cui è collegata ciascuna unità aziendale. È possibile definire le relazioni tra le unità aziendali e, quindi, i trasferimenti merci che possono essere effettuati tra tali unità. Per procedere alla fatturazione e alla determinazione dei prezzi tra unità aziendali, è necessario collegare queste ultime a Business Partner interni. È possibile utilizzare la unità aziendali per definire una contabilità finanziaria separata per ogni parte dell'impresa, ad esempio per parti dell'organizzazione distinte che, sebbene appartenenti a una stessa società logistica, hanno sede in Paesi diversi. La contabilità di ciascuna unità aziendale viene gestita nella valuta nazionale del Paese dove ha sede l'unità aziendale stessa e in quella della società finanziaria collegata. È possibile modificare l'unità aziendale del centro di lavoro nella sessione Reparti (tcemm1124m000). Tuttavia, una volta impostata la struttura multisito, non è più possibile modificare l'unità aziendale.
Società finanziaria | La società finanziaria a cui l'unità aziendale del centro di lavoro è collegata. Le transazioni create dal centro di lavoro vengono registrate in questa società finanziaria. Argomenti correlati Società - Panoramica
Società operativa | Società a cui appartiene un reparto, magazzino o progetto. Nella maggior parte dei casi, si tratta della società operativa in cui il reparto, magazzino o progetto è stato creato. Le transazioni logistiche che hanno origine da un reparto, magazzino o progetto possono essere create solo nella società operativa corrispondente. Argomenti correlati Società - Panoramica
Tipo di centro di lavoro condiviso | Utilizzare questo campo per specificare il tipo condiviso per un centro di lavoro. Centro di lavoro primario Centro di lavoro secondario Nessuno: il centro di lavoro non è un centro di lavoro condiviso Argomenti correlati Centri di lavoro condivisi
Società primaria centro di lavoro condiviso | Visualizza la società del centro di lavoro primario condiviso. Nota In questo campo non viene immesso alcun valore se il campo Tipo di centro di lavoro condiviso è impostato su Nessuno oppure su Secondario e il centro di lavoro secondario non è collegato a un centro di lavoro primario condiviso. Argomenti correlati Centri di lavoro condivisi
Codice calendario | Registro di giorni contenente informazioni sulla disponibilità, ad esempio di risorse o Business Partner, per un periodo di tempo specificato.
Informazioni Intrastat aggiuntive | Per gli uffici vendite e gli uffici acquisti, questo è il valore predefinito del set di informazioni Intrastat aggiuntive per gli ordini di magazzino creati dall'ufficio. Se si collega un magazzino all'ufficio vendite o all'ufficio acquisti, il set di informazioni Intrastat aggiuntive corrisponde al set per gli ordini creati dall'ufficio. È possibile modificare il set di informazioni Intrastat aggiuntive nelle righe ordine di magazzino. Argomenti correlati Impostazione della dichiarazione Intrastat UE
Relazioni
Tipo di centro di lavoro | Il tipo di centro di lavoro. Valori consentiti Valori possibili Argomenti correlati Centri di lavoro per la determinazione dei costi
Centro di lavoro principale | Il centro di lavoro principale relativo al centro di lavoro in questione. Se il centro di lavoro è secondario rispetto a un centro di lavoro principale, in questo campo è necessario immettere il codice del centro di lavoro principale. Se si utilizzano centri di lavoro condivisi, il centro di lavoro secondario è sempre un centro di lavoro principale, anche se il centro di lavoro primario è un centro di lavoro secondario.
Terzista | Se il centro di lavoro è di tipo conto lavoro, è necessario immettere il terzista. Nota È necessario inserire i terzisti nella sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000). Per ogni terzista è necessario definire almeno un centro di conto lavoro. Argomenti correlati Operazione conto lavoro senza supporto del flusso di materiale
Magazzino reparto produzione | Magazzino in cui vengono conservate scorte intermedie per la fornitura dei centri di lavoro. Un magazzino del reparto produzione è collegato a uno o più centri di lavoro e può essere rifornito di merci tramite ordini di rifornimento o forniture di materiali basate su richiesta. I metodi di fornitura dei materiali basati su richiesta sono i seguenti: Controllato da ordine/Batch (utilizzabile solo in Controllo assemblaggio ) Controllato da ordine/SILS (utilizzabile solo in Controllo assemblaggio ) Controllato da ordine/Unico (utilizzabile solo in Gestione reparto produzione ) KANBAN Punto ordine tempificato Gli articoli conservati nel magazzino del reparto produzione non fanno parte dei semilavorati (WIP). Quando gli articoli escono dal magazzino del reparto produzione per essere utilizzati nella produzione, il relativo valore viene aggiunto ai semilavorati. È possibile immettere un valore in questo campo solo se la casella di controllo Utilizzo di magazzini reparto produzione della sessione Parametri Gestione reparto produzione (tisfc0100s000) è selezionata. Il valore del campo Tipo di magazzino della sessione Magazzini (tcmcs0103s000) deve essere impostato su Reparto produzione. Argomenti correlati Utilizzo dei magazzini del reparto produzione Immissione di un ciclo di produzione
Impiegato Scarico a consuntivo | Il numero impiegato per cui vengono registrate le ore in People tramite scarico a consuntivo.
Codice tariffa operazione | Il codice tariffa operazione collegato al centro di lavoro e utilizzato come tasso centro di lavoro. È necessario definire i codici operazione nella sessione Codici tariffa operazione (ticpr0150m000). Questo campo è attivato solo nei seguenti casi: Il parametro Tipo di tariffe operazione della sessione Parametri Calcolo prezzi di costo (ticpr0100m000) è impostato su Tasso centro di lavoro o Tasso relaz. attività/centro di lavoro. Il campo Tipo di centro di lavoro non è impostato su Centro di lavoro in conto lavoro. Nota Non immettere un codice tariffa operazione se il centro di lavoro è di tipo Centro di lavoro secondario. In questo caso, per il calcolo dei costi e l'invio delle ore viene utilizzato il codice tariffa operazione del centro di lavoro per la determinazione dei costi o del centro di lavoro principale del centro di lavoro secondario.
Centro di lavoro per determinazione costi | Centro di lavoro, collegato a un centro di lavoro per la pianificazione, utilizzato per calcolare i costi unitari degli articoli finali, i trasferimenti dei semilavorati e i risultati di produzione. Le transazioni finanziarie correlate agli ordini di produzione vengono quindi registrate nel centro di lavoro per la determinazione dei costi. Il collegamento tra un centro di lavoro per la determinazione dei costi e un centro di lavoro per la pianificazione consente di ripianificare le operazioni relative agli ordini di produzione. Se necessario, è possibile modificare il centro di lavoro utilizzato per eseguire un'operazione senza alterare il processo di determinazione dei costi. Nota Se il centro di lavoro è di tipo Centro di lavoro secondario, viene visualizzato automaticamente il centro di lavoro per la determinazione dei costi relativo al centro di lavoro principale del centro di lavoro secondario. È comunque possibile modificare il centro di lavoro per la determinazione dei costi in questo campo. Argomenti correlati Centri di lavoro per la determinazione dei costi
Tipo di stazione | Il tipo di centro di lavoro utilizzato nel modulo Controllo assemblaggio (ASC). Questo campo può assumere i seguenti valori: Stazione di linea Buffer
Tipo di buffer | Se il campo Tipo di stazione è impostato su Buffer, è possibile selezionare un tipo di buffer. Un tipo di buffer consente di definire la sequenza in base alla quale i componenti presenti nel buffer lasciano la stazione. Valori consentiti Buffer ad accesso casuale Buffer FIFO Non applicabile
Numero punti ad accesso casuale | Il numero di punti ad accesso casuale di un buffer ad accesso casuale da cui ERP LN può scegliere di ottenere la sequenza desiderata per il successivo segmento di linea di assemblaggio. Il numero di punti ad accesso casuale determina il numero di prodotti che possono passare direttamente dal buffer alla linea di assemblaggio. Si supponga di avere definito 10 punti ad accesso casuale per un buffer. Di conseguenza, durante il processo di sequenziamento per linea ERP LN può scegliere in modo casuale da un totale di 10 diversi prodotti nel buffer per ottenere la corretta sequenza di ordini di assemblaggio. Il valore di questo campo è utilizzato nel modulo Controllo assemblaggio (ASC). È possibile immettere un valore se si verificano le seguenti condizioni: Il centro di lavoro è di tipo Centro di lavoro secondario. Come Tipo di stazione è definito Buffer Importante! Se si desidera poter modificare la sequenza degli ordini dal segmento di linea precedente al successivo, è necessario immettere un valore maggiore di 1. Se questo campo è uguale a 1, ERP LN non è in grado di inserire in sequenza il successivo segmento della linea di assemblaggio, poiché non sono disponibili posizioni per la modifica della sequenza degli ordini. Nota Se Tipo di buffer è impostato su Buffer FIFO, il valore di questo campo è 1.
Utilizzo ottimale buffer | Il numero massimo di prodotti che è possibile memorizzare nel buffer. Durante il processo di sequenziamento per linea, il buffer può essere riempito da ERP LN fino alla quantità specificata in questo campo, che rappresenta la quantità massima di unità che il buffer è in grado di gestire. Nota È possibile immettere un valore solo nei seguenti casi: Il centro di lavoro è di tipo Centro di lavoro secondario. Come Tipo di stazione è definito Buffer
Pianificazione
Capacità di base settimanale [ore] | La capacità settimanale di ogni unità risorsa nel centro di lavoro. Questo valore viene utilizzato per calcolare la normale capacità settimanale di un centro di lavoro, visualizzata nei report sull'utilizzo dei centri di lavoro. Argomenti correlati Calcolo della capacità di base settimanale per unità di risorsa
Capacità di base giornaliera | La capacità giornaliera di ogni unità risorsa nel centro di lavoro. Questo valore viene utilizzato per calcolare la normale capacità giornaliera di un centro di lavoro, visualizzata nei report sull'utilizzo dei centri di lavoro. Argomenti correlati Calcolo della capacità di base settimanale per unità di risorsa
Numero macchine | Il numero di macchine disponibili per la produzione nel centro di lavoro. È possibile calcolare e aggiornare questo valore nella sessione Calcolo risorse (tirou0201m000). In ERP LN viene eseguita la ricerca di tutte le macchine allocate a un centro di lavoro tramite la sessione Macchine (tirou0102m000). Il numero di macchine per un centro di lavoro viene calcolato come segue: Numero di macchine = somma delle capacità settimanali di tutte le macchine collegate al centro di lavoro / capacità settimanale del centro di lavoro La capacità settimanale del centro di lavoro viene definita nel campo Capacità di base settimanale [ore] di questa sessione. Il numero di macchine e il numero di operatori collegati a un centro di lavoro viene utilizzato per calcolare la capacità disponibile del centro di lavoro. Esempio
Centro di lavoro A | 40 ore/settimana
Macchina A | 40 ore/settimana
Macchina B | 60 ore/settimana
Numero di macchine = (40+60)/40 = 2,50 Argomenti correlati Calcolo della capacità disponibile
Numero operatori | Il numero di operatori disponibili nel centro di lavoro. È possibile calcolare e aggiornare questo valore nella sessione Calcolo risorse (tirou0201m000). Ciascun centro di lavoro costituisce un reparto. ERP LN esegue la ricerca di tutti gli operatori assegnati al reparto tramite la sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000), quindi ne somma le capacità settimanali. Il numero di operatori per un centro di lavoro viene calcolato come indicato di seguito: Numero di operatori = somma delle capacità settimanali per tutti gli operatori collegati al centro di lavoro / capacità settimanale del centro di lavoro Le capacità settimanali degli impiegati vengono immesse nel campo Impiego della sessione di dettagli Impiegati - People (bpmdm0101m000). La capacità settimanale del centro di lavoro viene definita nella sessione di dettagli Centri di lavoro (tirou0101m000). Il numero di macchine e il numero di operatori collegati a un centro di lavoro vengono utilizzati per calcolare la capacità disponibile del centro di lavoro. Esempio Data corrente: 07-11-2000 Centro di lavoro A: 40 ore/settimana
Impiegato | Prima data | Ultima data | Ore/settimana
A | 01-01-2000 | 01-01-2000 | 40
B | 01-01-2000 | 01-06-2000 | 20
C | 01-01-2000 | 0 | 30
Numero di operatori = (40+30)/40 = 1,75 Argomenti correlati Definizione di reparti Calcolo della capacità disponibile
Capacità critiche per la pianificazione | Questo campo viene utilizzato da Enterprise Planning e dalle attività di rete PCS: Enterprise Planning A seconda del valore, in Enterprise Planning l'utilizzo della capacità del piano principale risorsa o del piano ordini per risorsa viene espresso in termini di capacità uomo o di capacità macchina. Attività di rete PCS A seconda del valore, nelle attività di rete PCS il calcolo del valore del campo Capacità stimata aggregata [ore] delle sessioni Attività (tipcs4101m000) e Panoramica attività per Progetto (tipcs4502m000). Nel modulo Gestione reparto produzione (SFC) questo campo non viene utilizzato, in quanto nel modulo l'utilizzo capacità viene sempre espressa in termini di capacità uomo o di capacità macchina. Valori consentiti Tipo di capacità critica
Unità di tempo | L'unità di tempo in cui sono espressi i valori dei campi Tempo di attesa e Tempo di coda. L'unità di tempo del centro di lavoro secondario deve coincidere con quella del relativo centro di lavoro principale. Nota Se l'unità di tempo è relativa al tempo di coda, Giorni e Ore devono essere interpretati come giorni e ore del calendario lavorativo collegato al centro di lavoro. Se l'unità di tempo è relativa al tempo di attesa, non viene utilizzato alcun calendario. Viene considerata una disponibilità di tempo di 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana.
Tempo di coda | Periodo di tempo durante il quale un ordine rimane in attesa in un centro di lavoro prima dell'attrezzaggio o dell'esecuzione del lavoro. Il tempo di coda viene utilizzato per il calcolo dei lead time. Il tempo di coda viene espresso in giorni o in ore. È possibile immettere anche frazioni di giorno e ora. Le ore o i giorni devono essere interpretati come ore e giorni del calendario lavorativo collegato al centro di lavoro. Argomenti correlati Lead time in Manufacturing
Tempo di attesa | Periodo di tempo durante il quale un ordine rimane in attesa in un centro di lavoro dopo il completamento di un'operazione e prima del trasferimento all'operazione successiva. In ERP LN i tempi di attesa non vengono pianificati in base a un calendario specifico. La pianificazione del tempo di attesa si basa su un programma settimanale di 7 * 24 ore. Quando in ERP LN vengono calcolate le ore di inizio e di fine degli ordini pianificati in base al ciclo di produzione, viene considerato anche il tempo di attesa. Il buffer del piano consente di creare una certa tolleranza tra le operazioni successive per renderne possibile lo spostamento. Il tempo di attesa viene espresso in giorni o ore. È possibile immettere anche frazioni di giorno e ora. I giorni o le ore non sono relativi ad alcun calendario. Viene considerata una disponibilità di tempo di 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana. Nota Non è possibile accedere a questo campo se il campo Tipo di centro di lavoro è impostato su Centro di lavoro determinazione costi oppure se il campo Tipo di stazione è impostato su Stazione di linea o Buffer. Argomenti correlati Lead time in Manufacturing
Tempo di transito | Tempo necessario per il passaggio di un prodotto semifinito da un'operazione a quella successiva. Dopo l'ultima operazione, il tempo di spostamento corrisponde al tempo necessario per il trasferimento del prodotto finito nel magazzino. Il tempo di spostamento è uno degli elementi del lead time pianificati da ERP LN in base a un calendario specifico.
Coda desiderata | Differenza che l'utente desidera ottenere tra l'output e l'input di un centro di lavoro. Si tratta del valore predefinito per i calcoli della coda iniziale.
Critico in pianificazione principale | Se la casella di controllo è selezionata, il centro di lavoro è critico. Il centro di lavoro verrà quindi incluso nella distinta capacità critiche utilizzata in Enterprise Planning.
Utilizza fabbisogno capacità PCS approssimativo | Nella pianificazione di rete PCS dalla capacità del centro di lavoro può essere sottratto quanto segue: La capacità approssimativa PCS, definita nella sessione Attività (tipcs4101m000) La capacità necessaria per gli ordini di produzione SFC e gli ordini di produzione pianificati in Enterprise Planning. Questa casella di controllo determina la modalità di sottrazione dalla capacità del centro di lavoro: Se la casella di controllo non è selezionata, dalla capacità disponibile del centro di lavoro viene sottratta soltanto la capacità necessaria per gli ordini di produzione SFC e gli ordini di produzione pianificati in Enterprise Planning. Il fabbisogno di capacità approssimativo definito nella sessione Attività (tipcs4101m000) non viene preso in considerazione. Se la casella di controllo è selezionata, la capacità approssimativa PCS definita sia per le attività in PCS sia per la capacità necessaria per gli ordini di produzione SFC e gli ordini di produzione pianificati in Enterprise Planning viene sottratta dalla capacità disponibile del centro di lavoro. Si verifica quindi un doppio consumo della capacità del centro di lavoro. Argomenti correlati Consumo di capacità approssimativo in PCS
Stampa istruzioni | Se si utilizza un microciclo di produzione, è possibile definire le istruzioni per gli ordini di produzione relativi a ciascuna operazione e a ciascuna fase dell'operazione. Se il valore di questo campo è Sì, le istruzioni vengono stampate È possibile utilizzare il valore Non applicabile soltanto se come Tipo di centro di lavoro è specificato Centro di lavoro secondario. In questo caso, il centro di lavoro secondario eredita il valore del relativo centro di lavoro principale del campo Stampa istruzioni. Argomenti correlati Microciclo di produzione
Comandi | Descrizione
Relazioni attività |
Relazioni centri di lavoro condivisi |
Stampa centri di lavoro |
Calcolo risorse |
Calcola risorse | Calcola il numero di operatori e di macchine. Per alcuni esempi di calcolo, fare riferimento alla Guida in linea dei campi Numero macchine e Numero operatori.